**北京站 试卷**

**姓名: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 分数: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**单选题**

第1题 下列哪项不属于混油罐倒油作业前检查工作 ( )

A. 油罐检查 B. 流程检查 C. 旋流器检查 D. 泵机检查

第2题 北京站储油罐罐高为： ( )

A. 7.5 m B. 8.3 m C. 6.8 m D. 6.0 m

第3题 接地电阻仪测量时，如果刻度盘读数小于1时，检流计指针仍未取得平衡，可将倍率开关( )，直至调节到完全平衡为止。 ( )

A. 调大 B. 调小 C. 不变，继续测量

第4题 下列哪项不属于值班员在收球作业流程中的正确操作 ( )

A. 站室内设备设施的操作 B. 负责与接收方联络和协调、自控系统操作和监控、作业记录收集和整理 C. 负责站室异常状况的报告和现场处置 D. 监督带班员操作

第5题 下列哪个储油罐的液位计类型与其他不一样: ( )

A. 一号罐 B. 埋地罐 C. 二号罐 D. 三号罐

第6题 北京站储油罐理论容积为： ( )

A. 223 m³ B. 190 m³ C. 248 m³ D. 200 m³

第7题 绝缘电阻仪测量铠装电缆接地电阻，需选用( )v兆欧表： ( )

A. 500v B. 1000v C. 2500v D. 以上都可以

第8题 下列哪项属于值班员在作业布置中错误的操作 ( )

A. 站室内设备设施的操作 B. 负责与接收方联络和协调、自控系统操作和监控、作业记录收集和整理 C. 负责站室异常状况的报告和现场处置 D. 监督带班员操作

第9题 北京站过滤器设计压力为： ( )

A. 1.0 MPa B. 0.1 MPa C. 1.2 MPa D. 0.8 MPa

第10题 绝缘电阻仪的保护端称之为: ( )

A. L端 B. E端 C. G端 D. P端

第11题 设备设施中的“四谁”原则不包含以下哪项： ( )

A. 谁使用 B. 谁收尾 C. 谁检查 D. 谁负责

第12题 下列哪项不属于储油罐倒油作业中的巡检作业 ( )

A. 泵机巡检 B. 泄压阀巡检 C. 油罐巡检 D. 压力表巡检

第13题 下列哪项不属于室外交接班作业 ( )

A. 作业流程确认 B. 油罐液位确认 C. 各项作业记录交接 D. 泄压阀压力确认

第14题 输油流程中埋地罐储油高度不得高于几米： ( )

A. 1.8 m B. 2.1 m C. 1.5 m D. 2.0 m

第15题 混油罐倒油作业前北京站流程检查，下列哪项说法错误 ( )

A. 发油罐出口阀门打开 B. 收油罐进口阀门打开 C. 打开泵前阀门5142#、5148# D. 5101#阀门打开

**多选题**

第1题 绝缘电阻仪在使用前必须进行何种实验 ( )

A. 短路 B. 开路

第2题 下列设备或工具属于必备作业工器具的是 ( )

A. UDL-2数字记录仪 B. 数字万用表 C. 硫酸铜参比电极 D. 手套

第3题 收球流程中的主要风险有下列哪几项 ( )

A. 电气设备故障漏电 B. 人员从过滤器平台意外坠落 C. 人的不安全行为（非防爆工具）产生静电引发火灾 D. 冬季雪天作业或作业现场结冰，易发生人员打滑磕伤、摔伤等 E. 人员操作不当，引发水击事故

第4题 发生火灾后，如何逃生?( ) ( )

A. 发生火灾后，应选择电梯逃生 B. 逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用。 C. 在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离。 D. 楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

第5题 压缩空气储气罐是具有爆炸危险的压力容器，为加强储气罐安全管理，其出厂资料必须有( )。 ( )

A. 生产厂家简介 B. 质量合格证 C. 受压元件强度计算书 D. 安全阀排放量计算书 E. 安装使用说明书

**判断题**

第1题 过滤器压差可以稍微超过0.1 MPa也没有问题，因为还有安全冗余。 ( )

A. 正确 B. 错误

第2题 取球桶密封性检查时，取球桶“O”型密封圈完好 ( )

A. 正确 B. 错误

第3题 耐油手套不属于个人防护用品（PPE） ( )

A. 正确 B. 错误

第4题 绝缘电阻仪测量铠装电缆时，先摇表再搭线，结束时先停止摇表再撤线。 ( )

A. 正确 B. 错误

第5题 确认作业情况包括了输油状态；流量、压力；油罐液位；过滤器使用情况、压差 ( )

A. 正确 B. 错误

**填空题**

第1题 储油罐高低液位报警带油测试作业过程中人员应使用( )进行交流。

第2题 泵机运行时填料函密封泄漏量不超过( )滴/分、机械密封不超过( )滴/分，即为合格。

第3题 按照作业流程，当环境噪音超过( )dB时应当使用耳塞。

第4题 接地电阻仪测量时，逐渐加快摇柄转速， 使其达到( )r/min。

第5题 突发停电时检查( )蓄电情况，确保其正常工作。