1.以下选项（A）不属于《固容规》定义的压力容器改造。

A、主要受压元件的更换

B、改变主要受压元件的结构

C、改变压力容器盛装介质

答案：A

2.高耗能特种设备的设计文件，应当经（），按照有关特种设备安全技术规范和标准的规定进行鉴定，方可用于制造。未经鉴定或者鉴定不合格的，制造单位不得进行产品制造。

A、国家市场监管总局

B、省级市场监管部门

C、特种设备检验检测机构

答案：C

3.《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（），方可从事相关工作

A、考试成绩

B、相应资格

C、行业认可

答案：B

4.《特种设备安全监察条例》规定，压力容器及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造、维修单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门（），方可从事相应的活动。

A、审核

B、批准

C、许可

答案：C

5.客运索道修理是指通过设备部件拆解，更换、修复（），以恢复设备功能或者提高设备的安全性能，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A、整体

B、主要部件

C、主要受力部件

D、部分

答案：C

6.客运架空索道的脱挂抱索器钳口夹紧力由弹簧产生时，当一根弹簧失效时夹紧力降低不得大于（）%

A、20

B、30

C、50

D、80

答案：C

7.新购买的压力管道元件，其制造厂应有（）。

A、国外认证证书

B、特种设备制造许可证

C、质量管理体系

答案：B

8.电梯制造单位明确的预留装饰重量或累计增加/减少质量不超过额定载重量的（）不属于改变电梯性能参数的改造行为。

A、0.01

B、0.02

C、0.05

D、0.1

答案：C

9.气瓶定期检验时，如发现有严重腐蚀、损伤或影响安全是，应（）。

A、按规定的检验周期进行检验

B、延期检验

C、提前检验

答案：C

10.下面（）应在锅炉安全检查制度中明确是安全检查的重点。

A、政策法规宣传情况

B、规章制度执行情况

C、对外安全管理交流学习情况

D、设备的原始资料

答案：B

11.《特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）、全过程的安全监督管理。

A、分类的

B、全面的

C、部分的

答案：A

12.压力管道有毒介质泄漏，造成1000人转移的属于（）。

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

答案：D

13.气瓶充装单位只能充装（）气瓶。

A、产权属检测机构

B、自有产权

C、产权属经销商

答案：B

14.热水锅炉采暖系统水击的处理正确的为（）。

A、增强燃烧，提高炉膛温度

B、立即紧急停炉

C、打开省煤器的旁通烟道

D、如水击严重，造成低点近端散热器破裂和长丝弯头等连接件撕裂，应紧急停炉

答案：D

15.管理人员要对发生的事故进行（）。

A、事故分析

B、逃跑

C、推卸责任

D、不作为

答案：A

16.特种设备生产使用单位的主要负责人，对本单位的特种设备安全（）负责。

A、主要

B、全部

C、全面

D、生产

答案：C

17.选项（）不是压力管道使用单位的管理人员的职责。

A、参与压力管道的安装验收及试车工作

B、参与压力管道事故分析

C、编制使用管理知识规章制度

D、必须会修理压力管道

答案：D

18.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，在检验合格有效期满前（）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、6

B、1

C、3

答案：B

19.特种设备()负责办理特种设备使用登记。

A、作业人员

B、修理人员

C、安全管理人员

D、安装人员

答案：C

20.《在用工业管道定期检验规程》规定，存在无产品合格证和铭牌、性能不符合要求的、（）情况的安全保护装置，不准继续使用。

A、精密度高的

B、介质经常发生超压的

C、逾期不检查不校验的

D、设计单位不清楚的

答案：C

21.起重机械使用单位对在用特种设备应当至少（）进行一次自行检查，并作出记录。

A、每季

B、每月

C、每15天

D、每周

答案：B

22.截止阀适用于（）。

A、蒸汽介质

B、黏度大含有颗粒易沉淀介质

C、低真空系统

答案：A

23.国家针对压力容器设计环节的监督管理是实行（）制度。

A、设计资格许可

B、设计文件鉴定

C、监督检查

答案：A

24.交接班制度应明确交接班的要求、手续、（）。

A、设备的注册情况

B、内容

C、人员持证情况

D、执行

答案：B

25.场（厂）车改造后应当进行（），合格并变更使用登记后方可投入使用。

A、首次检验

B、改造施工检验

C、验收检验

D、监督检验

答案：A

26.《中华人民共和国特种设备安全法》第十二条规定，任何单位和个人有权向负责（）和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。

A、特种设备安全监督管理的部门

B、劳动部门

C、检察机关

答案：A

27.在用压力管道的安全状况等级，由（）负责确定。

A、使用单位

B、承担全面检验工作的检验机构

C、市场监督管理部门

D、设计单位

答案：B

28.液化石油气属于（）液化气体。

A、有毒

B、易燃易爆

C、非易燃有毒

D、可燃

答案：B

29.曳引驱动电梯在（）时更容易发生蹲底事故。

A、轿厢空载

B、轿厢轻载

C、轿厢半载

D、轿厢超载

答案：D

30.防止露天作业的起重机械的电气设备受潮，应装（）。

A、防雨罩

B、防护罩

C、电气罩

D、防尘罩

答案：A

31.电梯的修理分为（）。

A、重大修理和一般修理

B、较大修理和一般修理

C、重大修理和普通修理

D、特别重大修理和重大修理

答案：A

32.特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行（）义务。

A、继续使用

B、维修后使用

C、报废

答案：C

33.安全附件的管理和校验由（）负责。

A、操作人员

B、检验单位

C、安全管理人员

答案：C

34.关于压力容器使用登记，（）说法是错误的。

A、新压力容器出厂1年后才投入使用的，使用单位应当委托检验机构按照定期检验的要求检验合格后才能办理使用登记

B、移动式压力容器的《使用登记证》不需要随车携带

C、使用单位申请办理压力容器使用登记时，应当逐台向登记机关提交以下资料，并且对其真实性负责

D、安全状况等级为45级的压力容器不得申请变更登记

答案：B

35.气瓶检验单位应该按照有关安全技术规范和检验标准规定进行定期检验，检验项目（）增减。

A、可以

B、不可以

答案：B

36.大型游乐设施的修理、重大修理应当按照安全技术规范和()要求进行。

A、标准

B、自检报告

C、使用维护说明书

D、企业标准

答案：C

37.下列（）属于锅炉的“炉”。

A、对流管水冷壁

B、集箱过热器

C、燃烧设备炉墙

答案：C

38.压力容器设计单位对压力容器（）负责。

A、产品设计质量

B、设计文件质量

C、制造

答案：B

39.当压力容器内充满液化气体介质后，容器内的介质随（），容器内的压力会急剧增加，导致超压爆炸事故的发生。

A、环境温度下降

B、环境温度升高

答案：B

40.特种设备()负责组织建立特种设备安全技术档案。

A、安全管理人员

B、修理人员

C、安全作业人员

D、安装人员

答案：A

41.在任何情况下，自动扶梯扶手带外缘与障碍物间的水平距离均不小于80mm，以预防人员发生（）事故。

A、坠落

B、挤压

C、碰撞

D、剪切

答案：C

42.曳引驱动电梯是一种依靠（）驱动的电梯。

A、非摩擦力

B、摩擦力

C、重力

D、其它

答案：B

43.主要运送货物的电梯，同时允许有人员伴随的电梯是（）。

A、载货电梯

B、杂物电梯

C、液压电梯

D、乘客电梯

答案：A

44.“CS”钢印是钢瓶生产单位的一个（）。

A、制造厂家标记

B、设计标记

C、进口瓶标记

D、监检标记

答案：D

45.（）应及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作。

A、使用单位

B、制造单位

C、安装单位

D、修理单位

答案：A

46.（）应装设幅度指示器（或臂架仰角指示器）。

A、起重机械

B、具有起升回转和变幅机构的起重机械

C、具有变幅机构的起重机械

D、具有回转和变幅机构

答案：C

47.除尘器的作用是（）。

A、除去烟尘

B、除去二氧化硫

C、除去二氧化碳

答案：A

48.接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过（）。

A、15min

B、30min

C、1h

D、2h

答案：B

49.在没有采取安全防范措施前，电梯轿厢内不允许装载（）。

A、单体大件物品

B、超高物品

C、易燃易爆物品

D、重量轻体积大的物品

答案：C

50.不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门（）。

A、缩短检验周期

B、采取补救措施

C、应予报废

D、降压使用

答案：C

51.使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用≥（）台以上电梯的使用单位，应当设置电梯安全管理机构，逐台落实安全责任人。

A、15

B、20

C、25

D、30

答案：D

52.特种设备（）应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A、生产单位

B、使用单位

C、销售单位

答案：C

53.由于（）的原因，可能造成人员失足从层门处坠落井道。

A、制动器失效

B、钢丝绳断裂

C、供电电压过低

D、轿厢不在本层

答案：D

54.压力管道的缺陷安全评定由（）进行，负责进行安全评定的机构，应当根据与使用单位签订的在用管道缺陷安全评定合同和检验机构的检验报告进行评定。

A、检验机构

B、设计单位

C、安装单位

D、国家市场监管总局批准的技术机构

答案：D

55.

特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正；情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额（）%以下罚款。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

56.介质为水的识别色是（）。

A、艳绿

B、大红

C、中黄

D、淡蓝

答案：A

57.在锅炉尾部设置()，利用烟气余热，加热锅炉给水。

A、空气预热器

B、过热器

C、省煤器

答案：C

58.大型游乐设施运营使用单位未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的，予以警告，处（）罚款。

A、5千元以上1万元以下

B、1万元以上3万元以下

C、3万元以上5万元以下

D、10万以上

答案：B

59.《特种设备安全监察条例》规定，压力容器的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的（）按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A、评估机构

B、中介机构

C、检验检测机构

答案：C

60.使用单位正确（）锅炉是把好入口关，确保锅炉符合安全技术规范要求的关键。

A、设计

B、制造

C、监检

D、选购

答案：D

61.制定《中华人民共和国特种设备安全法》是为了加强特种设备安全工作，预防特种设备（），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

A、生产安全事故

B、重特大事故

C、事故

答案：C

62.关于压力容器检验选项，（）是正确的。

A、经过检验，安全附件不合格的压力容器也可以投入使用

B、对无法进行定期检验或者不能按期进行定期检验的压力容器，使用单位无需制定安全保障措施

C、安全状况等级为4级的，应当监控使用

D、压力容器的定期检验是在压力容器运行时进行的

答案：C

63.吊钩断裂会引起起重机的（）事故。

A、破断

B、断绳

C、脱绳

D、脱钩

答案：A

64.气瓶的制造监督检验是在气瓶制造过程（）进行的。

A、之中

B、之前

C、之后

答案：A

65.下列哪种属于较大事故（）。

A、压力容器压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的

B、压力容器压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的

C、压力容器压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的

D、压力容器压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上1万人以下转移的

答案：C

66.承压能力上，玻璃管式液面计比平板玻璃液面计（）。

A、高

B、相同

C、低

答案：C

67.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、5

B、15

C、20

D、30

答案：D

68.实施电梯层门锁紧的安全装置是（）。

A、门扇

B、门机

C、门锁

D、门靴

答案：C

69.大型游乐设施主要受力部件超过（）要求的，应当及时进行更换。

A、设计使用期限

B、实际使用年限

C、8年

D、10年

答案：A

70.电梯型式试验申请单位在收到型式试验意见书、型式试验报告或者型式试验证书后，对试验结果存在异议的应当在（）个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

A、10

B、15

C、20

D、30

答案：B

71.人员出入轿厢的瞬间轿厢突然起动，造成人员在轿门与层门之间的地坎处被（）。

A、剪切

B、坠落

C、挤压

D、撞击

答案：A

72.规定自动扶梯的梯级上空垂直净高度，是为了预防（）事故。

A、坠落

B、挤压

C、碰撞

D、剪切

答案：C

73.根据《气瓶安全监察规程》的规定，充装液化气体时每（）应对衡器进行一次核定。

A、天

B、班

C、星期

答案：B

74.维护保养人员遗留在控制柜内门回路的短接线，可能导致（）事故发生。

A、缠绕

B、坠落

C、挤压

D、剪切

答案：D

75.电梯发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）报告。

A、检验机构

B、特种设备安全监管部门和有关部门

C、使用单位上级部门

D、制造单位

答案：B

76.发生自然灾害危及特种设备安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有关人员，采取（）的必要措施，同时向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

A、预防灾害

B、避免损失

C、防止危害扩大

D、生产工艺技术

答案：C

77.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和（）负责。

A、评定结果

B、检查结论

C、鉴定结论

答案：C

78.锅炉（）时，应当进行水（耐）压试验。

A、运行一年以后

B、外部检验

C、重大修理或改造后

答案：C

79.额定起重量大于或者等于（），且提升高度大于或者等于2m的起重机属于特种设备监管范围。

A、2.5t

B、3t

C、1t

D、2t

答案：B

80.电梯轿厢超速下行时，操纵安全钳把轿厢制停在导轨上的安全部件是（）。

A、限速器

B、缓冲器

C、超载装置

D、张紧装置

答案：A

81.根据《工业金属管道工程施工规范》，当输送毒性危害程度或火灾危险性不同的混合介质时，应按其危害程度及其含量，由（）确定管道级别。

A、毒性最大的

B、火灾危险最大

C、设计文件

D、其他选项都不对

答案：C

82.安全阀泄放装置一般适用于（）介质的压力容器。

A、空气

B、剧毒介质

C、易燃易爆

答案：A

83.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案(包括质量计划、作业文件等)及其相应的设计文件、工作见证。

A、质量保证体系

B、销售合同

C、安装主管

D、使用维护说明书

答案：A

84.晶间腐蚀是腐蚀局限在晶界和晶界附近，而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀形态。最易产生晶间腐蚀的是（）。

A、碳钢

B、低合金钢

C、铬镍奥氏体不锈钢

D、低温钢

答案：C

85.压力管道的最高工作压力必须（），才能保证管道的安全使用。

A、大于设计压力

B、等于设计压力

C、小于设计压力

D、小于或等于设计压力

答案：D

86.在用锅炉外部检验一般（）进行一次。

A、每个月

B、半年

C、一年

答案：C

87.终端超越保护装置设置在电梯井道中，主要由强迫换速开关、限位开关和（）三部分组成。

A、极限开关

B、限速器

C、缓冲器

D、安全钳

答案：A

88.观光车的最高车速不得大于（）Km/h,观光列车的最高车速不得大于（）Km/h。

A、30,30

B、30,20

C、20,20

D、20,30

答案：B

89.是否属于压力容器监察范围主要根据容器的（）确定。

A、大小

B、类别

C、发生事故的可能性和事故危害的严重性

答案：C

90.在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应当对大型游乐设施进行()，并加强日常检查和安全值班。

A、全面检查维护

B、运行检查

C、日常检查

D、保养

答案：A

91.下列属于电梯改造行为的有（）。

A、改变层门的类型

B、增加层门

C、较少轿门

D、较少层门

答案：D

92.使用单位安全管理负责人，应当取得相应的（）资格证书。

A、特种设备操作人员

B、特种设备安全管理人员

C、特种设备维修人员

D、特种设备焊接人员

答案：B

93.安全阀与压力容器之间一般（）装设截止阀门。

A、应该

B、不宜

C、禁止

答案：B

94.关于压力管道的改造，安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知（）后，方可施工。

A、使用登记机关

B、检验机构

C、无损检测单位

D、设计单位

答案：A

95.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（）批准后执行。

A、国务院

B、国家市场监管总局

答案：A

96.《特种设备安全监察条例》规定，（）负责全国特种设备的安全监察工作。

A、劳动部

B、国家安全生产总局

C、国务院特种设备安全监督管理部门

答案：C

97.锅炉是将燃料的化学能转变为（）的能量转换设备。

A、热能

B、电能

C、机械能

答案：A

98.关于压力容器使用管理，（）是错误的。

A、压力容器的使用单位是保证压力容器安全运行的责任主体

B、压力容器使用单位不用对压力容器的使用安全和节能负责

C、逐台办理压力容器使用登记

D、组织开展压力容器安全检查

答案：B

99.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有（）。

A、验收制造单位出厂技术资料是否齐全正确且符合购置要求

B、验收压力容器产品质量

C、其他选项都对

答案：C

100.压力容器中最常用的压力表为（）。

A、单圈弹簧管式

B、液柱式

C、电量式

答案：A

101.可燃气体或蒸汽在空气中刚达到可以使火焰蔓延的最低浓度称为该气体或蒸汽的（）。

A、爆炸上限

B、爆炸下限

C、饱和浓度

D、不饱和浓度

答案：B

102.锅炉检修时，在锅筒（壳）和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时，照明电压应当不超过（）。

A、12V

B、24V

C、36V

D、220V

答案：C

103.对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场等公众聚集场所的电梯，特种设备安全监督管理部门应实施（）安全监察。

A、全面

B、全民

C、重点

D、依法

答案：C

104.由乘客操作的电器开关应采用不大于（）V的安全电压，如无法满足要求时必须采取必要的措施，以确保人身安全。

A、12

B、24

C、36

D、50

答案：B

105.以下（）是错误的。

A、国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度

B、压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检

C、压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行

D、未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

答案：C

106.针对压力容器节能降耗要求，以下（）说法是错误的。

A、在制造环节，没有必要对对影响设备或者系统能效的项目能效测试报告等进行节能监督检查

B、未经节能监督检查或者监督检查结果不符合要求的，不得出厂或者交付使用

C、在设计环节，高耗能特种设备的设计文件，应当经特种设备检验检测机构，按照有关特种设备安全技术规范和标准的规定进行鉴定

D、高耗能压力容器设计文件未经鉴定或者鉴定不合格的，制造单位不得进行产品制造

答案：A

107.《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A、使用单位

B、出租单位

C、物业公司

答案：B

108.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、地方各级人民政府

D、劳动部门

答案：C

109.表示工业管道内的物质为危险化学品的是（）。

A、识别色

B、识别符号

C、危险标识

D、消防标识

答案：C

110.长期停用，宜采用（）防腐保护锅炉。

A、蒸汽压力法

B、湿法

C、干燥剂法

答案：C

111.特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的()负责人担任。

A、省级安监部门

B、省级市场监管部门

C、市级安监部门

D、市级市场监管部门

答案：B

112.操作失误，压力容器发生了爆炸。造成死亡3人，伤2人，该事故属于（）事故。

A、重大事故

B、较大事故

C、一般事故

答案：B

113.《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，（），吊销相关人员的资格。

A、造成后果的

B、造成事故的

C、造成不良影响的

答案：B

114.（）不属于压力容器技术档案的内容。

A、使用登记证

B、设计制造技术文件和资料

C、安装改造及维修的文件和资料

D、操作人员的资质证书

答案：D

115.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、（）。

A、技术要求

B、安全防护措施

C、附属设施

答案：B

116.充装时，充装人员应按（）规定进行充装。

A、有关安全技术规范

B、国家标准

C、其他选项都是

答案：C

117.在不损坏试件的前提下，以物理或化学方法为手段，借助先进的技术和设备器材，对试件的内部及表而的结构、性质、状态进行检查和测试的方法称之为（）

A、化学分析

B、硬度测试

C、破坏性试验

D、无损检测

答案：D

118.客运索道的除了()生产过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的不得交付使用。

A、安装

B、改造

C、重大修理

D、制造

答案：D

119.从事场（厂）车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向（）的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造。

A、产权所在地

B、使用所在地

C、登记所在地

D、施工所在地

答案：B

120.不属于管道组成件的是（）。

A、弯头

B、三通

C、鞍座

D、紧固件

答案：C

121.违规、违章、违纪造成的事故属于（）。

A、自然事故

B、责任事故

C、非责任事故

D、技术事故

答案：B

122.《特种设备安全法》规定，从事本法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，以及为特种设备生产、经营、使用提供检测服务的特种设备检测机构，应经负责特种设备安全监督管理部门（），方可从事检验、检测工作。

A、许可

B、核准

C、认证

答案：B

123.客运索道在投入使用前或者投入使用后（）日内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。

A、15

B、20

C、30

D、60

答案：C

124.加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查，其主要目的是（）。

A、确保加气站的经济效益

B、确保气瓶的安全使用

C、防止天然气泄漏

D、便于加气后记录

答案：B

125.特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合()要求。

A、经济运行

B、高效率运行

C、节能

D、安全

答案：C

126.电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养，应当达到国家（）标准的要求。

A、一般性

B、强制性

C、非强制性

D、指导

答案：B

127.设计压力小于系统外部压力源的压力，出口可能被关断或者堵塞的管道系统，应当设置（）。

A、球阀

B、旋塞阀

C、安全泄放装置

D、紧急切断阀

答案：C

128.《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理（），安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、结束后

B、竣工后

C、施工后

答案：B

129.管道设计压力应当（）在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力。

A、大于

B、小于

C、不大于

D、不小于

答案：D

130.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（）要求的特种设备。

A、安全生产

B、安全技术规范

C、生产工艺

答案：B

131.压力容器安全技术监察规程中所指的容积，应为（）

A、应当扣除永久连接在压力容器内部的内件体积

B、不需要扣除内件体积

答案：A

132.《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和（）责任制度。

A、交接班

B、节能

C、维护保养

答案：B

133.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位立即（），主动召回。

A、分析原因

B、找出问题

C、停止生产

答案：C

134.额定起重力矩大于或者等于（）的塔式起重机属于特种设备监管范围。

A、45t·m

B、40t·m

C、50t·m

D、60t·m

答案：B

135.自动扶梯与自动人行道的速度超过名义速度（）倍之前，附加制动器应动作。

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.4

答案：D

136.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

答案：A

137.压力容器的重大修理或改造方案应报施工所在地的地、市级安全监察机构（）。

A、同意

B、批准

C、备案

答案：C

138.气瓶充装单位（）将气瓶的充装前检查、充装后检查、充装日期等信息写入电子标签。

A、宜

B、不得

C、应

答案：C

139.限速器动作时，使轿厢或对重停止运行保持静止状态，并能夹紧在导轨上的一种机械安全装置是（）。

A、缓冲器

B、极限装置

C、安全钳

D、门锁装置

答案：C

140.违反《特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的，责令改正，处（）以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证

A、一万元

B、二万元

C、三万元

答案：B

141.使用锅炉单位的安全管理制度包括（）内容。

A、锅炉设计管理制度

B、锅炉制造管理制度

C、锅炉的制造监检管理制度

D、锅炉的定期检验管理制度

答案：D

142.安全阀超压泄放时，泄放（）的介质。

A、少量

B、大部分

C、全部

答案：A

143.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位及其（）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

A、管理人员

B、主要负责人

C、一般负责人

D、操作人员

答案：B

144.轿厢上行超速保护装置可以作用在（）。

A、轿厢或对重

B、钢丝绳系统

C、曳引轮或曳引轮轴上

D、其他选项都可以

答案：D

145.流动式起重机（）时，应发出的清晰报警音响并伴有灯光闪烁信号。

A、前进

B、倒退

C、静止

D、工作

答案：B

146.特种设备（）应当参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

A、管理人员

B、修理人员

C、作业人员

D、安装人员

答案：C

147.客运索道安装、改造许可实施（）管理，具体要求按照有关安全技术规范等规定执行。

A、分类

B、分级

C、危险程度

D、施工类型

答案：B

148.《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年（）起施行。

A、1月1日

B、7月1日

C、9月16日

D、10月1日

答案：A

149.压力容器操作人员应具备必要的（）。

A、安全意识

B、节能知识

C、安全节能知识

答案：C

150.《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，（）。

A、责令停止使用或者停产停业整顿，处以罚款

B、追究领导责任

C、追究作业的人员责任

答案：A

151.设备维修保养制度制定的意义是（）。

A、发现锅炉制造时缺陷

B、主要是解决锅炉安装时的一些缺陷

C、提高设备的完好率

D、有效地防止违章操作

答案：C

152.大型游乐设施鉴定人员应不少于（）名，并应认真填写各个项目的计算校核数据及鉴定结果。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

153.提高螺栓的（）可以增加法兰接头的密封性能。

A、材质

B、预紧力

C、硬度

D、刚度

答案：B

154.根据《特种设备安全监察条例》规定，我国对压力管道元件制造单位实行（）制度。

A、使用登记

B、许可证

C、安全注册

答案：B

155.正面视图和侧面视图我们在管道布置中称为（），可以表示管道设备的高度、长度、宽度等的相互位置。

A、管道立面图

B、管道平面图

C、管道主视图

D、管道正视图

答案：A

156.热水锅炉有旁路烟道的省煤器中发生水击事故的处理措施是（）。

A、关闭进水阀

B、应打开旁路烟道，关闭主烟道

C、应首先减弱燃烧，待水击现象缓解后开大省煤器进水阀

D、减弱燃烧

答案：B

157.在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分与建筑物任何栏杆或扶手不小于（）m。

A、0.05

B、0.1

C、0.5

D、1

答案：B

158.使用单位不得采购（）的压力容器。

A、报废

B、超过设计使用年限

C、其他都对

答案：C

159.关于管道维修改造说法，（）是错误的。

A、重大维修不需要进行监督检验

B、管道内部有压力时，一般不得对受压元件进行重大维修

C、实施带压密封堵漏的操作人员应当经过专业培训，持有相应项目的《特种设备作业人员证》

D、维修改造单位需要具备一定资质

答案：A

160.气瓶充装前后应当由充装持证作业人员对气瓶进行（）检查。

A、逐只

B、抽样

C、批量

答案：A

161.大型游乐设施卷筒和滑轮用的钢丝绳，宜选用（）钢丝绳。

A、线接触

B、点接触

C、面接触

D、体接触

答案：A

162.压力管道的改造，（）应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知负责压力管道使用登记的质量技术监督部门后方可施工。

A、设计单位

B、安装单位

C、监理单位

D、检验单位

答案：B

163.膨胀节的箭头方向表示（）。

A、安装方向

B、介质流向

C、膨胀方向

D、受力方向

答案：B

164.重锤杠杆式安全阀，适用于（）的固定式容器

A、压力较低，温度较低

B、温度较高，压力较低且无振动

答案：B

165.（）不属于压力容器使用单位负责人的主要职责。

A、按要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B、定期召开压力容器安全会议，督促检查压力容器安全工作

C、保障压力容器安全必要投入

D、进行压力容器的日常维护和保养

答案：D

166.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，必须经（），未履行该程序，或没达到合格标准，不得交付使用。

A、审批

B、备案

C、监督检验

D、告知

答案：C

167.持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、5年

B、3年

C、4年

D、终生

答案：D

168.使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前（）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、1

B、3

C、6

答案：A

169.生产、使用单位主要负责人是指（），包括厂长、经理。

A、操作人员

B、在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导

C、管理生产的主管领导

D、管理安全的主管领导

答案：B

170.购置观光车辆时，保证观光车辆的设计爬坡度能够满足使用单位行驶线路中（）的要求，并在销售合同中明确。

A、最大坡度

B、最大高度

C、最大宽度

D、最大长度

答案：A

171.大型游乐设施运营使用单位应当按照安全技术规范和使用维护说明书要求，配备满足安全运营要求的持证操作人员，并加强对服务人员()，协助操作人员进行应急处置。

A、岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能

B、操作培训,使其掌握基本的操作技能

C、礼仪培训

D、服务培训

答案：A

172.管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险管道色环，样式为（）。

A、中间黄色，两边黑色

B、中间黄色，两边白色

C、全黄色

D、全黑色

答案：A

173.特种设备目录中，蒸汽锅炉的范围规定为设计正常水位容积大于或者等于（），且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉。

A、20L

B、30L

C、50L

答案：B

174.根据《气瓶安全监察规程》的规定，氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的，应当进行处理，不处理的（）充装。

A、也可以

B、严禁

答案：B

175.从瓶装气体用户和经营单位（或供气站点）等处回收的气瓶，气瓶充装单位应有（）对电子标签的检查，确认气瓶来源，并将气瓶回收日期等信息写入电子标签。

A、专人负责

B、有人兼管

答案：A

176.客运索道安装、改造、修理单位应当在验收后（）日内将安全技术规范要求的出厂文件、监督检验证明、无损检测报告以及竣工报告、调试及试运行记录、自检报告等安装、改造、修理相关技术资料和文件移交使用单位存档。

A、15

B、20

C、30

D、60

答案：C

177.起重机械使用单位对（）的工作质量负责，检验机构对所承担的检验工作质量和检验结论的正确性、真实性负责。

A、维保和自检

B、维保和安全

C、修理和自检

D、安全和自检

答案：A

178.生产、使用单位主要负责人是指（）。

A、在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导

B、包括副厂长经理

C、管理生产的主管领导

D、管理安全的主管领导

答案：A

179.吊运熔融金属的起升机构应设有（）上升极限位置限制器。

A、重锤式

B、螺杆式

C、重锤式和螺杆式两种不同型式的

D、单一的

答案：C

180.电梯的维护保养不包括（）。

A、半月维保

B、月度维保

C、半年维保

D、年度维保

答案：B

181.物质从液态变成气态的过程叫（）。

A、液化

B、气化

C、凝固

D、蒸发

答案：D

182.（）对观光车辆行驶线路的安全负责。

A、制造单位

B、产权单位

C、使用单位

D、出租单位

答案：C

183.特种设备()负责组织开展特种设备安全教育和技能培训。

A、安全管理人员

B、修理人员

C、作业人员

D、安装人员

答案：A

184.电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（）保管使用。

A、本单位安全员

B、安全管理员

C、电梯驾驶员

D、本单位修理工

答案：B

185.对盛装液化气体的储存容器，应严格按照规定的（）充装。

A、容积

B、温度

C、充装系数

答案：C

186.重大维修包括拆卸或者更换原有（），但不改变起重机械的原性能参数与技术指标。

A、主要受力结构件

B、主要零部件

C、主要连接件

D、主要辅助结构件

答案：A

187.水蒸汽介质的识别色是（）。

A、艳绿

B、大红

C、黑色

D、淡蓝

答案：B

188.热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度(即锅水汽化温度)至少（）℃以下。

A、10

B、20

C、30

D、40

答案：B

189.《特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书（）手续。

A、吊销

B、撤消

C、注销

答案：C

190.《中华人民共和国特种设备安全法》是一部（）。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

答案：A

191.选项（）不是压力管道使用单位的职责。

A、严格执行操作人员通过技术培训安全教育并经考核合格后取证上岗操作的制度

B、制订并严格执行压力管道巡回检查制度

C、参与压力管道工程的竣工验收

D、组织单位内部职工对压力管道进行带压修理

答案：D

192.压力容器使用单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。

A、安全管理员

B、班长

C、主要负责人

答案：C

193.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm以上的空间。

A、10

B、20

C、30

D、50

答案：C

194.跨度大于（）m的门式起重机和装卸桥宜装设偏斜指示器或限制器。

A、30

B、40

C、45

D、50

答案：B

195.《特种设备目录》所指的关大型游乐设施，其运行高度范围为距地面高于或者等于（）m。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

196.客运索道重大修理是通过设备（）拆解，进行检查维护、无损检测或者零部件更换，以确保客运索道所有主要受力部件得到安全检查，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A、整体

B、主要部件

C、主要受力部件

D、部分

答案：A

197.电梯终端超越保护装置不包括（）。

A、急停开关

B、强迫换速开关

C、限位开关

D、极限开关

答案：A

198.起重机械在作业前，对制动器，吊钩，钢丝绳和安全装置进行检查，发现隐患，应（）排除。

A、操作前

B、工作中

C、完成任务后

D、大修时

答案：A

199.游乐设施完成验收检验后，必须在（）个工作日内出具验收检验报告。

A、1

B、3

C、7

D、10

答案：D

200.起重机馈电裸滑线距离易燃气体及液体管道高度应大于（）m。

A、2

B、3

C、4

D、6

答案：B

1.锅炉维护制度主要有（）内容。

A、锅炉定期检修的周期

B、检修的基本要求

C、检修的计划

D、检修的项目

答案：ABCD

2.大型游乐设施使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）。

A、安全带

B、安全压杠

C、座舱舱门锁紧装置

D、止逆装置

答案：ABC

3.转马类游乐设施一般都由（）等部分组成。

A、转盘

B、乘人部分

C、驱动机构

D、操作台

答案：ABCD

4.叉车的制造单位，应当具备整车的试验检测装置，至少包括（）测试装置（或仪器）。

A、制动性能

B、标准载荷

C、试验坡道

D、侧倾性能

答案：ABCD

5.在线检验的结论分为（）。

A、可以使用

B、监控使用

C、停止使用

D、报废

答案：ABC

6.有毒介质是指国家标准GB5044定义的毒性程度为（）流体的总称。

A、极度危害

B、高度危害

C、中度危害

D、轻度危害

答案：ABCD

7.关于压力管道制造环节，选项（）是正确的。

A、压力管道元件制造单位应当取得制造许可证

B、制造许可证的有效期为4年

C、进行压力管道型式试验的机构需要经国家市场监管总局核准

D、国家对压力管道安装实行监督检验制度

答案：ABCD

8.使用蓄热器必须具备以下条件（）。

A、用汽负荷波动，并有一定的周期性

B、部分用户的用汽压力小于锅炉的工作压

C、锅炉额定压力与用汽压力之间的压差越大经济效益越大

D、一般用于解决周期性蒸汽日负荷的调峰

答案：ABCD

9.膨胀节的作用包括（）。

A、改变流体的方向

B、吸收热位移

C、吸收地基不均匀沉降产生的机械位移

D、消除机械振动降低噪音

答案：BCD

10.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（）。

A、特种设备的定期检验和定期自行检查记录

B、特种设备的日常使用状况记录

C、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D、特种设备主管部门检查记录

E、特种设备的运行故障和事故记录

答案：ABCE

11.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）。

A、站房之间专用电话

B、沿线广播

C、抱索器

D、防脱索装置

答案：AB

12.特种设备安全管理人员应当对本单位起重机械的安全技术档案的（）负责。

A、合法性

B、完整性

C、正确性

D、统一性

答案：BCD

13.下列哪些情形下的起重机械，不得申请办理移装变更、单位变更（）。

A、已经报废或者国家明令淘汰的

B、进行过非法改造修理的

C、无规定的技术资料的，达到设计使用年限的

D、检验结论为不合格或者能效测试结果不满足法规标准要求的

答案：ABCD

14.电梯安全管理员应妥善保管电梯的（）钥匙。

A、电源

B、三角

C、控制屏

D、机房

答案：BD

15.《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A、二千元

B、三万元

C、三十万元

答案：BC

16.下列属于起重机械作业人员主要职责的有（）。

A、严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作

B、进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录

C、参加安全教育和技能培训参加应急演练，掌握相应的应急处置技能

D、作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告

答案：ABCD

17.压力容器韧性破坏的主要原因有（）。

A、超压

B、过量充装

C、压力容器金属器壁超温

答案：AB

18.管道伴热的常用介质有（）。

A、热水

B、热媒

C、蒸汽

D、电伴热

答案：ABCD

19.《容规》根据压力容器在生产过程中的作用和原理分类，将监察范围内的压力容器分为（）容器。

A、反应

B、换热

C、加热

D、塔类

E、储存

答案：ABE

20.建设单位是压力管道安全质量的管理者，应做到（）。

A、认真贯彻执行国家有关压力管道安全质量方面的法律法规和技术规程标准，采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求

B、向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料，办理相关的监督检验手续

C、在监督检验工作中，建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件

D、配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调见证工作

答案：ABCD

21.按压力容器压力等级、品种、介质毒性程度和介质易燃性将容器危险程度分为（）。

A、第一类压力容器

B、第二类压力容器

C、第三类压力容器

D、第四类压力容器

答案：ABC

22.场（厂）车的全面检查应当包括检查主要受力结构件的（）缺陷。

A、变形

B、裂纹

C、腐蚀

D、磨损

答案：ABC

23.按照《特种设备目录》，客运缆车包括（）。

A、高位缆车

B、低位缆车

C、往复式缆车

D、循环式缆车

答案：CD

24.《工业金属管道设计规范》不适用于下列哪些管道（）。

A、电力行业的管道

B、长输管道

C、工业蒸汽管道

D、城镇公用管道

答案：ABD

25.以下（）不是压力容器管理员的主要职责。

A、保障压力容器安全必要投入

B、定期召开压力容器安全会议，督促检查压力容器安全工作

C、组织压力容器验收办理压力容器使用登记和变更手续

D、组织制定压力容器安全操作规程

答案：AB

26.大型游乐设施发生（）的，运营使用单位应当立即停止使用，并按照有关规定及时向相关特种设备安全监督管理部门报告。

A、事故

B、隐患

C、异响

D、故障

答案：AD

27.压力容器年度检查工作可以由（）进行。

A、使用单位经过专业培训的人员

B、有资质的特种设备检验机构

C、质量技术监督部门

D、无损检测机构

答案：AB

28.《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（）和（）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A、安全

B、岗位管理制度

C、节能

答案：AC

29.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括（）。

A、用于体育运动的游乐设施

B、用于文艺演出的游乐设施

C、公用的游乐设施

D、经营的游乐设施

答案：AB

30.使用单位有（）的情况时需要进行罚款及停业整顿。

A、没有专职或兼职的安全管理人员

B、作业人员无特种设备作业人员证书

C、未对作业人员进行安全教育和培训

答案：ABC

31.起重机抗风防滑装置有（）。

A、起重量限制器

B、夹轨器

C、缓冲器

D、锚定装置

答案：BD

32.关于气瓶制造环节说法正确的（）。

A、对气瓶制造单位实行制造资格许可证制度

B、气瓶的制造单位必须对制造的气瓶的安全性能和产品质量负责

C、制造许可证4年内在全国范围内有效

D、未制造监检的气瓶产品不得出厂销售使用

答案：ABCD

33.电梯曳引钢丝绳由（）组成。

A、钢丝

B、绳股

C、绳芯

D、外股

答案：ABC

34.事故调查的原则包括：实事求是、（）。

A、尊重科学

B、客观公正

C、严格处罚;

D、保护财产

答案：AB

35.在用场车的日常维护保养，至少包括（）。

A、主要受力结构件

B、安全保护装置

C、工作机构

D、整车工作性能

答案：ABC

36.特种设备事故，是指因特种设备的（）或者相关人员的（），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

A、管理混乱

B、不安全状态

C、不安全行为;

D、设备缺陷

答案：BC

37.储存压力容器是指主要用于（）气体、液体、液化气体等介质的压力容器。

A、储存

B、盛装

答案：AB

38.压力容器在运行中如发生故障可采用（）等方法进行故障原因判断。

A、闻味道，查泄漏部位，分析原因

B、听声音，查异常声音发生部位，分析原因

C、摸温度，分析温度异常原因

D、看安全附件仪表容器本体有无异常，分析压力温异常原因

答案：ABD

39.燃料管理包括（）。

A、燃料进厂验收制度

B、燃料分区存放制度

C、燃料品质的调整

D、燃料消耗计量制度

答案：ABCD

40.

一般来说，压力容器发生爆炸事故时，其危害的严重程度与压力容器的（）等因素有关

A、工作介质

B、工作压力

C、材料

D、容积

答案：ABD

41.起重机械使用登记程序，包括（）。

A、申请

B、受理

C、审查

D、颁发使用登记证

答案：ABCD

42.压力管道的腐蚀是由于管道受到（）而发生的损伤或破坏。

A、内部物料介质化学作用

B、内部物料介质电化学作用

C、外部环境介质化学作用

D、外部环境介质电化学作用

答案：ABCD

43.事故报告应当包括以下内容（）。

A、事故发生时间地点

B、事故发生初步情况

C、已经采取的措施

D、报告人姓名联系电话

答案：ABCD

44.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在（），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A、严重事故隐患

B、无改造修理价值

C、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

答案：ABC

45.大型游乐设施进行改造的，改造单位应当重新设计，按照本规定进行（），并对改造后的设备质量和安全性能负责。

A、设计文件鉴定

B、型式试验

C、监督检验

D、定期检验

答案：ABC

46.起升机构主要由（）取物装置等组成。

A、驱动装置

B、传动装置

C、卷绕系统

D、制动装置

答案：ABCD

47.下列人员通常不能乘坐游乐设施（）。

A、有禁忌病症

B、身高不够

C、高龄老人

D、酗酒以后

答案：ABCD

48.客运索道没有安全技术规范或者国家标准的，可以依据（）进行设计文件鉴定。

A、相应行业标准

B、经过评审的企业标准

C、合同约定

D、企业产品技术需求

答案：AB

49.属于易燃介质的是（）。

A、氢气

B、氧气

C、二氧化碳

D、甲烷

答案：AD

50.引起电梯电击事故的原因有（）。

A、底坑大量积水

B、电气绝缘电阻下降

C、电机外壳未接地

D、电动工具使用不当

答案：ACD

51.关于场车改造施工前告知，下列说法正确的有（）。

A、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向使用所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

B、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向登记所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

C、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向产权所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

D、改造后，原铭牌不变，同时增加新的场车铭牌，铭牌至少包括从事改造单位名称改造日期许可证编号及相关变化的信息

答案：AD

52.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报，经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括（）。

A、试制的客运索道新产品、新部件

B、客运索道采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致

C、安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D、制造单位首次制造的产品

答案：BC

53.天然气的危险性有（）。

A、燃烧性

B、爆炸性

C、扩散性

D、腐蚀毒害和窒息

答案：ABCD

54.电梯维保合同至少包括（）内容。

A、维保的内容和要求

B、维保的时间频次与期限

C、维保单位和使用单位双方的权利义务与责任;

D、维保的人员数量和资格

答案：ABC

55.《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（），保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

A、组织抢救

B、疏散人群

C、防止事故扩大

D、稀释空气

E、减少人员伤亡和财产损失

答案：ACE

56.客运索道设计文件鉴定的结论有（）。

A、鉴定通过

B、鉴定未通过

C、复审通过

D、复审未通过

答案：ABCD

57.下述选项中，（）是正确的。

A、工业管道在线检验是在运行条件下对在用管道进行的检验，在线检验每年至少1次

B、全面检验时，检验机构还应当对使用单位的管道安全管理情况进行检查和评价

C、全面检验工作由国家市场监管总局核准的具有压力管道检验资格的检验机构进行

D、在线检验工作不可以由使用单位进行

答案：ABC

58.使用单位应对每条客运索道建立技术档案，其中相关记录应包括（）。

A、年度自行检查记录

B、应急救援演练记录

C、运行、维护保养、设备故障与事故处理记录

D、作业人员培训、考核和证书管理记录

答案：ABCD

59.下述（）环节应当遵守《条例》的规定。

A、设计制造

B、安装

C、维修改造

D、检验检测

答案：ABCD

60.以下（）情况，登记机关将不予进行登记。

A、无制造许可证单位制造的气瓶

B、未固接电子标签的气瓶

C、擅自进行过违规修理的气瓶

D、擅自进行过违规改造的气瓶

答案：ABCD

61.根据《特种设备目录》的规定，电梯类别包括（）。

A、曳引与强制驱动电梯

B、液压驱动电梯

C、自动扶梯与自动人行道

D、其它类型电梯

答案：ABCD

62.场（厂）车制造、修理单位制定的工艺文件和作业指导书应包括（）。

A、机加工

B、焊接

C、装配和喷涂

D、进货检验过程检验和出厂检验

答案：ABCD

63.压力管道按照敷设位置分为（）。

A、架空管道

B、穿越管道

C、地沟敷设管道

D、埋地管道

答案：ACD

64.关于埋地管道说法正确的是（）。

A、埋地管道的防腐层应按设计要求在安装前完成

B、运输和安装时应采取保护措施防止防腐层损坏

C、埋地前应进行检查，被损坏的防腐层应及时进行修补

D、焊缝部位未经检验合格不得作防腐层处理

答案：ABCD

65.《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（），并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A、安全管理人员

B、作业人员

C、检验人员

D、检测人员

E、营销人员

答案：ABD

66.《压力管道安全技术监察规程-工业管道》规定，压力管道的维修分为（）。

A、一般维修

B、较大维修

C、重大维修

D、特别重大维修

答案：AC

67.特种设备事故调查报告应当包括下列内容：（）。

A、事故发生单位情况

B、事故发生经过和事故救援情况

C、事故造成的人员伤亡设备损坏程度和直接经济损失

D、事故发生的原因和事故性质

答案：ABCD

68.用于焊接的碳素钢和低合金钢应控制（）含量在标准内。

A、碳

B、硫

C、磷

答案：ABC

69.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，（）为特种设备。

A、汽车

B、锅炉

C、压力容器

D、压力管道

答案：BCD

70.客运索道安装、改造、修理单位应当按照（）等进行作业，加强现场施工质量和安全管理。

A、设计文件

B、标准

C、安全技术规范

D、施工方案

答案：ABCD

71.燃烧发生必须同时具备（）。

A、可燃物

B、助燃物

C、着火源

D、风的大小

答案：ABC

72.下列（）压力容器应进行耐压试验。

A、用焊接方法更换主要受压元件

B、停止使用2年后重新复用的

C、移装的压力容器

答案：ABC

73.场（厂）车的使用及维护保养说明，应当包括（）。

A、产品简介和操纵机构示意图

B、电气原理图和操作规程

C、安全注意事项和故障处理

D、售后服务

答案：ABCD

74.固定式压力容器下列部件属于主要受压元件（）。

A、筒体

B、封头

C、支座

D、换热器管板和换热管

答案：ABD

75.锅炉按载热介质分（）。

A、蒸汽锅炉

B、热水锅炉

C、有机热载体锅炉

答案：ABC

76.游乐设备必须在醒目之处张贴游客须知，乘客须知的内容包括（）。

A、设施的运动特点

B、适应对象

C、禁止事宜

D、乘客注意事项

答案：ABCD

77.按照《特种设备目录》，（）为水上游乐设施。

A、峡谷漂流系列

B、激流勇进系列

C、水滑梯系列

D、碰碰船系列

答案：AD

78.按照《特种设备目录》，非公路用旅游观光车辆包括（）。

A、观光车

B、观光列车

C、沿轨道运行的小火车

D、电池碰碰车

答案：AB

79.客运索道的安全保护系统及装置包括（）。

A、线路保护

B、位置保护

C、超速保护

D、进出站保护

答案：ABCD

80.叉车的主要结构包括（）。

A、动力系统

B、转向系统

C、制动系统

D、工作装置

答案：ABCD

81.电梯钥匙包括（）。

A、电梯层门开锁钥匙

B、操纵箱钥匙

C、机房门锁的钥匙

D、控制柜钥匙

答案：AB

82.《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A、3万元

B、1万元

C、30万元

答案：AC

83.大型游乐设施使用维护说明书应当明确规定（）。

A、使用条件和技术参数

B、操作规程

C、乘客须知

D、试运行检查项目

答案：ABCD

84.客运索道的的抱索器分为（）。

A、单线式抱索器

B、多线式抱索器

C、固定式抱索器

D、脱挂式抱索器

答案：CD

85.关于电梯使用单位界定说法正确的是（）。

A、新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位

B、委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位

C、产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位

D、电梯用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位

答案：ABCD

86.起重机械改造是指改变原起重机械（），致使原起重机械性能参数与技术指标发生改变的活动。

A、主要受力结构件

B、主要材料

C、主要配置

D、控制系统

答案：ABCD

87.从事高耗能特种设备能效测试的检验检测机构，应当保证能效测试结果的（）。

A、准确性

B、公正性

C、单一性

D、可溯源性

答案：ABD

88.压力管道变形的产生原因可能会是（）。

A、不合理的设计

B、错误的安装

C、热应力

D、定期检验不认真

答案：ABC

89.有毒介质包括按GB5044定义的（）介质。

A、极度危害

B、高度危害

C、中度危害

D、轻度危害

答案：ABC

90.常用的硬度试验方法有（）。

A、布氏硬度

B、洛氏硬度

C、维氏硬度

D、里氏硬度

答案：ABCD

91.根据《压力管道规范工业管道》，管道清理、吹扫和清洗说法正确的是（）。

A、公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道宜采用人工清理

B、公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗

C、公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫

D、蒸汽管道应采用蒸汽吹扫非热力管道不得采用蒸汽吹扫

答案：ABCD

92.固定式压力容器常用的液面计是（）。

A、玻璃管液面计

B、平板玻璃液面计

C、浮球液面计

D、防霜液面计

答案：AB

93.场车出厂时，应当以中文形式附有（）等相关技术资料和文件。

A、主要设计图样

B、产品质量合格证明

C、使用及维护保养说明

D、安装说明书

答案：ABC

94.压力容器年度检查至少包括（）。

A、安全管理情况检查

B、容器本体

C、运行状况检查

D、安全附件检查

答案：ABCD

95.安全阀排气后阀瓣不能及时回座原因是（）。

A、阀瓣在导向套中磨损阻力大

B、阀杆阀芯安装位置不正确或被卡住

C、阀瓣的开启和回座机构未调整好

答案：ABC

96.《特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、（）和特种设备安全的监督管理，适用本法。

A、使用

B、运输

C、经营

D、检测

E、检验

答案：ACDE

97.《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（）被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

A、擅自动用

B、调换

C、隐藏

D、转移

E、损毁

答案：ABDE

98.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备（）和（）。

A、安全责任制度

B、岗位安全管理制度

C、节能责任制度

答案：AC

99.导致电梯剪切事故发生的原因有（）。

A、乘客出入轿厢的瞬间轿厢突然起动

B、电梯厅轿门触点被同时短接

C、制动器闸瓦严重磨损

D、安全钳失效

答案：ABC

100.压力管道使用单位应当对办理使用登记时所提供的申请资料的（）负责，登记机关认为必要是可以组织核查组进行现场核查。

A、真实性

B、准确性

C、可实施性

D、及时性

答案：ABC

101.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备安全工作应当坚持的原则是（）。

A、安全第一

B、预防为主

C、节能环保

D、综合治理

答案：ABCD

102.运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴（）。

A、乘客须知

B、安全注意事项

C、警示标志

D、合格标志

答案：ABCD

103.特种设备事故事故包括以下哪几类（）。

A、一般事故

B、较大事故

C、严重事故

D、重大事故

E、特别重大事故

答案：ABDE

104.以下哪些（）属于压力容器使用单位安全管理制度的内容。

A、相关人员岗位职责

B、安全管理机构职责

C、压力容器技术档案管理规定

D、压力容器日常维护保养和运行记录规定

E、压力容器作业人员管理和培训规定

答案：ABCDE

105.以下属于易燃介质的是（）。

A、乙烷

B、空气

C、液化石油气

答案：AC

106.毒物进入人体的主要途径有：（）。

A、呼吸道

B、皮肤

C、消化道

D、神经系统

答案：ABC

107.常用的压力容器结构形状有（）。

A、球形容器

B、圆筒形容器

C、箱形容器

D、圆锥形容器

答案：ABCD

1.压力容器的使用管理和操作不当是造成压力容器事故的主要原因。

A、正确

B、错误

答案：A

2.电梯轿厢滞留人员2小时以上为较大事故。

A、正确

B、错误

答案：B

3.《特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。

A、正确

B、错误

答案：A

4.所有的客运索道都需要办理使用登记。

A、正确

B、错误

答案：B

5.遭受全面腐蚀的容器是以金属的厚度逐渐变薄的形式导致最后破坏。

A、正确

B、错误

答案：A

6.压力表和容器之间，一般不连接其它用途的任何配件或接管。

A、正确

B、错误

答案：A

7.电梯的救援系统主要是由救援装置和报警装置两部分组成。

A、正确

B、错误

答案：A

8.《高耗能特种设备节能监督管理办法》适用于高耗能特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测的节能监督管理

A、正确

B、错误

答案：A

9.判断、处理压力容器故障要稳、准、快。“稳”指压力容器在发生故障后，操作人员一定要保持镇静，不能惊慌失措；“准”指对发生故障的原因判断要准确；“快”指对故障的处理要快速，防止事故扩大。（）

A、正确

B、错误

答案：A

10.传热即指由温度差引起的热量传递。凡是存在温度差的地方，就有热量传递。

A、正确

B、错误

答案：A

11.整装锅炉在调试运行期间进行首次外部定期检验，不可以替代安装监督检验。

A、正确

B、错误

答案：B

12.爆炸实质上是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程。

A、正确

B、错误

答案：A

13.《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A、正确

B、错误

答案：A

14.压力管道安装单位可以将理化检验和无损检测分包给外单位，该分包单位只要有相应的检测人员和检测仪器即可，不需要进行资格核准。

A、正确

B、错误

答案：B

15.大型游乐设施制造单位委托加工零部件或者外购零部件的，由受托单位加强质量控制并依法承担责任。

A、正确

B、错误

答案：B

16.特种设备事故发生后，使用单位应依照《特种设备安全监察条例》的规定启动事故应急预案。

A、正确

B、错误

答案：A

17.经过检验，安全附件不合格的压力容器不允许投入使用。

A、正确

B、错误

答案：A

18.运输和装卸气瓶时，必须配戴好气瓶瓶帽和防震圈。

A、正确

B、错误

答案：A

19.气瓶使用期超过其设计使用年限时应当报废。

A、正确

B、错误

答案：A

20.客运索道安装单位在客运索道安装施工前，应当确认设备基础、预埋件等符合客运索道安装和土建工程质量要求。

A、正确

B、错误

答案：A

21.《气瓶安全监察规程》规定气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质，钢印标记修改后，可改装使用。

A、正确

B、错误

答案：B

22.事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上市场监督管理部门和有关部门报告。

A、正确

B、错误

答案：A

23.压力表表盘直径不能太小，一般应不小于100mm。

A、正确

B、错误

答案：A

24.按充装时介质的状态，可以分成永久气体气瓶、液化气体气瓶和溶解气体气瓶。

A、正确

B、错误

答案：A

25.使用单位应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故。

A、正确

B、错误

答案：A

26.气瓶的放置地点没有特殊要求。

A、正确

B、错误

答案：B

27.反应釜，高压釜属于反应容器（）

A、正确

B、错误

答案：A

28.易燃气体气瓶和助燃气体气瓶的瓶口螺纹和阀门出气口应当设计成不同的左右螺纹的旋向和内外螺纹的结构。

A、正确

B、错误

答案：A

29.大型游乐设施运营使用单位对日常维护保养和试运行检查等自行检查中发现的异常情况，应当及时处理。

A、正确

B、错误

答案：A

30.快开门式压力容器的安全联锁装置有下列功能：只有当容器内部压力完全释放，方能打开快开门（盖）。

A、正确

B、错误

答案：A

31.锅炉受热面结生水垢将导致锅炉热效率下降。

A、正确

B、错误

答案：A

32.紧急切断装置在使用过程中应定期进行检验和实验，以保证灵敏可靠。

A、正确

B、错误

答案：A

33.装卸易燃介质的作业场所应严禁烟火，不得采用易产生火花的工具和用品。

A、正确

B、错误

答案：A

34.考试成绩有效期1年。单项考试科目不合格者，两年内可以向原考试机构申请补考1次。两项均不合格或者补考不合格者，应当向发证机关重新提出考核申请。

A、正确

B、错误

答案：B

35.监督检验单位不需要对监督检验工作质量负责。

A、正确

B、错误

答案：B

36.对其他安全保护装置和主要部件的制造单位，型式试验机构应当每两年进行一次符合性核查。

A、正确

B、错误

答案：A

37.流动作业的起重机械异地使用的，使用单位只能向产权所在地检验机构申请定期检验。

A、正确

B、错误

答案：B

38.大型游乐设施在投入使用前或者投入使用后30日内，运营使用单位应当向相应的特种设备安全监督管理部门登记。

A、正确

B、错误

答案：A

39.停产生产1年以上又重新生产的压力管道元件，应当进行型式试验。

A、正确

B、错误

答案：A

40.安全保护装置损坏时，应更换。

A、正确

B、错误

答案：A

41.锅炉房系统设计时，应当在保证安全性能的前提下，充分提高能源利用效率，减少水、电、自用热以及其他消耗，促进热能回收和梯级利用。

A、正确

B、错误

答案：A

42.电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。

A、正确

B、错误

答案：A

43.客运索道的抱索器是使运载工具与运载索或牵引索相连接的装置。

A、正确

B、错误

答案：A

44.客运索道使用单位作业人员应当负责每次运行前应当对保护乘客的安全装置进行检查确认。

A、正确

B、错误

答案：A

45.使用单位不用负责制定应急措施和救援预案和进行定期演练。

A、正确

B、错误

答案：B

46.使用单位应当对在用场（厂）车至少每半月进行一次日常维护保养和自行检查。

A、正确

B、错误

答案：B

47.咬边是表面不连续，所以对那些承受疲劳载荷的结构特别有害。

A、正确

B、错误

答案：A

48.压力管道的使用单位应按规定制定事故应急措施和救援预案。

A、正确

B、错误

答案：A

49.反应压力容器应严格控制物料的配比（）。

A、正确

B、错误

答案：A

50.压力管道的分级是依据压力的大小来分的。

A、正确

B、错误

答案：B

51.压力容器在运行过程中，如果突然发生故障，严重威胁设备和人身安全时，操作人员应立即请示领导如何处理。

A、正确

B、错误

答案：B

52.客运地面缆车站台、机房、控制室之间应装有永久性直通电话系统，其中至少有一处应装有与外界联系的电话。

A、正确

B、错误

答案：A

53.压力容器的停止运行包括：正常停止运行和紧急停止运行。

A、正确

B、错误

答案：A

54.起重机械的抗风防滑装置的常见结构有夹轨器、锚定装置、铁鞋、轮边制动器等。

A、正确

B、错误

答案：A

55.快开门（盖）式压力容器是指这样的压力容器，他们的端盖锁紧件一次连续动作后，即能完成开启或闭合过程，不需要逐个上紧或松开螺栓。

A、正确

B、错误

答案：A

56.特种设备作业人员（含安全管理人员）必须通过理论知识考试和实际操作技能考试。

A、正确

B、错误

答案：B

57.清洗单位应当接受特种设备检验检测机构实施的化学清洗过程的监督检验工作。

A、正确

B、错误

答案：A

58.《气瓶充装许可规则》规定，检查人员不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。

A、正确

B、错误

答案：A

59.特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患前可以监督使用。

A、正确

B、错误

答案：B

60.对于反应压力容器，必须严格按照规定的工艺要求控制升温速度，对投料顺序也必须严格按照规定进行。

A、正确

B、错误

答案：A

61.国家监管部门强制要求投保特种设备安全责任保险。

A、正确

B、错误

答案：B

62.锅炉使用安全管理制度一般包括岗位责任制、巡回检查制度、交接班制度、锅炉及辅助设备的操作规程、设备的维修保养制度、水质管理制度、锅炉房安全管理制度、技术档案制度、作业人员管理和培训制度、能效管理制度等诸多方面。

A、正确

B、错误

答案：A

63.客运索道发生故障或者发生异常情况，使用单位应当立即停止使用，对其进行全面检查，消除事故隐患，经试运行正常后方可继续使用。

A、正确

B、错误

答案：A

64.锅炉房应尽量靠近热负荷中心，便于引出热力管线，使室外管网布置在技术、经济上合理。

A、正确

B、错误

答案：A

65.压力管道元件型式试验可以由制造单位自行进行。

A、正确

B、错误

答案：B

66.应实施监检却未经监检机构出具监检证书的的压力容器，不得销售、使用。

A、正确

B、错误

答案：A

67.氢气、乙烷、一氧化碳、甲烷是易燃的气体。

A、正确

B、错误

答案：A

68.军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察适用《条例》。

A、正确

B、错误

答案：B

69.在电站锅炉整套启动前应进行锅炉的启动验收工作，启动验收前锅炉制造单位须提供完整的锅炉出厂技术资料。

A、正确

B、错误

答案：A

70.当输送毒性或可燃性不同的混合介质时，应按其危害程度及其含量，由安装单位确定压力管道等级。

A、正确

B、错误

答案：B

71.锅炉改造是指锅炉发生结构变化或者燃烧方式发生变化的改造。

A、正确

B、错误

答案：A

72.场（厂）车改造后，原铭牌替换成新的场车铭牌即可。

A、正确

B、错误

答案：B

73.客运架空索道可用辅助驱动代替主驱动来正常运行。

A、正确

B、错误

答案：B

74.电子标签发生损坏或不能在读写器上进行正常读写时，气瓶充装单位应向发放部门申请更换气瓶电子标签。

A、正确

B、错误

答案：A

75.特种设备使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的规定，负责特种设备安全与环保管理，承担特种设备使用安全与环保主体责任。

A、正确

B、错误

答案：B

76.压力容器发生事故，使用单位主要负责人应负法律责任。

A、正确

B、错误

答案：B

77.安全质量监督检验是对压力管道安装安全质量进行的监督验证，不具有法定检验性质。

A、正确

B、错误

答案：B

78.消防员电梯不能作为乘客电梯使用，其仅在消防服务的直接控制下使用。

A、正确

B、错误

答案：B

79.在易燃介质压力容器泄漏时，应迅速处理，并严禁采用易产生火花的工具。

A、正确

B、错误

答案：A

80.因交通事故、火灾事故引发的与特种设备相关的事故，属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

答案：B

81.因自然灾害、战争等不可抗力引发的事故不属于特种设备事故

A、正确

B、错误

答案：A

82.叉车应当留有安装车牌的位置，观光车辆应当留有安装前后车牌的位置。

A、正确

B、错误

答案：A

83.压力容器使用单位应当采购具有相应许可资质的单位设计、制造的压力容器，产品安全性能应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求，产品技术资料应当符合有关安全技术规范的要求。

A、正确

B、错误

答案：A

84.特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A、正确

B、错误

答案：A

85.气瓶的运输、存储过程也需遵守相应规定。

A、正确

B、错误

答案：A

86.管道运行中发生泄漏，作业人员应根据情况确定是否带压紧固或拆卸螺栓。

A、正确

B、错误

答案：B

87.发生特种设备事故后，事故发生单位及其人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，及时收集、整理有关资料，为事故调查做好准备；必要时，应当对设备、场地、资料进行封存，由专人看管。

A、正确

B、错误

答案：A

88.管道元件和材料应具有制造厂的产品质量证明文件，并应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

A、正确

B、错误

答案：A

89.起重机械的定期自行检查由使用单位安全管理人员负责组织实施。

A、正确

B、错误

答案：A

90.安全阀是最常见的安全泄压装置。

A、正确

B、错误

答案：A

91.压力管道的附属设施属于压力管道安全监察的范围。

A、正确

B、错误

答案：A

92.气瓶充装单位在充装气瓶前，可以不先通过电子标签读写器确认气瓶产权、充装介质、定期检验有效期等信息符合规定，直接进行充装作业。

A、正确

B、错误

答案：B

93.特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并根据情况并作出记录。

A、正确

B、错误

答案：B

94.改变层门的类型、增加层门属于电梯的改造，需要进行监督检验。

A、正确

B、错误

答案：B

95.链条锅炉在实际运行中普遍存在排烟温度高，排烟损失大的问题，需通过锅炉改造，提高锅炉效率。

A、正确

B、错误

答案：A

96.气瓶充装单位及其气体经销者，有责任配合气瓶事故的调查，气瓶充装单位应承担由于充装不当造成的事故的相应责任。

A、正确

B、错误

答案：A

97.生产率大于或者等于300t/h的架桥机才属于特种设备监管的范围。

A、正确

B、错误

答案：B

98.《锅炉节能技术监督管理规程》规定锅炉使用每两年应当对在用锅炉进行一次定期能效测试，测试工作宜结合外部检验。

A、正确

B、错误

答案：A

99.易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的不得充装。

A、正确

B、错误

答案：A

100.事故报告应当及时、正确、齐全，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A、正确

B、错误

答案：B

101.对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器，应当进行泄漏试验。

A、正确

B、错误

答案：A

102.场（厂）车设计文件中不包括使用维护保养说明。

A、正确

B、错误

答案：B

103.燃料管理的目的是便于司炉人员能够根据燃料品质的差异合理进行燃烧调节，提高燃烧效率，并为管理者开展能效考核提供基础数据。

A、正确

B、错误

答案：A

104.流量是指单位时间流过某断面的流体的量。

A、正确

B、错误

答案：A

105.压力管道的安装单位应持有市场监管部门颁发的相应级别的压力管道安装许可证。

A、正确

B、错误

答案：A

106.公称直径是用标准的尺寸系列表示管子、管件、阀门等口径的名义内直径。

A、正确

B、错误

答案：A

107.制造单位不得将主要受力结构件全部委托加工或者购买并用于起重机械制造。

A、正确

B、错误

答案：A

108.传达并贯彻执行国家有关安全政策法规，以及特种设备安全检查监察部门下达的安全指令，是锅炉管理人员职责之一。

A、正确

B、错误

答案：A

109.事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料。

A、正确

B、错误

答案：A

110.《工业金属管道工程施工规范》应与现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184配合使用。

A、正确

B、错误

答案：A

111.任何单位和个人不得阻挠和干涉特种设备事故报告、调查和处理工作。

A、正确

B、错误

答案：A

112.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行不定期维护保养和定期自行检查，并作出记录，

A、正确

B、错误

答案：B

113.压力表应在连接压力表弯管内存满水后再使用。（）

A、正确

B、错误

答案：A

114.根据《气瓶安全监察规程》规定，易然气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的不得充装。

A、正确

B、错误

答案：A

115.压力管道的在线检验以宏观检查和测厚为主。

A、正确

B、错误

答案：B

116.使用单位应当按照管道有关法规、安全技术规范及其相应标准，建立管道安全管理制度并且有效实施。

A、正确

B、错误

答案：A

117.泄漏是指承压类特种设备主体或者部件因变形、损伤、断裂失效或者安全附件、安全保护装置损坏等因素造成内部介质非正常外泄的现象。

A、正确

B、错误

答案：A

118.使用单位不得采购国家明令淘汰、能效超标、无合格证明、报废和超过设计使用年限的锅炉。

A、正确

B、错误

答案：A

119.移动式大型游乐设施重新安装的，由于已经在产权单位所在地办理过注册登记了，安装单位在施工前无需在另行告知。

A、正确

B、错误

答案：B

120.改变叉车的防爆类型、防爆等级属于叉车的修理。

A、正确

B、错误

答案：B

121.使用单位应对年度检查中发现的压力容器安全隐患及时消除。

A、正确

B、错误

答案：A

122.气瓶的质量保证期必须是一年。

A、正确

B、错误

答案：B

123.从事压力管道安装的焊接操作人员，应当持有市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证。

A、正确

B、错误

答案：A

124.客运索道重大修理是指通过设备部件拆解，更换、修复主要受力部件，以恢复设备功能或者提高设备的安全性能，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A、正确

B、错误

答案：B

125.特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器、压力管道元件、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

A、正确

B、错误

答案：B

126.起重机上大多数采用常开式制动器，即制动器在机构不工作期间是打开的。

A、正确

B、错误

答案：B

127.《特种设备安全监察条例》规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得安全资格证书，方可上岗作业。

A、正确

B、错误

答案：B

128.根据事故的性质，必要时放出炉膛内燃煤，也可以采用往炉膛里浇水冷却锅炉的方法。

A、正确

B、错误

答案：B

129.从事场（厂）车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向使用所在地的特种设备安全监督管理部门电话或书面告知。

A、正确

B、错误

答案：B

130.量程选择错误的温度计，应停止使用。

A、正确

B、错误

答案：A

131.特种设备安全管理员是指具体负责特种设备使用安全管理的人员。

A、正确

B、错误

答案：A

132.使用单位在选取锅炉安装单位时，应查看该单位是否取得安装许可证。

A、正确

B、错误

答案：A

133.压力容器的使用单位不是保证压力容器安全运行的责任主体。

A、正确

B、错误

答案：B

134.平常我们看到的管道图主要有两种，一种是采用正投影规则绘制的管道布置图（平面和竖面布置图），另一种是用轴测投影规则绘制的管道立体图。

A、正确

B、错误

答案：A

135.事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。

A、正确

B、错误

答案：A

136.高压气瓶不合格，可以作为低压气瓶使用。

A、正确

B、错误

答案：B

137.大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。

A、正确

B、错误

答案：A

138.制造单位仅需明示大型游乐设施整机的设计使用期限。

A、正确

B、错误

答案：B

139.特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的电梯，实施重点安全监督检查。

A、正确

B、错误

答案：A

140.电梯的管理制度是指电梯交接班制度，其它如安全操作规程，定期检修、保养制度不属这一制度范围。

A、正确

B、错误

答案：B

141.没有安全技术规范或者国家标准的客运索道产品，可以依据相应行业标准或者经过评审的企业标准，进行设计文件鉴定。

A、正确

B、错误

答案：A

142.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

A、正确

B、错误

答案：A

143.自紧密封是依靠各自的结构特点，使内压升高后，接触面的比压不仅不会降低，反而随着内压的上升而增加。（）

A、正确

B、错误

答案：A

144.气瓶充装前必须对气瓶进行逐只检查和核对。

A、正确

B、错误

答案：A

145.当采用安全阀不能可靠工作时，应当改用爆破片装置，或者采用爆破片与安全阀组合装置。

A、正确

B、错误

答案：A

146.游乐设施封闭的座舱舱门必须设有两道锁紧装置；非封闭座舱舱门不应设锁紧装置。

A、正确

B、错误

答案：B

147.输送介质距离较远的管道称为长输管道。

A、正确

B、错误

答案：B

148.特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后二十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、正确

B、错误

答案：B

149.特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

A、正确

B、错误

答案：A

150.使用单位应该建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度，以及操作规程。

A、正确

B、错误

答案：A

151.特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、正确

B、错误

答案：A

152.场（厂）车检验有效期届满的2个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，接受检验，并且做好定期检验相关的配合工作；

A、正确

B、错误

答案：B

153.气体燃料是锅炉燃料中最为理想的燃料，是最清洁的能源。

A、正确

B、错误

答案：A

154.客运索道制造单位应当依法取得制造许可，方可从事相应的制造活动。

A、正确

B、错误

答案：A

155.三角钥匙必须妥善保管，由指定的人员使用，切不可给无资职人员或无关人员使用。

A、正确

B、错误

答案：A

156.大型游乐设施运营使用单位应当制定应急预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。

A、正确

B、错误

答案：A

157.特种设备作业人员作业时应随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和特种设备安全监督管理部门的监督检查。

A、正确

B、错误

答案：A

158.压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备。

A、正确

B、错误

答案：A

159.液化石油气一旦与空气混合达到爆炸极限，即会发生爆炸。

A、正确

B、错误

答案：B

160.特种设备作业人员（含安全管理人员）应当经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业活动。

A、正确

B、错误

答案：B

161.特种设备专职使用管理人员应当持有相应的特种设备作业人员证，持证上岗。

A、正确

B、错误

答案：A

162.使用单位不得采购报废和超过设计使用年限的压力容器。

A、正确

B、错误

答案：A

163.不在同一运行轨道上的两起重机也有可能发生碰撞事故。

A、正确

B、错误

答案：A

164.客运索道使用单位应当加强营救设备、急救物品的存放和管理，对救援人员定期进行专业培训，每2年至少组织一次应急救援演练。

A、正确

B、错误

答案：B

165.使用单位应办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时不用交回使用登记证。

A、正确

B、错误

答案：B

166.自然界中物质呈现的聚集（或称形态）通常有气态、液态和固态三种。

A、正确

B、错误

答案：A

167.安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响时，制造单位需要向国家负责特种设备安全监督管理部门申报，经技术评审结果批准后方可制造、使用。

A、正确

B、错误

答案：A

168.场（厂）车的常见事故类型包括倾覆、坠落、碰撞、剪切及挤压等。

A、正确

B、错误

答案：A

169.助燃气体本身不会燃烧，但在一定条件下，气体的助燃性往往成为燃烧和爆炸事故的直接原因。

A、正确

B、错误

答案：A

170.特种设备现场安全监督检查分为日常监督检查和专项监督检查。

A、正确

B、错误

答案：A

171.锅炉管理人员应即要懂管理，又要懂技术，以管理为主，以技术为辅。

A、正确

B、错误

答案：A

172.特种设备作业人员应当参加安全教育和技能培训。

A、正确

B、错误

答案：A

173.按照《特种设备应急预案编制导则》，应急预案编制的主要内容包括：编制目的、依据、适用范围、基本情况、风险描述、应急组织、预防与预警、事故报告和信息发布、应急响应与处置、应急结束和恢复使用、事故调查、保障措施、应急预案管理。

A、正确

B、错误

答案：A

174.起重机械报废的，使用单位应当到登记部门办理使用登记注销。

A、正确

B、错误

答案：A

175.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上1万人以下转移的，属于较大事故。

A、正确

B、错误

答案：B

176.压力试验结束后不能在管道上进行修补，否则应重新进行压力试验。

A、正确

B、错误

答案：A

177.从事改造、修理的单位应当在场（厂）车改造、修理后，由使用单位自检，自检报告应当移交使用单位存档。

A、正确

B、错误

答案：B

178.对安全监察范围内的压力容器，国家实行产品制造监督检验制度。

A、正确

B、错误

答案：A

179.事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A、正确

B、错误

答案：A

180.工业管道内物质的流向可用箭头表示。

A、正确

B、错误

答案：A

181.阀门的操作机构应当装设在便于操作和维修的地方。（）

A、正确

B、错误

答案：A

182.实施监督管理的客运索道包括非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道。

A、正确

B、错误

答案：B

183.没有监督检验单位出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》或监督检验结论为不合格的，工程不得竣工验收，不得投入使用。

A、正确

B、错误

答案：A

184.充气单位应建立充装档案，负责妥善保管气瓶充装记录，一般保存时间不应小于二年。

A、正确

B、错误

答案：A

185.对司炉人员、水处理人员组织技术培训和进行安全教育是锅炉管理人员职责之一。（）

A、正确

B、错误

答案：A

186.安装监督检验，是指锅炉安装过程中，在安装单位在自检合格的基础上，由国家质量监督检验检疫总局核准的检验检测机构对安装过程进行的强制性、验证性的法定检验。

A、正确

B、错误

答案：A

187.根据《特种设备安全监察条例》的规定，气瓶充装单位未经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门认可，也可从事充装活动。

A、正确

B、错误

答案：B

188.使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验(检定、校准)、检修，

A、正确

B、错误

答案：A

189.介质为空气的压力容器安全阀应定期进行手提排气试验。

A、正确

B、错误

答案：A

190.爆炸的定义：承压类特种设备部件因物理或者化学变化而发生破裂，设备中的介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力的现象。

A、正确

B、错误

答案：A

191.在用工业管道全面检验是需要现场射线检验时，可以不设隔离区。

A、正确

B、错误

答案：B

192.低压容器的设计压力小于等于1.6MPa。（）

A、正确

B、错误

答案：B

193.通俗地讲，风险就是发生不幸事件的概率。换句话说，风险是指一个事件产生我们所不希望的后果的可能性。某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

A、正确

B、错误

答案：A

194.制造单位应当对场(厂)车的车架进行编号，车架编号应当具有唯一性，并且标示在车架的明显位置，便于识别。

A、正确

B、错误

答案：A

195.压力容器维修时，在缺陷尚未完全判明之前，可以边检查边修理。

A、正确

B、错误

答案：B

196.超过定期检验周期或者经检验不合格的气瓶可以办理使用登记。

A、正确

B、错误

答案：B

197.观光车辆首次投入使用前，应当向产权单位所在地的特种设备检验机构申请监督检验。

A、正确

B、错误

答案：A

198.禁止对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装。

A、正确

B、错误

答案：A

199.《气瓶安全监察规程》规定，瓶帽应满足下列条件：有良好的抗撞击性；不得用灰口铸铁制造等。

A、正确

B、错误

答案：A

200.新购置的压力表装用前应进行校验。

A、正确

B、错误

答案：A

201.压力容器的维修、改造单位可由使用单位组织专业人员进行。

A、正确

B、错误

答案：B

202.锅炉产品安全性能监督检验不需要在制造现场进行。

A、正确

B、错误

答案：B

203.场（厂）车主要受力构件焊缝外部宏观检查，不得有可见的裂纹、未熔合、未焊透、夹渣等缺陷。

A、正确

B、错误

答案：A

204.非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯属于特种设备。

A、正确

B、错误

答案：B

205.电梯属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理电梯，委托人是使用单位。

A、正确

B、错误

答案：B

206.锅炉、压力容器、压力管道爆炸无人员死亡的，不属于较大事故。

A、正确

B、错误

答案：B

207.特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书。

A、正确

B、错误

答案：A

208.起重机械使用单位应当使用具有相应许可资质的单位制造并经监督检验合格的起重机械。

A、正确

B、错误

答案：A

209.流动作业的场（厂）车使用期间，必须在使用登记所在地进行定期检验。

A、正确

B、错误

答案：B

210.电梯型式试验的项目应按照《电梯型式试验目录》进行。

A、正确

B、错误

答案：A

211.压力容器常用修复的方法主要有打磨消除法、焊补或堆焊、挖补、更换部件、其他特殊结构缺陷修复办法。

A、正确

B、错误

答案：A

212.使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用20台以上电梯的，使用单位应设置特种设备安全管理机构，并逐台落实安全责任人。

A、正确

B、错误

答案：B

213.军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用特种设备安全法。

A、正确

B、错误

答案：A

214.易燃气体与空气混合达到爆炸极限时，即会发生爆炸。

A、正确

B、错误

答案：B

215.客运索道使用单位应当在客运索道等待乘坐区域设置乘客引导标志，及时做好乘客引导工作，保证乘客出入畅通。

A、正确

B、错误

答案：A

216.标记为QD20-19.5A5的起重机，其跨度为20m。

A、正确

B、错误

答案：B

217.观光车的最高车速不得大于30Km/h。

A、正确

B、错误

答案：A

218.乘客在运行中的电梯轿厢内剧烈蹦跳，可能引起安全钳误动作并导致身体碰撞轿厢壁受伤。

A、正确

B、错误

答案：A

219.重大事故由国家质检总局会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A、正确

B、错误

答案：A

220.特种设备作业人员应当按照规定填写作业、交接班等记录。

A、正确

B、错误

答案：A

221.有效期满前，气瓶充装单位应当向原批准部门申请更换《气瓶充装许可证》，未按规定提出申请或未获准更换的，有效期满后不得继续从事气瓶充装工作。

A、正确

B、错误

答案：A

222.特种设备作业人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的事故属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

答案：B

223.安全压杠是为保障操作人员安全而设置的刚性压紧装置。

A、正确

B、错误

答案：B

224.锅炉运行中不得任意提高参数。锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，启动时应当按照规定的程序操作，运行中做好调节，保证供应，认真记录，防止发生缺水、超压、超温等事故，锅炉压火后应当保证锅水温度、压力不回升。

A、正确

B、错误

答案：A

225.根据电梯额定速度的不同，电梯所使用的安全钳型式可分为瞬时式和渐进式两种。

A、正确

B、错误

答案：A

226.购置观光车辆时，保证观光车辆的设计爬坡度能够满足使用单位行驶线路中的最大坡度的要求，并在销售合同中明确。

A、正确

B、错误

答案：A

227.压力管道失效是指管道损伤积累到一定程度，管道功能不能发挥其设计规定或强度、刚度不能满足使用要求的状态。

A、正确

B、错误

答案：A

228.电梯应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记。

A、正确

B、错误

答案：B

229.减压阀后应设置安全阀，当压力超过时起泄压和报警作用。（）

A、正确

B、错误

答案：A

230.医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。

A、正确

B、错误

答案：A

231.压力容器年度检查、定期检验报告不需要存入安全技术档案中。

A、正确

B、错误

答案：B

232.锅炉排污分为：定期排污和表面排污。

A、正确

B、错误

答案：A

233.客运架空索道的紧急驱动装置仅仅是为了把停留在线路上的人员运回到站内。

A、正确

B、错误

答案：A

234.主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。

A、正确

B、错误

答案：A

235.GC1级管道中输送极度危害介质的管子和管件，应进行外表面磁粉或渗透检测，不得有线性缺陷。

A、正确

B、错误

答案：A

236.客运索道使用单位安全管理人员应熟悉应急救援流程，发现设备运行不正常时，应当按照操作规程采取措施保证安全。

A、正确

B、错误

答案：B

237.发生特种设备较大事故，由设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A、正确

B、错误

答案：B

238.对整机首次型式试验合格的电梯制造单位，型式试验机构应当每2年进行一次符合性核查。

A、正确

B、错误

答案：B

239.操作人员的定点检查是指巡回检查制度明确规定需要检查的固定点。

A、正确

B、错误

答案：A

240.从事大型游乐设施设计文件鉴定、型式试验、监督检验、定期检验的特种设备检验机构，应当依法经核准，方可从事相应的活动，并对其鉴定结论、检验结果负责。

A、正确

B、错误

答案：A

241.观光车的顶棚应具有足够强度，顶棚蒙皮优先选用非金属材料以减轻车身自重。

A、正确

B、错误

答案：B

242.《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备质量宣传教育，普及特种设备质量知识，增强社会公众的特种设备质量意识。

A、正确

B、错误

答案：B

243.锅炉批量生产前无需进行技术（产品）鉴定。

A、正确

B、错误

答案：B

244.检查不合格的管道元件或材料不得使用，与检查合格的管道元件堆放在一起时应做好标识。

A、正确

B、错误

答案：B

245.一对法兰密封面间只允许使用一个垫片。

A、正确

B、错误

答案：A

246.压力容器的验收方案由技术负责人编写。

A、正确

B、错误

答案：B

247.事故隐患是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A、正确

B、错误

答案：A

248.压力管道使用单位应制订年度定期检验计划及组织实施的方法、在线检验的组织方法。在压力管道定期检验合格有效期届满前1个月，向检验检测机构提出定期检验申请，并提供相应技术资料和条件准备。

A、正确

B、错误

答案：A

249.电梯使用单位应当在电梯定期检验有效期届满前的1个月以内，向检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作。

A、正确

B、错误

答案：A

250.《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

A、正确

B、错误

答案：A

251.房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械不属于特种设备范畴，无需安全监督管理。

A、正确

B、错误

答案：B

252.特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

A、正确

B、错误

答案：A

253.应急救援人员应与电梯轿厢内的被困人员保持联系并对被困人员进行安抚。

A、正确

B、错误

答案：A

254.按照《特种设备目录》中机动工业车辆，包括叉车、推顶车、牵引车和搬运车。

A、正确

B、错误

答案：B

255.根据有关压力管道安装的许可规则，安装单位应当对采购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查，不对其质量负责。

A、正确

B、错误

答案：B

256.事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，应按规定给予罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：

A、正确

B、错误

答案：A

257.爆破片装置由爆炸片本身和相应的夹持器组成。

A、正确

B、错误

答案：A

258.经检验报废的气瓶可以由产权单位自行销毁。

A、正确

B、错误

答案：B

259.国家建立特种设备召回制度。

A、正确

B、错误

答案：B

260.起重机械使用单位应当制定起重机械事故应急救援预案，根据需要建立应急救援队伍，并且不定期演练。

A、正确

B、错误

答案：B

261.搪瓷反应容器在运行中，如压力、温度波动过大易造成衬里裂纹、鼓包、变形。

A、正确

B、错误

答案：A

262.发生事故，操作人员应立即撤离现场。

A、正确

B、错误

答案：B

263.压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备。

A、正确

B、错误

答案：A

264.气体的使用单位应当购买已取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体。

A、正确

B、错误

答案：A

265.《特种设备应急预案编制导则》规定的应急预案编制程序包括：成立工作组、基本情况调查、风险和应急能力评估、应急预案编制和评审、应急预案实施与改进。

A、正确

B、错误

答案：A

266.压力容器安全状况变化、长期停用、移装过户均应办理变更手续。（）

A、正确

B、错误

答案：A

267.电梯使用单位应当对电梯安全使用履行职责，根据产品特点和公共场所安全需要，配备电梯驾驶员和配备电梯兼职安全管理员。

A、正确

B、错误

答案：B

268.特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能职责制度。

A、正确

B、错误

答案：A

269.安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（

A、正确

B、错误

答案：A

270.从瓶装气体用户和经营单位（或供气站点）等处回收的气瓶，气瓶充装单位应有专人负责对电子标签的检查，确认气瓶来源，仅将气瓶回收日期等信息写入充装记录。

A、正确

B、错误

答案：A

271.客运索道安装、改造、修理单位应当依法取得许可，方可从事相应的安装、改造、修理活动。

A、正确

B、错误

答案：A

272.设计文件应当经过国家市场监管总局核准的设计文件鉴定机构鉴定合格后方可投入生产，锅炉制造单位不需要对锅炉产品设计质量负责，。

A、正确

B、错误

答案：B

273.客运拖牵索道如果对无人监守的站台用闭路电视进行远程监控，还需在该站台装设远程控制扩音器。

A、正确

B、错误

答案：A

274.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。

A、正确

B、错误

答案：A

275.观览车类游乐设施的特点是乘人部分绕水平轴回转。

A、正确

B、错误

答案：A

276.在爆炸性环境中使用常规的起重机可能会引发爆炸的危险。

A、正确

B、错误

答案：A

277.瓶内介质未确认时也可以充装。

A、正确

B、错误

答案：B

278.因情况特殊不能按期进行定期检验的压力容器，由使用单位提出申请并且经过使用单位主要负责人批准，征得原检验机构同意，向使用登记机关备案后，可延期检验。

A、正确

B、错误

答案：A

279.压力容器定期检验时，使用单位压力容器管理人员和相关人员应到场配合，协助检验工作，负责安全监护。

A、正确

B、错误

答案：A

280.气瓶不需要进行定期检验。

A、正确

B、错误

答案：B

281.场（厂）车制造单位应当依照进货检验、过程检验的作业指导书，做好相应的检验记录。

A、正确

B、错误

答案：A

282.达到使用年限的客运索道必须进行报废处理。

A、正确

B、错误

答案：B

283.压力容器的改造由使用单位完成。

A、正确

B、错误

答案：B

284.事故发生单位的负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

A、正确

B、错误

答案：A

285.特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，不可以决定停止使用特种设备，但应该及时报告本单位有关负责人。

A、正确

B、错误

答案：B

286.压力管道发生事故时，使用单位应当按照《特种设备事故报告和调查处理规定》及时向质检部门等有关部门报告。

A、正确

B、错误

答案：A

287.可燃、易爆介质系指按GB50160和GB50016定义的甲、乙类以及工作温度高于闪点的流体的总称。

A、正确

B、错误

答案：A

288.仅通过在电梯轿厢操纵箱、层站召唤箱或者其按钮的外围接线方式加装电梯lC系统等身份认证方式属于电梯的一般修理。

A、正确

B、错误

答案：A

289.事故调查期间，任何单位和个人不得毁灭相关资料、伪造或者故意破坏事故现场。

A、正确

B、错误

答案：A

290.已经报废的客运索道，在重新安装后，也可以重新办理使用登记。

A、正确

B、错误

答案：B

291.精度为1.5级的压力表其允许误差为表盘刻度极限值的1.5%。（）

A、正确

B、错误

答案：A

292.危险源是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

A、正确

B、错误

答案：A

293.分析风险:即分析引起风险事故的各种因素，它是风险识别的关键。

A、正确

B、错误

答案：A

294.应力是是在外力的作用下，在构件内引起的单位面积上的内力。

A、正确

B、错误

答案：A

295.对首次使用的新技术，设计单位应当验证其安全性能。

A、正确

B、错误

答案：B

296.安全状况等级定为4级的固定压力容器，不得继续使用，必须立即进行修理。

A、正确

B、错误

答案：B

297.焊缝与母材应该圆滑过渡（）

A、正确

B、错误

答案：A

298.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道。

A、正确

B、错误

答案：B

299.对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查是锅炉管理人员职责之一。（）

A、正确

B、错误

答案：A

300.观光车辆应当设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置

A、正确

B、错误

答案：A