1.在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现（），及时向当地特种设备监督管理部门报告。

A、严重事故隐患

B、一般事故隐患

C、较大事故隐患

D、事故隐患

正确答案：A

2.《特种设备安全法》规定,任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的(),接到举报的部门应当及时处理。

A、违法行为

B、错误行为

C、不当行为

正确答案：A

3.《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指()。

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、交通部门

D、劳动部门

正确答案：B

4.曳引与强制驱动电梯的基本技术参数不包括（）。

A、额定载重量

B、额定速度

C、层站门数

D、油缸数量

正确答案：D

5.任何单位和个人不得（）。

A、改装气瓶

B、将报废气瓶重新后使用

C、改装气瓶或将报废气瓶重新后使用

正确答案：C

6.所谓“岗位定员”就是根据工作岗位的多少来计算定员数。()

A、正确;

B、错误。

正确答案：A

7.某单位的压力管道泄漏，发生火灾，造成1人死亡、11人重伤、300万元直接经济损失，该事故属于（）。

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

正确答案：C

8.《特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和()责任制度。

A、质量

B、节能

C、管理

正确答案：B

9.场（厂）车改造后应当进行（），合格并变更使用登记后方可投入使用。

A、首次检验

B、改造施工检验

C、验收检验

D、监督检验

正确答案：A

10.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案(包括质量计划、作业文件等)及其相应的设计文件、工作见证。

A、质量保证体系

B、销售合同

C、安装主管

D、使用维护说明书

正确答案：A

11.（）不属于锅炉内部检验的内容。

A、膨胀情况的抽查

B、锅炉密封、绝热情况的抽查

C、水（介）质处理情况的抽查。

D、使用管理知识制度及其执行情况的抽查

正确答案：D

12.根据《气瓶安全监察规程》的要求（），对改装后的气瓶进行充装。

A、不宜

B、禁止

C、可以

正确答案：B

13.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

A、高于0.1MPa

B、高于1MPa

C、高于或者等于0.1MPa

正确答案：C

14.起重机械在作业前，对制动器，吊钩，钢丝绳和安全装置进行检查，发现隐患，应（）排除。

A、操作前；

B、工作中；

C、完成任务后；

D、大修时

正确答案：A

15.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求()，并办理使用登记证书变更。

A、通过检验或者安全评估

B、重大修理

C、改造

D、维护保养

正确答案：A

16.起重机械安装、改造、维修许可证有效期为（）年。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：D

17.管架是支承管道的构筑物，管道通过（）将荷重和推力传递到管架上。

A、组成件

B、安全附件

C、管件

D、支承件

正确答案：D

18.客运架空索道至少在进站范围内，其位置显示精度不得大于（）m钢丝绳的长度

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：A

19.曳引驱动电梯是一种依靠（）驱动的电梯。

A、非摩擦力

B、摩擦力

C、重力

D、其它

正确答案：B

20.（）负责制定在用工业管道全面检验计划，安排全面检验工作，按时向负责对其发放压力管道使用登记证的安全监察机构或其委托的检验单位申报全面检验计划和向检验单位申报全面检验。

A、使用单位

B、承担全面检验工作的检验机构

C、市场监督管理部门

D、安装单位

正确答案：A

21.特种设备（）应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A、生产单位；

B、使用单位；

C、销售单位

正确答案：C

22.《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，（）。

A、责令停止使用或者停产停业整顿，处以罚款

B、追究领导责任

C、追究作业的人员责任

正确答案：A

23.以下（）是按压力容器内外表面受压方式分类。

A、内压容器、外压容器

B、薄壁容器、厚壁容器

C、锻造容器、铸造容器

正确答案：A

24.蒸汽锅炉负荷变化速度增加时，对水循环可靠性（）。

A、有益；

B、有害；

C、影响很小，可不限制；

D、没有任何影响

正确答案：B

25.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、5

B、15

C、20

D、30

正确答案：D

26.特种设备作业人员应当取得相应的特种设备（）资格证书。

A、管理人员

B、修理人员

C、安装人员

D、作业人员

正确答案：D

27.以下不属于电梯使用单位安全管理人员职责的是（）

A、进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况

B、妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌

C、接到故障报告后，赶赴现场动手消除故障

D、实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督，对维保单位的维保记录签字确认。

正确答案：C

28.根据《气瓶安全监察规定》的规定，气瓶充装单位只能充装（）气瓶（车用气瓶、呼吸气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级市场监管部门安全监察机构同意的气瓶除外），不得充装技术档案不在本充装单位的气瓶。

A、产权属检测机构

B、自有产权

C、产权属经销商

正确答案：B

29.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。（）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

正确答案：C

30.电梯整机型式试验应当在（）内进行。

A、制造单位的试验井道

B、安装单位的试验井道

C、安装现场的井道

D、维保单位的试验井道

正确答案：A

31.管道标识基本三要素不包括（）。

A、识别色

B、管径

C、介质名称

D、流向

正确答案：B

32.客运索道修理是指通过设备部件拆解，更换、修复（），以恢复设备功能或者提高设备的安全性能，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A、整体

B、主要部件

C、主要受力部件

D、部分

正确答案：C

33.对大型游乐设施设计文件鉴定，主要是根据大型游乐设施（）。

A、运动特点

B、主要技术参数

C、其他选项都是

正确答案：C

34.特种设备()负责办理特种设备使用登记。

A、作业人员

B、修理人员

C、安全管理人员

D、安装人员

正确答案：C

35.在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分与建筑物任何栏杆或扶手不小于（）m

A、0.05

B、0.1

C、0.5

D、1.0

正确答案：B

36.关于管道维修改造说法，（）是错误的。

A、管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工

B、管道的维修分为一般维修和重大维修

C、压力管道受压元件的焊补是改造

D、带压密封堵漏属于管道的重大维修

正确答案：C

37.使用单位应当建立起重机械安全技术档案。起重机械安全技术档案应当不包括（）内容。

A、日常使用状况记录

B、日常维护保养记录

C、运行故障和事故记录

D、工作量

正确答案：D

38.根据《气瓶安全监察规程》的规定，氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的，应当进行处理，不处理的（）充装。

A、也可以

B、严禁

正确答案：B

39.《特种设备安全监察条例》规定，压力管道的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的（）按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A、评估机构

B、中介机构

C、检验检测机构

正确答案：C

40.锅炉的耐压试验，当出现（）情况时为不合格。

A、在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾

B、当降到工作压力后胀口处不滴水珠

C、铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠

D、水压试验后，发现明显残余变形

正确答案：D

41.对大型游乐设施设计文件鉴定，主要是根据大型游乐设施（）。

A、运动特点

B、主要技术参数

C、其他选项都是

正确答案：C

42.气瓶（）应督促做好电子标签的保护工作，避免因运输、装卸、使用不当造成电子标签的损坏。

A、使用者

B、充装单位

C、经销单位

正确答案：B

43.空气介质的识别色是（）。

A、艳绿

B、大红

C、淡灰

D、淡蓝

正确答案：C

44.《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范》中管道级别代码SHA表示的含义是（）。

A、石油行业介质

B、化工行业介质

C、石油化工行业有毒介质

D、石油化工行业可燃介质

正确答案：C

45.特种设备在生产（设计除外）、使用时，导致特种设备长时间不能正常运行或者可能造成人员伤亡的设备故障属于（）。

A、完全损坏

B、严重损坏

C、一般损坏

D、严重故障

正确答案：D

46.特种设备安全工作应当坚持（）、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

A、安全第一

B、效益第一

C、效率第一

正确答案：A

47.《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A、使用单位

B、出租单位

C、物业公司

正确答案：B

48.是否属于压力容器监察范围主要根据容器的（）确定。

A、大小

B、类别

C、发生事故的可能性和事故危害的严重性

正确答案：C

49.起重机械改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，相关单位应当向登记机关申请()。

A、继续使用

B、变更登记

C、委托检验

D、技术审查

正确答案：B

50.压力管道的最高工作压力必须（），才能保证管道的安全使用。

A、大于设计压力

B、等于设计压力

C、小于设计压力

D、小于或等于设计压力

正确答案：D

51.气瓶充装单位（）将气瓶的充装前检查、充装后检查、充装日期等信息写入电子标签。

A、宜

B、不得

C、应

正确答案：C

52.（）应采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

A、使用单位

B、制造单位

C、安装单位

D、修理单位

正确答案：A

53.《特种设备安全监察条例》规定，压力容器的作业人员及其相关管理人员，应当按国家有关规定经（）考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

A、安全生产监督管理部门

B、主管单位

C、特种设备安全监督管理部门

正确答案：C

54.在没有采取安全防范措施前，电梯轿厢内不允许装载（）。

A、单体大件物品

B、超高物品

C、易燃易爆物品

D、重量轻体积大的物品

正确答案：C

55.热水锅炉运行时，主要控制的参数是（）。

A、进口水温和压力

B、出口水温和压力

C、燃烧和出口水温

D、燃烧和出口水压力

正确答案：B

56.锅炉（）应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

A、作业人员

B、修理人员

C、技术人员

D、安装人员

正确答案：A

57.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款：

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上五万元以下

C、一万元以上十万元以下

D、三万元以上三十万元以下

正确答案：C

58.终端超越保护装置设置在电梯井道中，主要由强迫换速开关、限位开关和（）三部分组成。

A、极限开关

B、限速器

C、缓冲器

D、安全钳

正确答案：A

59.物质从液态变成气态的过程叫（）。

A、液化

B、气化

C、凝固

D、蒸发

正确答案：D

60.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。（）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

正确答案：C

61.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用的特种设备应当（）进行一次自行检查，并作出记录。

A、每年

B、每月

C、半年

正确答案：B

62.根据《气瓶安全监察规定》的要求（）充装超期未检气瓶。

A、不宜

B、禁止

C、可以

正确答案：B

63.以下（）是错误的。

A、学会协会等社会团体，咨询性公司社会中介机构从事特种设备检验检测的机构或者单位也可以申请设计压力容器设计许可

B、取得D2级压力容器设计许可的设计单位和审批人员，即具备D1级压力容器设计资格和设计审批资格

C、取得SAD级压力容器设计许可的设计单位和审批人员，必须同时具备A级C级或D级压力容器设计许可和设计审批资格，才能从事相应级别的压力容器分析设计工作

D、取得设计许可的设计单位应当对从事设计审核的人员进行经常性的技术培训

正确答案：A

64.《特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书（）手续。

A、吊销

B、撤消

C、注销

正确答案：C

65.截止阀适用于（）。

A、蒸汽介质

B、黏度大含有颗粒易沉淀介质

C、低真空系统

正确答案：A

66.负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式（），责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。

A、行政处罚书

B、行政指导建议书

C、特种设备安全监察指令

正确答案：C

67.（）是防止管道在工作温度下，因冷缩导致可拆连接处泄漏而进行的紧固操作。

A、冷态紧固

B、冷紧

C、热态紧固

D、热紧

正确答案：A

68.压力容器在使用中会产生各种缺陷，如（）等。发现不及时，易发生事故。

A、裂纹

B、腐蚀

C、鼓包变形

D、其他选项均是

正确答案：D

69.根据《特种设备安全监察条例》的规定，气瓶（）单位应当经省、自治区、直辖市特种设备安全监察管理部门的认可。

A、充装

B、经销

C、运输

正确答案：A

70.生产、使用单位主要负责人是指（），包括厂长、经理。

A、操作人员

B、在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导

C、管理生产的主管领导

D、管理安全的主管领导

正确答案：B

71.《特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）、全过程的安全监督管理。

A、分类的

B、全面的

C、部分的

正确答案：A

72.管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险管道色环，样式为（）。

A、中间黄色，两边黑色

B、中间黄色，两边白色

C、全黄色

D、全黑色

正确答案：A

73.客运索道支架防雷保护的主要措施是接地，其接地电阻小于（）。

A、10Ω

B、20Ω

C、30Ω

D、50Ω

正确答案：C

74.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、地方各级人民政府

D、劳动部门

正确答案：C

75.大型游乐设施的修理、重大修理应当按照安全技术规范和()要求进行。

A、标准

B、自检报告

C、使用维护说明书

D、企业标准

正确答案：C

76.客运索道重大修理是通过设备（）拆解，进行检查维护、无损检测或者零部件更换，以确保客运索道所有主要受力部件得到安全检查，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A、整体

B、主要部件

C、主要受力部件

D、部分

正确答案：A

77.锅炉检修时，在锅筒（壳）和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时，照明电压应当不超过（）。

A、12V

B、24V

C、36V

D、220V

正确答案：C

78.《特种设备目录》对压力管道按用途分类进行细化：长输管道分为输油和输气管道；公用管道分为燃气和热力管道；工业管道分为（）管道、动力和工艺管道。

A、制冷

B、应力

C、介质

D、疲劳载荷

正确答案：A

79.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、5

B、15

C、20

D、30

正确答案：D

80.（）应设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台账，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录。

A、使用单位

B、制造单位

C、安装单位

D、修理单位

正确答案：A

81.按照《特种设备使用管理规则》规定,图书馆使用30台电梯,可以不设置特种设备安全管理机构。

A、正确

B、错误

正确答案：B

82.按照《特种设备使用管理规则》规定,展览馆使用30台电梯,应当设置特种设备安全管理机构。

A、正确

B、错误

正确答案：A

83.重大危险源辨识的依据是物质的()?

A、生产方式

B、储存方式

C、危险特性、数量

D、协调性、干扰性

正确答案：C

84.按照《特种设备使用管理规则》规定,检验结论为不合格的特种设备,()申请办理移装变更、单位变更。

A、可以。

B、不得。

C、根据生产需要可以。

D、检验机构有权决定是否可以。

正确答案：B

85.利用特种设备实施自杀引发的事故属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

86.《特种设备安全监察条例》规定:国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广,促进特种设备节能技术创新和应用。

A、正确

B、错误

正确答案：A

87.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》规定,事故性质分自然事故、技术事故和()。

A、战争事故。

B、违法事故。

C、非责任事故。

D、责任事故。

正确答案：D

88.以下不属于场车范畴的是()。

A、叉车

B、观光车

C、三向堆垛车

D、牵引车

正确答案：D

89.按照《特种设备安全监察条例》的规定,大型游乐设施高空滞留90人,滞留时间在60小时的属于特别重大事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

90.《特种设备使用管理规则》规定:使用10台以上(含10台)大型游乐设施的,或者10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的的单位应当设置特种设备安全管理机构,逐台落实安全责任人。

A、正确

B、错误

正确答案：A

91.《特种设备安全法》规定:发生事故,对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,依照下列规定处以罚款:发生特种重大事故,处五十万元以上二百万元以下罚款。

A、正确

B、错误

正确答案：B

92.《特种设备安全法》规定:发生一般事故,由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A、正确

B、错误

正确答案：B

93.按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定,特种设备生产单位的日常监督检查,以下哪家单位不需要重点安排对其进行检查。()

A、取得许可资质未满1年的。

B、近2年发生过特种设备事故的。

C、市场占有率大的。

D、近2年发生过因产品缺陷实施强制召回的。

正确答案：C

94.《特种设备安全法》规定:特种设备发生事故后,事故发生单位应当按照应急预案采取措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

A、正确

B、错误

正确答案：B

95.转马类游艺机是指乘人部分绕()轴旋转及运动形式类型的游艺机。

A、水平

B、垂直

C、可变倾角

正确答案：B

96.重大危险源监控制度产生的直接背景是()。

A、重大危险源监控理论的形成

B、重大危险源监控理论的积累

C、重大危险源监控思想的发展

D、重特大事故的发生

正确答案：D

97.以下不属于危险源的特点的是()。

A、客观存在

B、稳定

C、可显示

D、不可见

正确答案：D

98.按照《特种设备事故报告和调查处理导则》的规定,房屋建筑工地和市政工程工地使用的起重机械和场(厂)内专用机动车辆,在其安装、使用过程中发生的事故,()特种设备安全监管部门组织调查处理的特种设备事故。

A、属于。

B、不属于。

C、未规定。

D、未明确。

正确答案：B

99.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备移装后,使用单位无需办理使用登记变更。

A、正确

B、错误

正确答案：B

100.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备属于共有的,共有人未委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备的,实际管理人是使用单位。

A、正确

B、错误

正确答案：A

101.以下哪起事故步属于特种设备的不安全状态造成的特种设备事故?()

A、特种设备本体失效或者损坏造成的特种设备事故。

B、特种设备安全附件失效或者损坏造成的特种设备事故。

C、特种设备安全保护装置失效或者损坏造成的特种设备事故。

D、气瓶因交通事故且非本体原因导致撞击事故。

正确答案：D

102.根据设计温度的高低分类,压力容器设计温度()称为低温容器。

A、≤0℃

B、≤-20℃

C、<-20℃

正确答案：B

103.《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出()。

A、统计

B、记录

C、登记

正确答案：B

104.《特种设备安全法》规定,特种设备()应当对特种设备使用状况进行经常性检查,发现问题应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

A、检测人员

B、作业人员

C、安全管理人员

正确答案：C

105.《特种设备安全法》规定,报废条件以外的特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的,应当按照安全技术规范的要求通过检验或者(),并办理使用登记证书变更,方可继续使用。

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

正确答案：A

106.以下哪起事故步属于特种设备相关人员的不安全行为造成的特种设备事故?()

A、与特种设备作业活动相关的行为人违章指挥直接造成人员伤害或者特种设备损坏的事故。

B、利用特种设备实施违法犯罪造成的事故。

C、与特种设备作业活动相关的行为人违章操作直接造成人员伤害或者特种设备损坏的事故。

D、与特种设备作业活动相关的行为人操作失误直接造成人员伤害或者特种设备损坏的事故。

正确答案：B

107.《特种设备安全法》规定:特种设备使用单位有下列行为的,责令停止使用有关特种设备,处一万元以上十万元以下罚款:未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查,或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录的。

A、正确

B、错误

正确答案：B

108.《特种设备安全法》规定:电梯、客运索道、大型游乐设施、场内车辆等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位,应当对特种设备的使用安全负责,设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员。

A、正确

B、错误

正确答案：B

109.按照《特种设备事故报告和调查处理导则》的规定,损坏程度可以分为完全损坏、严重损坏、一般损坏和()。

A、一般故障。

B、较大故障。

C、严重故障。

D、重大故障。

正确答案：C

110.按照《特种设备使用管理规则》规定,()对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。

A、主要负责人。

B、安全管理人员。

C、作业人员。

D、检验人员。

正确答案：A

111.风险一般分为()级。

A、一

B、二

C、三

D、四

正确答案：D

112.按照《特种设备安全监察条例》的规定,500兆瓦锅炉爆炸的属于特别重大事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

113.观览车类游艺机是指乘人部分绕()轴旋转及运动形式类型的游艺机。

A、水平

B、垂直

C、可变倾角

正确答案：A

114.《特种设备安全法》规定,发生一般事故,由设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门()有关部门组织事故调查组进行调查。

A、联合

B、会同

C、会和

正确答案：B

115.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备安全管理负责人负责对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查。

A、正确

B、错误

正确答案：A

116.物体打击和机械伤害都属于工业生产中的第一类危险源。

A、正确

B、错误

正确答案：A

117.《特种设备安全法》规定:特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行定期检查,发现问题应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

A、正确

B、错误

正确答案：B

118.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备安全技术档案的内容包括特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料。

A、正确

B、错误

正确答案：A

119.电梯导向系统的作用主要是为轿厢和对重垂直运动导向,同时限制其在水平方向的位移,并防止轿厢因偏载而产生的倾斜。

A、正确

B、错误

正确答案：A

120.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备使用单位有义务制定特种设备事故应急专项预案,定期进行应急演练。

A、正确

B、错误

正确答案：A

121.《特种设备安全法》规定:特种设备生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备()。

A、安全技术规范

B、安全技术规范及相关标准

C、安全技术规范及国家标准

正确答案：B

122.《特种设备安全监察条例》规定:特种设备不符合能效指标的,特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。

A、正确

B、错误

正确答案：A

123.层站无轿厢停靠时,层门无论什么原因开启,必须有强迫关门装置使该层门()。

A、人为关闭

B、自动关闭

C、发出警示灯光

D、发出警示声响

正确答案：B

124.火灾引发的起重机械倾覆事故属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

125.最大起升高度是指叉车在平坦坚实地面上,在额定起重量下,门架处于垂直状态起升到最高位置,货叉水平段上表面到地面的垂直距离。

A、正确

B、错误

正确答案：A

126.《特种设备安全法》规定,任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的(),接到举报的部门应当及时处理。

A、违法行为

B、错误行为

C、不当行为

正确答案：A

127.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备安全管理负责人负责组织进行隐患排查,并且提出处理意见。

A、正确

B、错误

正确答案：A

128.《特种设备现场安全监督检查规则》适用于特种设备安全监督管理的部门对特种设备生产、经营和使用单位实施的安全监督检查。

A、正确

B、错误

正确答案：A

129.《特种设备安全法》规定,特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构,应当保证必要的安全投入。

A、正确

B、错误

正确答案：B

130.特种设备()依据法定职责,按照《特种设备使用管理规则》的要求负责办理特种设备使用登记。

A、安全监管部门。

B、检验单位。

C、检测单位。

D、制造单位。

正确答案：A

131.县级人民政府安全生产监督管理部门应当自收到重大危险源申请核销的文件、资料之日起()日之内进行审查,符合条件的,予以核销并出具证明文书。

A、5

B、10

C、15

D、30

正确答案：D

132.长管拖车因交通事故且非本体原因导致撞击引发泄漏的事故不属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

133.自然灾害引发的事故属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

134.《特种设备安全法》规定:省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门发现特种设备存在应当召回而未召回的情形时,应当责令特种设备生产单位召回。

A、正确

B、错误

正确答案：B

135.按照《特种设备使用管理规则》规定,锅炉以及以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位,应当做好锅炉水(介)质、压力容器水质的处理和监测工作,保证水(介)质质量符合相关要求。

A、正确

B、错误

正确答案：A

136.按照《特种设备使用管理规则》规定,特种设备使用单位的主要负责人对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。

A、正确

B、错误

正确答案：A

137.《特种设备安全法》规定:事故责任单位应当依法落实整改措施,预防同类事故发生。事故造成损害的,事故责任单位应当依法承担赔偿责任。

A、正确

B、错误

正确答案：A

138.《特种设备安全法》规定:违反本法规定,特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,注销相关人员的资格。

A、正确

B、错误

正确答案：B

139.特种设备事故应急预案评审通过后,应由单位主要负责人签署发布。

A、正确

B、错误

正确答案：A

140.按照《特种设备使用管理规则》规定,非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时,需提供产权单位的书面委托或者授权文件。

A、正确

B、错误

正确答案：A

141.观光车,是指具有4个以上(含4个)车轮的非轨道无架线的全封闭型自行式乘用车辆.

A、正确

B、错误

正确答案：B

142.《特种设备安全法》规定:电梯投入使用后,电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解,对电梯的维护保养单位或者使用单位在维护保养和安全运行方面存在的问题,提出改进建议,并提供必要的技术帮助;

A、正确

B、错误

正确答案：A

143.游乐设施每天运转前,要进行安全检查。发现异常现象,马上停机,修好后才可继续运行。

A、正确

B、错误

正确答案：A

144.按照《特种设备使用管理规则》规定,能效测试结果不满足法规、标准要求的特种设备,不得申请办理移装变更。

A、正确

B、错误

正确答案：A

145.《特种设备安全法》规定,发生()事故,对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,并处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、一般

B、较大

C、重大

正确答案：B

146.按照《特种设备应急预案编制导则》的规定,应明确现场清理和设施恢复要求。

A、正确

B、错误

正确答案：A

147.《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定:高耗能特种设备使用单位应当建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。

A、正确

B、错误

正确答案：A

148.按照《特种设备安全监察条例》的规定,利用特种设备实施违法犯罪造成的事故属于特种设备相关人员的不安全行为造成的特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：B

149.《特种设备安全法》规定:发生重大事故,由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A、正确

B、错误

正确答案：B

150.《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定:高耗能特种设备使用单位应当使用符合能效指标要求的特种设备,按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具,并记录相关数据。

A、正确

B、错误

正确答案：A

151.以下事故中属于特种设备事故的是?()

A、自然灾害引发的事故。

B、特种设备本体失效引发的事故。

C、人为破坏引发的事故。

D、战争引发的事故。

正确答案：B

152.按照《特种设备安全监察条例》的规定,压力容器甲醛泄漏,造成1000人转移的属于一般事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

153.《特种设备安全法》规定:电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求,保证其维护保养的电梯的安全性能,并负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。

A、正确

B、错误

正确答案：A

154.按照《特种设备使用管理规则》规定,登记机关对使用登记申请资料有疑问的,可以对特种设备进行现场核查。进行现场核查的,办理使用登记日期可以延长至30个工作日。

A、正确

B、错误

正确答案：B

155.《特种设备安全法》规定:特种设备出租单位不得出租未取得许可生产的特种设备或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备,以及未按照安全技术规范的要求进行维护保养和未经检验或者检验不合格的特种设备。

A、正确

B、错误

正确答案：A

156.《特种设备安全法》规定,任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违章行为。

A、正确

B、错误

正确答案：B

157.()是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,根据评价结果划分等级,进而实现分级管理。

A、风险评价。

B、风险分级。

C、风险管控。

D、风险辨识。

正确答案：B

158.《特种设备安全法》规定:特种设备生产、经营、使用单位有下列情形的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿,处十万元以上二十万元以下罚款:未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的。

A、正确

B、错误

正确答案：B

159.()按锅炉安装改造许可级别分类,可分为

1、2两个级别。

A、正确

B、错误

正确答案：B

160.根据《特种设备目录》(2014年第114号),最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器均属于压力容器。

A、正确

B、错误

正确答案：A

161.《特种设备安全法》是一部()。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

正确答案：A

162.()可以导致或者诱发事故的发生。

A、危险。

B、事件。

C、危险源。

D、风险。

正确答案：C

163.《特种设备安全法》规定:特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查,发现问题应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

A、正确

B、错误

正确答案：A

164.按照《特种设备使用管理规则》规定,以单位登记的特种设备使用单位应当及时更新气瓶、压力管道技术档案及相应数据,每年()将上年度的气瓶、压力管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关。

A、一季度。

B、二季度。

C、三季度。

D、四季度。

正确答案：A

165.按照《特种设备使用管理规则》规定,按照有关安全技术规范要求,特种设备拆卸后移装需要进行检验的,应当向特种设备检验机构申请检验。

A、正确

B、错误

正确答案：A

166.按照《特种设备使用管理规则》规定,达到设计使用年限的特种设备,()申请办理移装变更、单位变更。

A、可以。

B、不得。

C、根据生产需要可以。

D、检验机构有权决定是否可以。

正确答案：B

167.《特种设备安全法》规定:国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的,特种设备生产单位应当立即停止生产,主动召回。

A、正确

B、错误

正确答案：A

168.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》规定,负责事故调查的特种设备安全监管部门应当在政府批复调查报告后()日内,将事故调查报告、调查相关资料以及政府批复报告等资料通过信息报送系统,并且同时以纸质版、电子版报送至国家质检总局。

A、35。

B、45。

C、60。

D、120。

正确答案：B

169.特种设备相关人员的不安全行为造成的特种设备事故,是指与特种设备作业活动相关的行为人违章指挥、违章操作或者操作失误等直接造成人员伤害或者特种设备损坏的事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

170.在用锅炉外部检验一般()进行一次。

A、每个月

B、半年

C、一年

正确答案：C

171.《特种设备安全法》规定:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的,依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分:发生一般事故,处上一年年收入百分之二十的罚款。

A、正确

B、错误

正确答案：B

172.按照《特种设备事故报告和调查处理导则》的规定,起重机械、场(厂)内专用机动车辆非作业转移过程中发生的交通事故,不属于特种设备事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

173.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》规定,因特种设备故障或者失控以及违章操作、操作失误、使用不当时,人或物体因承受外来压力被推挤压迫在运动物体或者固定物体之间的现象称之为()。

A、坠落。

B、碰撞。

C、剪切。

D、挤压。

正确答案：D

174.以下哪起电梯事故不属于特种设备事故?()

A、土电梯本体失效引发的事故。

B、防爆电梯本体失效引发的事故。

C、消防员电梯本体失效引发的事故。

D、杂物电梯本体失效引发的事故。

正确答案：A

175.《特种设备安全法》规定,特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到()规定的其他报废条件的,特种设备使用单位应当依法履行报废义务。

A、法律

B、技术标准

C、安全技术规范

正确答案：C

176.按照《特种设备事故报告和调查处理导则》的规定,事故中的受伤人员依据具有资质的医疗机构出具的证明材料进行确定。

A、正确

B、错误

正确答案：A

177.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》规定,特种设备事故等级按照()确定。

A、《特种设备安全法》。

B、《安全生产法》。

C、《特种设备安全监察条例》。

D、《劳动合同法》。

正确答案：C

178.《特种设备安全法》规定:锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行定期检验。

A、正确

B、错误

正确答案：B

179.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》规定,其中()不列入年度特种设备事故考核指标。

A、特种设备事故。

B、特种设备相关事故。

C、特种设备事故、特种设备相关事故。

D、特种设备事故、特种设备相关事故和特种 设备事故。

正确答案：B

180.按照《特种设备使用管理规则》规定,车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是充装单位。

A、正确

B、错误

正确答案：B

181.《特种设备现场安全监督检查规则》规定:检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。

A、正确

B、错误

正确答案：A

182.按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定,()是指针对特种设备检验检测机构报告的重大问题或投诉举报反映的问题等实施的监督检查。

A、专项整治监督检查。

B、其他专项监督检查。

C、重点时段监督检查。

D、日常监督检查。

正确答案：B

183.《特种设备使用管理规则》规定:组织制定特种设备事故应急专项预案,并且定期组织演练是安全管理负责人职责之一。

A、正确

B、错误

正确答案：A

184.《特种设备安全法》规定:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形的,责令限期改正:客运索道、大型游乐设施每日投入使用前,未进行试运行和例行安全检查,未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的。

A、正确

B、错误

正确答案：B

185.按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定,特种设备专项监督检查不包括()。

A、专项整治监督检查。

B、其他专项监督检查。

C、重点时段监督检查。

D、日常监督检查。

正确答案：D

186.压力管道最大允许操作压力为系统遵循相关标准规定所能连续操作的最大压力,必须小于设计压力。

A、正确

B、错误

正确答案：B

187.《特种设备安全法》规定:特种设备登记标志应当置于该特种设备的清楚位置。

A、正确

B、错误

正确答案：B

188.按照《特种设备安全监察条例》的规定,特种设备事故造成1万元以上1000万元以下直接经济损失的,属于一般事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

189.按照《特种设备使用管理规则》规定,所使用设备操作规程一般包括安全注意事项。

A、正确

B、错误

正确答案：A

190.《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

正确答案：A

191.事故的根源是()。

A、企业唯利是图,无组织无纪律

B、管理松散

C、物资匮乏,资金不到位

D、危险的能量,危险的物质

正确答案：D

192.《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当()；

A、立即报告

B、立即处理

C、报告后处理

D、停止使用

正确答案：B

193.《特种设备安全法》规定，特种设备()应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、安全管理人员和作业人员

B、作业人员

C、安全管理人员、检验人员和作业人员

D、安全管理人员、检测人员和作业人员

正确答案：D

194.《特种设备现场安全监督检查规则》规定，按《特种设备安全法》，特种设备安全监督管理部门在依法履行现场监督检查职责时，可以对违反该法规定的行为作出（）决定。

A、行政处罚

B、行政决定

C、行政命令

D、行政拘留

正确答案：A

195.某公园大摆锤操作人员在安全压杠未锁紧的情况下，启动设备，造成乘客死亡。该事故责任性质是（）。

A、自然事故

B、技术事故

C、责任事故

D、其他

正确答案：C

196.按《特种设备应急预案编制导则》GBT33942-2017，特种设备使用单位应在风险评估和应急能力评估的基础上，按照（）编制相应的特种设备事故应急预案。

A、本单位实际情况

B、本单位实际情况及应急预案体系要求

C、应急预案体系要求

D、同行业的做法

正确答案：B

197.《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性安全检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，()。

A、可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

B、可以报告本单位有关负责人后停止使用特种设备

C、可以征得本单位有关负责人同意后停止使用特种设备。

D、可以停止使用特种设备

正确答案：A

198.按照《特种设备目录》,受监管的气瓶所盛装介质的公称工作压力范围为（）。

A、大于或者等于

0.2MPa（表压）

B、大于

0.2MPa（表压）

C、大于或者等于

0.1MPa（表压）

D、大于

0.1MPa（表压）

正确答案：A

199.客运索道的检修速度一般在（）m/s。

A、0.2-0.4

B、0.25-0.45

C、0.3-0.5

D、0.35-0.55

正确答案：C

200.《特种设备安全法》规定，特种设备()人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作

A、安全检查

B、安全监督

C、安全管理

D、安全监管

正确答案：C

201.豪华波浪环链断裂导致乘客重伤，经调查，该环链锈蚀严重，外部被厚塑料壳包裹，未能及时发现缺陷。请判断该事故性质（）。

A、自然事故

B、技术事故

C、责任事故

D、其他

正确答案：C

202.特种设备目录中，大型游乐设施分为（）个类别。

A、10

B、11

C、12

D、13

正确答案：D

203.单线间歇循环式索道上下车的慢性速度（）m/s。

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.6

正确答案：B

204.为防止管道的疲劳破坏，应尽量避免不必要的频繁（），避免运行参数过大的波动，力求平稳操作。

A、加压

B、卸压

C、启动

D、加压或卸压

正确答案：D

205.按《特种设备应急预案编制导则》GBT33942-2017，特种设备使用单位进行应急预案演练后，要（）等工作。

A、总结、评价、整改和改进。

B、总结、改进

C、总结、表璋

D、总结、评价

正确答案：A

206.《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用（）应当对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

A、单位

B、单位及其主要负责人

C、主要负责人

D、单位及其安全管理负责人

正确答案：B

207.按《压力管道定期检验规则—工业管道》TSGD7005—2018，工业管道一般在投入使用后（）进行首次定期检验。

A、1年内

B、1年后

C、2年内

D、3年内

正确答案：D

208.某客运拖牵索道发生事故，20人受重伤，那么该事故应由（）调查。

A、国务院

B、国家市场监管总局

C、省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门

D、设区的市级特种设备安全监督管理部门

正确答案：C

209.下列哪些不是锅炉发生爆炸时事故特征（）。

A、受压部件发生破裂

B、安全阀泄漏

C、会对周围的人和物造成伤害

D、形成巨大的冲击波

正确答案：B

210.《特种设备安全法》规定，特种设备（）应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

A、使用单位

B、生产单位

C、出租单位

D、检验、检测单位

正确答案：A

211.不属于锅炉变形事故的有（）。

A、锅壳(锅筒)鼓包

B、受热面管子破裂

C、受热面管子胀粗

D、受热面管子高温蠕变

正确答案：B

212.锅炉发生爆管事故后，一般需要采取（）。

A、降低负荷，继续运行

B、停炉检修

C、监督运行

D、降低参数，坚持运行

正确答案：B

213.按《移动式压力容器安全技术监察规程》TSGR0005-2011，长管拖车、管束式集装箱的定期检验周期，按照所充装介质不同确定，B组介质和其他惰性气体和无腐蚀性气体介质，定期检验周期

A、3年

B、4年

C、5年

D、6年

正确答案：D

214.客运架空索道事故调查组现场取样时，必须有调查组的（）名以上人员在现场监督并且做出标记，进行封存。

A、1

B、3

C、4

D、2

正确答案：D

215.按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、作业人员的；（）

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上五万元以下罚款

B、责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款

C、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上五万元以下罚款

D、责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案：A

216.《特种设备使用管理规则》规定，特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责是（）。

A、配合特种设备定期检验工作

B、组织开展特种设备定期自行检查；

C、接受节能和环保技术培训

D、发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；

正确答案：D

217.按《移动式压力容器安全技术监察规程》TSGR0005-2011，因情况特殊不能按期进行定期检验的移动式压力容器，办理相关手续后，可以延期检验，一般不超过（）。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

正确答案：B

218.《特种设备使用管理规则》规定，发生特种设备事故的使用单位，按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求，向特种设备安全监管部门和有关部门报告，同时（）。

A、配合事故调查和做好善后处理工作

B、参加事故调查和做好善后处理工作

C、配合事故调查

D、做好善后处理工作

正确答案：A

219.《特种设备使用管理规则》规定，特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责是（）。

A、配合特种设备定期检验工作

B、组织开展特种设备定期自行检查；

C、接受节能和环保技术培训

D、严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

正确答案：D

220.某公园一台疯狂老鼠在行驶到轨道9m处拐弯时，突然驶出轨道冲向人群。导致两名乘客死亡，人群中三名游客受重伤。经查，疯狂老鼠侧轮、底轮与轨道间隙过大，导致疯狂老鼠飞出轨道。判断该事故的特征是（）。

A、碰撞

B、挤压

C、失控

D、坠落

正确答案：D

221.某公园转马未完全停住，一名儿童迫不及待跑上去欲乘坐，儿童右脚卡在转台和固定站台之间，导致儿童受重伤，请判断该事故特征（）。

A、碰撞

B、挤压

C、失控

D、受困

正确答案：B

222.按《特种设备安全监察条例》规定，下列为重大事故的情形是（）。

A、客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在48小时以上的

B、客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的

C、客运索道、大型游乐设施高空滞留50人以上并且时间在24小时以上48小时以下的

D、客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以下的

正确答案：B

223.《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（）。

A、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告

B、组织抢救，向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告

C、组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告

D、组织抢救，防止事故扩大，

正确答案：C

224.《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备（）。

A、安全和节能

B、安全和环保

C、安全

D、质量

正确答案：C

225.客运拖牵索道事故调查组技术鉴定时，应组织专家不少于（）人进行。

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：C

226.某公园一台自控飞机大臂断裂，导致座舱坠落造成2名乘客重伤。该事故特征是（）

A、断裂

B、碰撞

C、受困

D、失控

正确答案：A

227.为防止管道的疲劳破坏，应尽量避免不必要的频繁（），避免运行参数过大的波动，力求平稳操作。

A、加压

B、卸压

C、启动

D、加压或卸压

正确答案：D

228.《特种设备现场安全监督检查规则》规定，特种设备专项整治监督检查是（）由各级人民政府及其所属有关部门统一部署，或由各级监管部门自行组织的，对特定的设备或项目实施的监督检查。

A、根据国家或地区重大活动及节假日的安全保障需要

B、根据连续发生同类事故的隐患整治等需要

C、针对特定单位、设备和项目

D、根据投诉举报反映的问题

正确答案：B

229.《特种设备安全法》规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为（）注意的显著位置。

A、特种设备安全监督管理部门

B、管理人员

C、工作人员

D、乘客

正确答案：D

230.按照《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》TSGN0001-2017，场(厂)内专用机动车辆的定期检验周期为（）。

A、半年

B、1年

C、2年

D、3年

正确答案：B

231.通常情况下哪一种客运索道运行效率最高？（）

A、客运缆车

B、客运架空索道

C、客运拖牵索道

D、低位拖牵索道

正确答案：B

232.水上游乐设施包含峡谷漂流、水滑梯、（）三个品种。

A、碰碰车

B、碰碰船

C、电池车

正确答案：B

233.水滑梯信号装置失效乘客碰撞导致人员重伤事故。作业人员检查出该隐患未消除就启动设备，公园未制定特种设备专项应急预案，判断导致该事故发生的主要原因（）。

A、信号装置失效导致碰撞

B、未制定预案

C、未进行安全检查

D、调查组决定

正确答案：A

234.按《特种设备安全法》规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的,（）

A、责令限期改正

B、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款

C、责令限期改正；处二万元以上十万元以下罚款

D、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款

正确答案：B

235.电梯悬挂系统包括曳引钢丝绳、（）、轿厢和对重等。

A、导向轮

B、绳头组合

C、踏步

D、曳引论

正确答案：B

236.按《特种设备应急预案编制导则》GBT33942-2017，特种设备使用单位编制应急预案，现场应急处置方案应根据特种设备的性质及事故类型、事故可控性、严重程度和影响范围,明确（）。

A、明确事故处理过程中可能产生的次生、衍生危害和事故的消除措施

B、明确事故处理过程中产生的次生、衍生危害和事故的消除措施

C、明确事故处理过程中可能产生事故的消除措施

D、明确事故处理产生事故的消除措施

正确答案：A

237.按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，()

A、责令停止使用有关特种设备

B、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

C、责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款

D、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案：B

238.《特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当（）。

A、具有安全距离、安全防护措施

B、具有一定的安全距离、安全防护措施

C、具有相应的安全距离、安全防护措施

D、具有规定的安全距离、安全防护措施

正确答案：D

239.某公园赛车制动距离不满足要求，在刹车过程中追尾，造成前面赛车上的2名乘客重伤。该事故特征是（）

A、碰撞

B、失控

C、追尾

D、受困

正确答案：A

240.《特种设备使用管理规则》规定，使用()大型游乐设施的使用单位，应当设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：

A、10台以上（含10台）

B、8台以上（含8台）

C、5台以上（含5台）

D、3台以上（含3台）

正确答案：A

241.压力容器定期检验前，为保证检验安全，（）

A、使用单位负责做好定期检验前的准备工作

B、检验机构和使用单位共同做好定期检验前的准备工作

C、检验机构配合使用单位做好定期检验前的准备工作

D、使用单位配合检验机构做好定期检验前的准备工作

正确答案：A

242.多线往复式索道的吊厢运载量最大可达（）。

A、50人

B、100人

C、30人

D、80人

正确答案：B

243.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（）。

A、停止使用

B、对其进行全面检查

C、维修

D、采取相应措施进行整改

正确答案：D

244.《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（）

A、《特种设备作业人员考核规则》

B、《特种设备安全监察条例》

C、《特种设备作业人员考核大纲》

D、《安全生产法》

正确答案：B

245.《特种设备安全法》规定，（）安全的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。

A、民用机场专用设备

B、房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械

C、房屋建筑工地、市政工程工地用场（厂）内专用机动车辆

D、核设施设备

正确答案：A

246.《特种设备使用管理规则》规定，对移动式大型游乐设施（），使用单位应当向使用地的登记机关申请办理使用登记

A、每次重新安装前

B、每次重新安装后、投入使用前

C、每次重新安装后

D、每次重新安装后、投入使用后30日内

正确答案：B

247.以下不属于事故调查的目的是（）。

A、处罚肇事单位，追究事故责任人的责任

B、查清事故发生的原因

C、总结事故发生的教训

D、提出整改措施

正确答案：A

248.下列吊椅不是常规容量的是（）。

A、单人

B、双人

C、3人

D、5人

正确答案：D

249.《特种设备现场安全监督检查规则》规定，监督检查中发现依法应当撤销、吊销或者暂停许可的违法行为的，实施检查的监管部门应当（）。

A、应当向当地人民政府报告，并附相关证据材料复印件

B、及时向许可实施机关通报，并附相关证据材料复印件

C、应当向当地人民政府报告

D、及时向许可实施机关通报

正确答案：B

250.按《特种设备应急预案编制导则》GBT33942-2017，特种设备使用单位编制事故应急预案要对本单位基本概况进行调查，主要内容有（）。

A、单位的组织架构、单位经济性质、单位名称

B、单位的组织架构、单位名称

C、单位的组织架构、单位经济性质

D、单位的组织架构、单位经济性质、单位名称、应急预案的目的

正确答案：A

251.按照《特种设备目录》受监管的压力容器（固定式和移动式容器），其容积范围是（）。

A、容积大于或者等于30L

B、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm

C、容积大于50L

D、容积大于或者等于50L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm

正确答案：B

252.按《特种设备应急预案编制导则》GBT33942-2017，特种设备使用单位编制应急预案，总则部分要简述应急预案（）。

A、编制的目的和作用

B、编制的目的

C、单位概况

D、单位情况

正确答案：A

253.按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，（）。

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

B、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

C、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

D、责令停止使用有关特种设备

正确答案：A

254.《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向()

A、上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告

B、本级人民政府报告

C、本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。

D、本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案：D

255.客运索道在无人通行的地区离地最小距离（)米。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

正确答案：B

256.多线往复式索道的吊厢运载量最大可达（）。

A、50人

B、100人

C、30人

D、80人

正确答案：B

257.《特种设备使用管理规则》规定，使用单位主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备（）负总责。

A、安全节能

B、安全

C、节能

D、安全节能环保

正确答案：A

258.按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备（），责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：

A、出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的

B、出现故障或者发生异常情况，未进行处理的

C、出现故障或者发生异常情况，继续使用的

D、发生异常情况，继续使用的

正确答案：A

259.《特种设备安全法》规定，与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、()的规定。

A、安全技术规范

B、国家标准

C、特种设备安全监督管理部门规定

D、行政法规

正确答案：D

260.按《特种设备安全法》规定，特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照（）的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A、安全技术规范

B、国家标准

C、行政法规

D、规定

正确答案：A

261.按《锅炉定期检验规则》TSGG7002—2015，正常情况下，锅炉内部检验（）。

A、每2年一次

B、每年一次

C、每3年一次

D、每4年一次

正确答案：A

262.《特种设备安全法》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除()，方可继续使用。

A、故障

B、异常情况

C、事故隐患

D、事故

正确答案：C

263.《特种设备使用管理规则》规定，特种设备使用单位应当根据本单位特种设备()配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。

A、数量、特性等

B、管理难度

C、要求

D、特性

正确答案：A

264.《特种设备使用管理规则》规定，使用（）的特种设备使用单位，应当设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：

A、各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）

B、各类特种设备(不含气瓶)总量不大于40台（含40台）

C、各类特种设备(不含气瓶)总量不大于30台（含30台）

D、各类特种设备(不含气瓶)总量不大于20台（含20台）

正确答案：A

265.《特种设备使用管理规则》规定，在用特种设备实施改造、拆卸移装后的定期检验日期，由使用单位根据()确定。

A、安全技术规范规定

B、安全技术规范、监督检验报告和使用情况

C、使用情况

D、安全技术规范规定和使用情况

正确答案：B

266.《特种设备现场安全监督检查规则》规定，日常监督检查，是指按照该规则规定的（），对被检查单位实施的监督检查。

A、检查计划、检查项目、检查内容

B、检查要求

C、检查方法

D、检查内容

正确答案：A

267.锅炉发生满水事故时，不会造成（）。

A、过热蒸汽温度下降

B、省煤器结垢

C、过热器结垢

D、蒸汽会大量带水

正确答案：B

268.按照《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015—2016）规定，在用起重机械定期检验周期为2年的是（）。

A、塔式起重机

B、升降机

C、流动式起重机

D、桥式起重机

正确答案：D

269.燃气管道抢修人员进入警戒区应该按照规定穿戴防护用具，作业时应有专人监护，严禁（）。

A、夜间作业

B、敲打管道

C、高温作业

D、启动电器

正确答案：D

* 1. 多选题

运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴（）

A、乘客须知

B、安全注意事项

C、警示标志

D、合格标志

正确答案：ABCD

2.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立（）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A、财务管理

B、岗位责任

C、隐患治理

D、应急救援

E、清洁卫生

正确答案：BCD

3.锅炉产品监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对受检企业锅炉制造质量体系运转情况的监督检查。至少应当包括以下（）项目。

A、制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查

B、锅炉设计文件鉴定资料核查

C、锅炉产品制造过程的监督见证及抽查

D、锅炉产品成型质量抽查

E、审查锅炉出厂技术资料

正确答案：ABCDE

4.电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对（）结果负责。

A、校验

B、安装

C、调试

D、修理

正确答案：AC

5.叉车门架倾角包括（）。

A、左倾角

B、右倾角

C、前倾角

D、后倾角

正确答案：CD

6.起重机械出厂时，制造单位应当向使用单位提供以下资料和文件（）。

A、设计文件

B、产品质量合格证明

C、安装使用维护说明

D、型式试验合格证明和制造许可证

正确答案：ABCD

7.电梯制造单位应当向使用单位提供下列（）指导和服务。

A、指导制定排险救援应急预案

B、提供急需的备品备件

C、提供专业排险救援等技术培训

D、提供专业人员名单

正确答案：ABC

8.根据《压力管道规范工业管道》，压力管道材料质量证明说法正确的是（）。

A、材料应具有相应的质量证明文件

B、质量证明文件应包括标准以及合同规定的检验和试验结果，且具有可追溯性

C、未包括检验和试验结果的质量证明文件(合格证)仅限于GC3级管道组成件

D、其他选项都不对

正确答案：ABC

9.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报，经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括（）

A、试制的客运索道新产品、新部件

B、客运索道采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致

C、安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D、制造单位首次制造的产品

正确答案：BC

10.事故直接经济损失包括（）。

A、人身伤亡所支出的费用；

B、财产损失价值；

C、应急救援费用；

D、善后处理费用

正确答案：ABCD

11.用于焊接的碳素钢和低合金钢应控制（）含量在标准内

A、碳；

B、硫；

C、磷

正确答案：ABC

12.仅能检测表面开口缺陷的无损检测方法包括（）检测。

A、磁粉

B、渗透

C、涡流

D、目视

正确答案：BD

13.压力容器韧性破坏的主要原因有（）。

A、超压；

B、过量充装；

C、压力容器金属器壁超温

正确答案：AB

14.以下几种运行工况会降低锅炉效率()。

A、低负荷

B、超负荷

C、负荷急剧变动

D、稳定负荷

正确答案：ABC

15.场（厂）车主要受力构件焊缝外部宏观检查，不得有可见的（）缺陷。

A、裂纹

B、未熔合

C、未焊透

D、夹渣

正确答案：ABCD

16.《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条规定，特种设备（），或者（），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A、出现过多次事故的

B、超过检验周期的

C、存在严重事故隐患，无改造修理价值

D、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

正确答案：CD

17.以下属于电梯安全管理制度的是（）。

A、维保制度

B、定期报检制度

C、电梯钥匙使用管理制度

D、事故保险制度

正确答案：AB

18.《压力管道安全技术监察规程工业管道》适用的压力管道范围包括（）。

A、管道元件，包括管道组成件和管道支承件

B、管道元件间的连接接头管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝法兰密封件及紧固件等)管道与非受压元件的连接接头

C、管道所用的安全阀爆破片装置阻火器紧急切断装置等安全保护装置

D、其他选项都不是

正确答案：ABC

19.《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（）被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

A、擅自动用

B、调换

C、隐藏

D、转移

E、损毁

正确答案：ABDE

20.起重机抗风防滑装置有（）。

A、起重量限制器

B、夹轨器

C、缓冲器

D、锚定装置

正确答案：BD

21.起重机械改造是指改变原起重机械（），致使原起重机械性能参数与技术指标发生改变的活动。

A、主要受力结构件

B、主要材料

C、主要配置

D、控制系统

正确答案：ABCD

22.叉车的转向系统一般主要包括（）类型。

A、机械转向系统

B、液压助力转向系统

C、全液压系统

D、电子转向系统

正确答案：ABC

23.《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的（）等相关技术资料和文件。

A、设计文件

B、产品质量合格证明

C、安装及使用维护保养说明

D、安装质量证明书

E、监督检验证明

正确答案：ABCE

24.客运索道定期检验包括（）。

A、全面检验

B、年度检验

C、自行检验

D、季度检验

正确答案：AB

25.大型游乐设施进行改造的，改造单位应当重新设计，按照本规定进行（），并对改造后的设备质量和安全性能负责。

A、设计文件鉴定

B、型式试验

C、监督检验

D、定期检验

正确答案：ABC

26.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（）被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

A、擅自动用

B、调换

C、隐藏

D、转移

E、损毁

正确答案：ABDE

27.气瓶充装单位应当建立（）。

A、充装前后的检查制度

B、充装前后的教育制度

C、充装前后的记录制度

正确答案：AC

28.关于场车改造施工前告知，下列说法正确的有（）。

A、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向使用所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

B、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向登记所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

C、从事场车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向产权所在地的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造

D、改造后，原铭牌不变，同时增加新的场车铭牌，铭牌至少包括从事改造单位名称改造日期许可证编号及相关变化的信息

正确答案：AD

29.客运索道使用单位应当建立健全的安全管理制度包括（）。

A、技术档案管理制度

B、安全操作规程

C、日常检查与定期自行检查制度

D、应急救援演练制度

正确答案：ABCD

30.乘客遭遇被轿厢地坎与层门上门框挤压致死的事故原因有（）。

A、过渡装修引起的平衡系数严重超差

B、维修人员在控制柜里遗留了门锁短接线

C、制动器闸瓦严重磨损

D、钢丝绳或曳引轮槽严重磨损造成的曳引能力下降

正确答案：ABCD

31.《特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、（）和特种设备安全的监督管理，适用本法。

A、使用

B、运输

C、经营

D、检测

E、检验

正确答案：ACDE

32.客运索道安装、改造、修理单位应当在施工前，可以按照安全技术规范要求将相关情况通过（），告知作业所在地的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

A、口头

B、信函

C、传真

D、电子邮件

正确答案：BCD

33.下列人员通常不能乘坐游乐设施（）。

A、有禁忌病症

B、身高不够

C、高龄老人

D、酗酒以后

正确答案：ABCD

34.电梯使用单位日常现场安全监督检查的项目包括（）。

A、作业人员

B、使用登记及警示标志

C、安全装置

D、运行情况

正确答案：AB

35.电梯安全管理员的职责和要求包括（）。

A、检查和纠正特种设备使用中的违章行为

B、管理特种设备技术档案

C、管理好电梯的三角钥匙机房钥匙和自动扶梯自动人行道的开启钥匙

D、做好电梯运行管理和事故记录

正确答案：ABCD

36.压力管道全面检验时（）级压力管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。

A、GC1

B、GC2

C、GC3

D、其他选项都是

正确答案：AB