1、特种设备使用单位应当建立技术档案资料，它包括：（C）

A、当班运行记录

B、安全防护措施

C、设备运行故障和事故记录

D、保养维护资料

2、特种设备生产单位应当对其生产的特种设备的安全性能和（B）负责。

A、产品质量

B、能效指标

C、节能投入

D、保险投入

3、电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养、应当达到国家（B）标准的要求。

A、一般性

B、强制性

C、非强制性

D、指导

4、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（A）、检测人员和（B）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、安全管理人员

B、作业人员

C、销售人员

5、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供（A、B）的检验、检测服务。

A、安全

B、可靠

C、单位需要

6、《中人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备（A）和（C）。

A、安全责任制度

B、岗位安全管理制度

C、节能责任制度

7、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用大内应当在特种设备投入使用前或投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当至于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

8、特种设备制造、安装、改造单位应具备（B、C）与特种设备制造、安装、改造相关的人员条件。

A、普通操作工人

B、技术工人

C、专业技术人员

D、财会人员

9、特种设备在（A、B、C）情况下应及时予以报废，并向原登记部门办理注销。

A、存在严重事故隐患

B、无改造维修价值

C、超过规定使用年限

D、无专人管理

10、在电梯发生事故时，按抢险救援预案应组织（B、C、D）工作，并立即报所在地区、县质监局。

A、疏散人员

B、排险

C、抢救

D、保护事故现场

11、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时在两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。（B）

A、正确

B、错误

12、违反《特种设备安全法》规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处（C）罚款；有违法所得的，没收违法所得。

A、一万元以上五万元一下

B、五万元以上十万元以下

C、一万元以上十万元以下

13、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（B）承担，法律另由规定或者当事人另有约定的除外。

A、使用单位

B、出租单位

C、物业公司

14、电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯（C）单位对电梯安全性能负责。

A、使用

B、安装

C、制造

15、违反《特种设备专业人员监督管理办法》中“持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的”规定的，持证人3年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。（A）

A、正确

B、错误

16、《特种设备专业人员监督管理办法》中规定：有下列情形之一的，应当撤销《特种设备作业人员证》：（一）持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的；（二）持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的；（三）持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。（A）

A、正确

B、错误

17、《特种设备专业人员监督管理办法》中规定：有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款；（一）违章指挥特种设备作业的；（二）作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。（A）

A、正确

B、错误

18、特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器、压力管道元件、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。(B)

A、正确

B、错误

20、特种设备检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令改正，并处二万元以上二十万元以下罚款。（B）

A、正确

B、错误

21、《特种设备专业人员监督管理办法》中规定：特种设备作业人员证件经复审不合格、或逾期未复审的，其《特种设备作乐人员证》不予注销。（B）

A、正确

B、错误

22、《特种设备专业人员监督管理办法》中规定：持证人员应当在复审期届满30天前，向发证部门提出复审申请》（B）

A、正确

B、错误

23、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告。（B）

A、正确

B、错误

24、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备质量宣传教育，普及特种设备质量知识，增强社会公众的特种设备质量意识。（B）

A、正确

B、错误

25、《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（A）和（C）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A、安全

B、岗位管理制度

C、节能

26、电梯的维护保养应当由电梯（C）单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。

A、设计

B、使用

C、制造

27、电梯的维护保养单位未按照《特种设备安全法》规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，处（A）罚款

A、一万元以上十万元以下

B、二万元以上二十万以下

C、五万元以上五十万元以下

28、《特种设备专业人员监督管理办法》也适用于从事房屋建筑工地和市政工程工地起重机械、场（厂）内专用机动车俩作业及其相关管理的人员。（B）

A、正确

B、错误

29、《中华人民共和国特种设备安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自（B）起施行。

A、2014年1月10日

B、2014年1月1日

C、2014年3月1日

30、特种设备安全工作应当坚持（A）、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

A、安全第一

B、效益第一

C、效率第一

31、检验检测机构人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在（D）检验检测机构中执业。

A、两个

B、两个相邻的

C、两个以下

D、两个以上

32、特别重大的事故是指直接经济损失2000万元以上的设备事故。（B）

A、正确

B、错误

33、未经核准擅自从事特种设备的监督检验、定期检验、型式实验等检验检测活动的，予以取缔并没收违法所得。（A）

A、正确

B、错误

34、特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。（A）

A、正确

B、错误

35、特种设备安全监督管理部门应当制度特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制度事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。（A）

A、正确

B、错误

36、电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。（A）

A、正确

B、错误

37、《中华人民共和国安全生产法》于2004年11月1日施行。（B）

A、正确

B、错误

38、特别重大事故由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。（A）

A、正确

B、错误

39、电梯、客运索道、大型游乐设施的运营单位，应将（A、C)置于易于为乘客注意的显著位置。

A、安全注意事项

B、产品广告

C、警示标志

D、生产厂标

40、特种设备使用单位应当制定特种设备的（B、C）应急内容。

A、应急修理材料

B、事故应急措施

C、救援预案

D、救护人员

41、特种设备使用单位应对特种设备作业人员做（B、C）工作。

A、技术等级培训

B、安全教育

C、安全培训

D、产品宣传

42、电梯制造单位应当向使用单位提供下列（A、B、C）指导和服务。

A、指导制定排险救援应急预案

B、提供急需的备品备件

C、提供专业排险救援等技术培训C、提供专业人员名单

43、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向（A、C）报告。

A、现场安全管理员

B、其他操作人员

C、单位负责人

D、保卫人员

44、公众乘坐或者操作电梯、客运索道、大型游乐设施，应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求，服从有关工作人员的管理和指挥。（A）

A、正确

B、错误

45、电梯的维护保养单位接到故障通知后，要抓紧赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。（B）

A、正确

B、错误

46、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事特种设备的生产、经营活动，可以推荐或者监制、监销特种设备。（B）

A、正确

B、错误

47、电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。（B）

A、正确

B、错误

48、电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。（A）

A、正确

B、错误

49、电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。（A）

A、正确

B、错误

50、国家建立特种设备召回制度。（B）

A、正确

B、错误

51、电梯制造单位应对其委托安装、改造、维修单位做好（B、C）工作。

A、人员安排

B、安全指导

C、监控

D、工资分配

52、造成（C）死亡，定位特别重大事故。

A、3人

B、10人

C、30人以上

D、50以上

53、电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对（A、C）结果负责。

A、校验

B、安装

C、调试

D、修理

54、《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位从业人员在安全生产方面的八项权利；知情权、紧急避险权、依法向本单位提出要求赔偿的权利、获得符合国家标准或行业标准劳防用品的权利、获得安全生产教育和培训的权利还有（A、C、D）权利。

A、建议权

B、获益权

C、批评和检查权

D、拒绝权

55、发生较大事故由（B）成立调查组负责调查。

A、国家质监总局

B、省、市特种设备安全监督管理部门

C、区、县质监部门

D、设备使用单位主管部门

56、特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、（C）制度。

A、档案管理

B、责任保险

C、节能责任

D、奖罚制度

57、国务院特种设备安全监督管理部门和省、自治州、直辖市特种设备安全监督管理部门应（D）向社会公布特种设备安全以及能效状况。

A、每月

B、每季

C、每年

D、定期

58、未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门，应予以（C）或依法予以处理。

A、罚款

B、教育

C、取缔

D、停业整顿

59、特种设备发生事故后，应按照国家规定进行（A、C）工作。

A、事故调查

B、人员调动

C、追究责任

D、继续生产

60、特种设备发生事故后，应按照国家规定（B、C）向负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备监督管理部门报告。

A、暂缓

B、及时

C、如实

D、隐瞒

61、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括（A、B、C）记录。

A、故障

B、定期检验

C、人员分配

D、事故

62、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括哪些文件。（A、

B、C、D）

A、设计文件

B、产品合格证

C、使用维护说明书

D、安装技术文件

63、特种设备的（B、C、D）应当由经核准的特种设各检验检测机构进行。

A、采购检测

B、定期检验

C、型式实验

D、监督检验

64、公布特种设备安全以及能效状况，应当包括（A、B、C、D）内容。

A、特种设备质量安全状况

B、特种设备能效状况

C、特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策

D、其他需要公布的情况

65、特种设备发生事故，应当迅速采取有效措施，（A、B、C、D）措施。

A、组织抢救

B、防止事故扩大

C、减少人员伤亡

D、减少财产损失

66、特种设备制造、安装、改造单位应具备（C、D）与特种设备制造、安装、改造相关的制度。

A、人事制度

B、分配制度

C、质量管理制度

D、责任制度

67、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验、检测工作。（A）

A、正确

B、错误

68、《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正；逾期未改正的，（B）。

A、吊销营业执照

B、责令停止使用有关特种设备或者停业停产整顿，处一万元以上五万元以下罚款

69、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条规定，特种设备（C），或者（D），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施解除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A、出现过多次事故的

B、超过检验周期的

C、存在严重事故隐患，无改造、修理价值

D、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

70、《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和（B）责任制度。

A、交接班

B、节能

C、维护保养

71、《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条规定，特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（B）以上（C）以下罚款。

A、二千元

B、一万元

C、十万元

72、对迟报、漏报、瞒报或者谎报事故、妨碍事故救援或者事故调查处理的，应当依法给予降级或者撤职的处分，触犯刑律的，依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。（A）

A、正确

B、错误

73、特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的给予降职、撤职处分，不追究其他责任。（B）

A、正确

B、错误

74、特种设备存在严重事故隐患的，无改造维修价值或超过规定使用年限的特种设备使用单位应及时报废，并向原登记的安全监督部门办理注销。（A）

A、正确

B、错误

75、用人单位应当为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。（A）

A、正确

B、错误

76、电梯制造单位对出厂的电梯，应当提供国家规定的产品质量合格证等证明文件以及有关安全使用的警示说明或者警示标志。（A）

A、正确

B、错误

77、特种设备异地发生事故后，业主或聘用人员应当立即报告设备使用登记注册地质量监督行政部门，同时报告上级主管部门。（B）

A、正确

B、错误

78、重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（A）

A、正确

B、错误

79、使用单位应将电梯检验标记粘贴于电梯轿厢内。（B）

A、正确

B、错误

80、在发现电梯运行安全隐患、需要停止使用时，电梯专职安全管理员有权作出暂时使用的权利。（B）

A、正确

B、错误

81、日常维护保养单位应当在所承担日常维护保养的电梯轿厢的显著位置，表明本单位的名称，急修和投诉电话。（A）

A、正确

B、错误

82、重大事故是指特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。（A）

A、正确

B、错误

83、重大事故由国务院特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（A）

A、正确

B、错误

84、特别重大事故是指特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒工业中毒）或者1亿元以上直接经济损失。（A）

A、正确

B、错误

85、较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（A）

A、正确

B、错误

86、较大事故是指特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失。（A）

A、正确

B、错误

87、电梯轿厢滞留人员2小时以上为较大事故。（B）

A、正确

B、错误

88、事故当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据等致使事故无法认定的，当事人应承担全部责任。（A）

A、正确

B、错误

89、特种设备生产、使用单位的主要负责人不应当对本单位特种设备的安全全面负责。（B）

A、正确

B、错误

90、国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。（A）

A、正确

B、错误

91、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括，高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。（A）

A、正确

B、错误

92、特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能和能效指标负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。（A）

A、正确

B、错误

93、一般事故应由设区的市的特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（A）

A、正确

B、错误

94、特种设备使用单位设立的特种设备检验检测机构，经国务院特种设备安全监督管理部门核准，负责本单位核准范围内的特种设备定期检验工作。（A）

A、正确

B、错误

95、为了保障乘客的合法权益，降低电梯生产、使用单位的损失程度，电梯生产、使用单位应参加电梯安全责任的相关保险。（A）

A、正确

B、错误

96、电梯轿厢滞留人员2小时以上、起重机械主要受力结构折断或者起升机构坠落、大型游乐设施高空滞留人员1小时以下为一般事故。（A）

A、正确

B、错误

97、对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应实施（C）安全监督。

A、全面

B、全民

C、重点

D、依法

98、生产单位禁止制造、安装存在（A）缺陷，可能危机人身和财产安全的电梯。

A、产品

B、设计

C、维修

D、安装

99、《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位应当对从业人员进行（D）教育和培训。

A、生产技能

B、文化知识

C、职业道德

D、安全生产100、特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当（B）。

A、报告主管安全负责人

B、及时处理

C、报告厂长

101、造成（C）死亡，定位重大事故。

A、1~3人

B、3~9人

C、10人以上30人以下

D、12~15人

102、检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停业（A）的处罚。

A、6个月以上2年以下

B、6个月以上3年以下

C、一年以上3年以下

D、一年以上5年以下

103、特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应遵循（C）原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。

A、公正

B、公平

C、诚信

D、互助

104、特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验结果，鉴定结论或严重失实造成损害的应承担（D）责任。

A、主要

B、全面

C、刑事

D、赔偿

105、特种设备安全监督管理部门对特制设备和检验检测机构实施安全监察时，应有（C）特种设备安全监察人员参加并出示有效的证件。

A、1名

B、1名以上

C、2名以上

106、特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备生产、销售，不得以其名义（A）或监制、监销特种设备。

A、推荐

B、推销

C、摊派

D、强行分配

107、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经核准的检验检测机构按安全技术规范进行（B）。

A、监督管理

B、监督检验

C、现场检验

D、检验检测

108、特种设备制造、安装、改造单位应具备条件：有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和（A）。

A、检测手段

B、监测制度

C、管理要求

D、考核办法

109、电梯的日常维护点位，应对其维护单位的电梯的（A）负责。

A、安全性能

B、运行性能

C、耗电性能

D、维护保养质量110、检验机构当对电梯安装、改造和重大维修的全过程实施（B）检验。

A、监察

B、监督

C、督促

D、监视

111、特种设备检验机构从事监督检验、定期检验、型式试验等服务，应当经国务院特种设备监督管理部门（A）。

A、核准

B、批准

C、备案

D、准予

112、重大事故发生后由（B）会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A、安全生产管理局

B、国务院特种设备安全监督部门

C、事故调查处理中心

D、市质量技术监督部门

113、检验机构应确保其从事检验检测活动的人员具有（A）规定的资格。

A、国家

B、企业

C、相关

D、无关

114、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并未向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改的，处（D）罚款。

A、2000元以上2万元以下

B、5000元以上2万元以下

C、1万元以上5万元以下

D、5万元以上20万元以下

115、电梯运营单位未将电梯的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的，处（A）罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、2万元以上10万元以下

C、5万元以上20万元以下

D、20万元以上

116、电梯轿厢滞留人员2小时以上的属于（A）。

A、一般事故

B、严重事故

C、较大事故

117、电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守（A）要求。

A、安全技术规范

B、国家标准

C、法律法规

118、从事监督检验、定期检验和型式试验的特种设备检验检测人员，应经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得（C）证书，方可从事其检验检测工作。

A、检验员

B、检验师

C、A或B

D、无损检测

119、发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（B）单位报告。

A、设备检验检测机构

B、设备使用注册登记机构

C、设备使用单位上级部门

D、设备生产厂

120、特种设备使用单位应对特种设备作业人员进行特种设备（A）教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全节能知识。

A、安全节能

B、安全

C、节能

D、经济核算

121、电梯制造单位应向使用单位提供专业排线救援等技能（B）。

A、指导

B、培训

C、操作

D、演示

122、电梯使用单位应当确保电梯在使用过程中由电梯安全使用的（B）标志。

A、具体

B、警示

C、操作

D、提示

123、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（B）和单位有关负责人报告。

A、当地监察机构

B、现场安全管理员

C、安全生产管理机构

D、厂长

124、电梯生产单位不得向其他单位（A）从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。

A、转借

B、购买

C、转让

D、拍卖

1、额定速度是指设计规定的电梯运行速度，也是制造厂家保证电梯正常运行的速度，单位符号是m/s。（A）

A、正确

B、错误

2、电梯的端站市指（D）。

A、最底层站

B、最高层站

C、首层站

D、最底和最高层站

3、额定载重量、额定速度是电梯的主要参数。（A）

A、正确

B、错误

4、额定载重量指设计规定的载重量，是制造厂家保证电梯正常运行的允许载重量kg。（A）

A、正确

B、错误

5、（D）是曳引式电梯用于挂绕曳引绳的有槽轮子，轿厢和对重的运动就是通过它由曳引钢丝绳带动。

A、限速器

B、限速器超速开关

C、曳引机

D、曳引轮

6、无司机操作：电梯具有的功能：自动平层、自动开门、轿厢指令登记、层站召唤登记、顺向截车、自动换向功能。（A）

A、正确

B、错误

7、曳引机是指包括电动机、制动器、和曳引轮在内的，靠曳引绳和曳引轮槽的摩擦力驱动或制停电梯的装置。（A）

A、正确

B、错误

8、机房是指安装电梯驱动主机及其附属设备的专业房间。（A）

A、正确

B、错误

9、平层是指在平层区域内，使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的运动，称之为平层。（A）

A、正确

B、错误

10、有司机操作：此操作与无司机操作相比是不能自动关门。（A）

A、正确

B、错误

11、层门或轿厢门，由门口中间各自向左、右以（A）速度开启的门，称之为中分门。

A、相同

B、两种不同

12、层门或轿厢门的两扇门，以（B）速度向同一侧开启的门，称之为旁开门。

A、相同

B、两种不同

13、轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差值是指（A）。

A、平层准确度

B、提升高度

C、顶层高度

D、平层高度

第10页

14、检修操作：在电梯检修状态下，手动操作检修控制装置使电梯以检修速度运行的操作。（A）

A、正确

B、错误

15、超载保护：电梯超载时，将自动断开关门电气装置，通时超载蜂鸣器鸣叫，电梯停止运行。（A）

A、正确

B、错误

16、电梯提升高度指电梯从底层端站至顶层端站楼面之间的总运行高度。（A）

A、正确

B、错误

17、最高的轿厢停靠站，叫（C）。

A、层站

B、基站

C、顶层端站

D、底层端站

18、（A）叫曳引驱动电梯。

A、提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯

B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯

C、其轿厢使用于运载私人汽车的电梯

D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行。

19、最底的轿厢停靠站，叫（D）。

A、层站

B、基站

C、顶层端站

D、底层端站

20、顶层端站是指最高的轿厢停靠站。（A）

A、正确

B、错误

21、关于基站下面说法正确的是（C）。

A、电梯的第一层站

B、乘客最多的层站

C、无指令运行时轿厢停靠的层站

D、最上面的一层站

22、（D）叫液压电梯。

A、提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯

B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯

C、其轿厢使用于运载私人汽车的电梯

D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行。

23、并联或群控控制的电梯轿厢无运行指令时，指定停靠待命运行的层站，称为（C）。

A、基站

B、底层端站

C、预定基站

D、顶层端站

24、（C）是安装在电梯厅门边的信号显示装置。当电梯迫近该层时显示电梯运行的方向。

A、厅门按钮

B、厅门电子广告屏

C、厅门上下行指示

25、（B）是轿厢无指令运行时停靠的层站，一般位于大厅或底层端站乘客最多的地方。

A、层站

B、基站

C、顶层端站

D、底层端站

26、（A）是一种驱动轮与马达直接连接的曳引机，由于不使用齿轮箱，因此叫做无齿轮。

A、无齿轮曳引机

B、随行电缆

C、厅门上下行指示

D、梯级

27、（A）是各楼层用于出入轿厢的地点。

A、层站

B、基站

C、顶层端站

D、底层端站

第11页

28、（C）是以运送乘客为主，但也可运送货物的电梯。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、客货电梯

D、病床电梯

29、（A）是供住宅楼使用的电梯。

A、住宅电梯

B、杂物电梯

C、船用电梯

D、观光电梯

30、（C）是船舶上使用的电梯。

A、住宅电梯

B、杂物电梯

C、船用电梯

D、观光电梯

31、（B）是服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一具轿厢，就其尺寸和结构型式而言，轿厢内不允许进人。、

A、住宅电梯

B、杂物电梯

C、船用电梯

D、观光电梯

32、井道和轿厢壁至少有同一侧透明，乘客可观看轿车厢外景物的电梯，称之为（D）。

A、住宅电梯

B、杂物电梯

C、船用电梯

D、观光电梯

33、载货电梯的特点中不包括（D）。

A、结构牢固

B、安全性好

C、适用于工厂、仓库

D、速度一般在2m/s以下

34、电梯轿厢运送的人员叫乘客。（A）

A、正确

B、错误

35、乘客电梯的特点中不包括（C）。

A、安全舒适

B、装饰美观

C、适用于工厂、仓库

36、电梯乘客是指（C）。

A、住宅楼的住户

B、到访的人员

C、电梯运载的人

D、工作人员

37、客梯可以作为货梯使用。（B）

A、正确

B、错误

38、直接与电源连接的电动机应进行短路保护。（A）

A、正确

B、错误

39、电梯，是指动力驱动，（A），或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。

A、利用沿刚性导轨运行的箱体

B、水平并垂直运动的箱体

C、沿非固定线路运行的梯级（踏步）C、沿挠性轨道运行的箱体

40、当需要电动机反转时，只需把定子三相电源的任意两相对调即可实现。（A）

A、正确

B、错误

41、润滑的作用不包括（B）。

A、降低摩擦

B、增加动力

C、冷却作用

D、防锈作用

42、微型计算机控制电梯具有使用性能更好、舒适感更好、平层精度更高特性。（A）

A、正确

B、错误

43、电梯机房必须通风，其环境温度应保持在（B）℃之间。

A、3~55

B、5~40

C、20~30

D、40~60

44、电梯按用途分为（A、B）、病床电梯、观光电梯和杂物电梯等。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、自动扶梯

D、自动人行道

45、电梯工作环境中含有（D）影响不大。

A、腐蚀性气体

B、易燃性气体

C、导电尘埃

D、二氧化碳

第12页

46、电梯，是指动力驱动，（A），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。

A、利用沿刚性导轨运行的箱体

B、沿挠性轨道运行的箱体

C、沿固定线路运行的梯级（踏步）

47、电梯的供电电压的波动应在（A）范围内。

A、±7

B、±8

C、±9

D、±10

48、（D）为运送病床（包括病人）及医疗设备而设计的电梯。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、客货电梯

D、病床电梯

49、（B）指通常有人伴随，主要为运送货物而设计的电梯。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、客货电梯

D、病床电梯

50、（A）指为运送乘客而设计的电梯。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、客货电梯

D、病床电梯

1、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位不必对特种设备进行定期自行检查。（B）

A、正确

B、错误

2、《中华人民共和国特种设备安全法》明确，为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，制订本法。（A）

A、正确

B、错误

3、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。（B）

A、正确

B、错误

4、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。（B）

A、正确

B、错误

5、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。（A）

A、正确

B、错误

6、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（A），接到举报的部门应当及时处理。

A、违法行为

B、错误行为

C、不当行为

7、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（B），方可从事相关工作。

A、合格成绩

B、相应资格

C、行业认可

8、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家（A）投保特种设备安全责任保险。

A、鼓励

B、推荐

C、强制

9、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度，因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位立即（C），主动召回。

A、分析原因

B、找出问题

C、停止生产

第13页

10、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（B）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A、使用单位

B、出租单位

C、物业公司

11、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经（B）的特种设备。

A、市场认可

B、检验合格

C、技术鉴定

12、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（A）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A、三十日

B、五十日

C、十日

13、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、（B）。

A、技术要求

B、安全防护措施

C、附属设施

14、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（A）向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

15、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现（C）或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。

A、异常情况

B、设备故障

C、事故隐患

16、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书（C）手续。

A、吊销

B、撤消

C、注销

17、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（A），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

18、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和（C）负责。

A、评定结果

B、检查结论

C、鉴定结论

19、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备质量宣传教育，普及特种设备质量知识，增强社会公众的特种设备质量意识。（B）

A、正确

B、错误

20、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和（C）。

A、网上公示系统

B、检索系统

C、信息查询系统

第14页

21、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位（A、B、D、E）被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

A、擅自动用

B、调换

C、隐藏

D、转移

E、损毁

22、特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合（C）要求。

A、经济运行

B、高效率运行

C、节能

D、安全

23、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，（B），吊销相关人员的资格。

A、造成后果的

B、造成事故的

C、造成不良影响的

24、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（B）内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

A、一年

B、三年

C、五年

25、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理）、（A、C、D、E）和特种设备安全的监督管理，适用本法。

A、经营

B、运输

C、使用

D、检验

E、检测

26、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（A、B、D），并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A、安全管理人员

B、检测人员

C、检验人员

D、作业人员

E、营销人员

27、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立（B、

C、D）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A、财务管理

B、岗位责任

C、隐患治理

D、应急救援

E、清洁卫生

28、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，（A、C、D），保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

A、组织抢救

B、疏散人群

C、防止事故扩大

D、减少人员伤亡和财产损失

E、稀释空气

29、制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要的目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（B）

A、正确

B、错误

30、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（A）批准后执行。

A、国务院

B、国家质检总局

31、《中华人民共和国特种设备安全法》是全国人大颁布的（A）。

A、法律

B、行政法规

C、安全技术规范

D、标准

第15页

32、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（C）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A、安全生产监督管理部门

B、质量技术监督部门

C、地方各级人民政府

D、劳动部门

33、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。（C）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

34、制定《中华人民共和国特种设备安全法》目的是：加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。（A）

A、正确

B、错误

35、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位及其（B）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

A、管理人员

B、主要负责人

C、一般负责人

D、操作人员

36、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。（A）

A、正确

B、错误

37、《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备安全工作应当坚持的原则是（A、B、C、D）。

A、安全第一

B、预防为主

C、节能环保

D、综合治理

38、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区级特种设备安全监督管理的部门。（B）

A、正确

B、错误

39、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（B、C、D）人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A、销售人员

B、安全管理人员

C、检测人员

D、作业人员

40、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（D）日内将有关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、5

B、15

C、20

D、30

41、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告。

A、正确

B、错误

42、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（A）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、1

B、2

C、3

D、4

43、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（A）

A、正确

B、错误

第16页

44、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（C）罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上五万元以下

C、一万元以上十万元以下

D、三万元以上三十万元以下

45、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令使用单位停止使用有关特种设备，处（D）罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上十万元以下

C、五万元以上十万元以下

D、三万元以上三十万元以下

46、《中华人民共和国特种设备法》第八十六条规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正；逾期未改正的，（B）。

A、吊销营业执照

B、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

47、《中华人民共和国特种设备法》第八十四条规定，特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；责令停止使用有关特种设备，处（B）以上（C）以下罚款。

A、二千元

B、三万元

C、三十万元

48、《中华人民共和国特种设备法》第十二条规定，任何单位和个人有权向负责（A）和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。

A、特种设备安全监督管理的部门

B、劳动部门

C、检察机关

49、《中华人民共和国特种设备法》第四十八条规定，特种设备（C），或者（D），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A、出现过多次事故的

B、超过检验周期的

C、存在严重事故隐患，无改造、修理价值

D、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

50、《中华人民共和国特种设备法》第八十四条规定，特种设备使用单位的特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记注销手续的。责令停止使用有关特种设备，处（B）以上（C）以下罚款。

A、二千元

B、三万元

C、三十万元

D、二十万元

51、《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条规定，特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（B）以上（C）以下罚款。

A、二千元

B、一万元

C、十万元

52、《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备（D）负责。

A、经济运行

B、高效率

C、节能

D、安全

第17页

53、《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和（B）责任制度。

A、交接班

B、节能

C、维护保养

54、《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车俩，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。（A）

A、正确

B、错误

55、《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规、建立、健全特种设备（A）和（C）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A、安全

B、岗位管理制度

C、节能

56、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（A）、检测人员和（B）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、安全管理人员

B、作业人员

C、维修人员

57、《中华人民共和国特种设备安全法》是为了加强特种设备安全工作，预防特种设备（C），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

A、生产安全事故

B、重特大事故

C、事故

58、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当置于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

59、《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（B）。

A、安全生产监督管理部门

B、质量技术监督部门

C、交通部门

D、劳动部门

60、《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（B）。

A、吊销营业执照

B、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

61、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位使用未经定期检验或检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备，处（A）以上（C）以下罚款。

A、3万元

B、1万元

C、30万元

62、（A）和（D）有权对于违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定的，向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报。

A、任何单位

B、操作人员

C、管理人员

D、个人

63、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备（B）制度。

A、交接班责任

B、安全和节能责任

C、维护保养责任

第18页

64、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列（C、D）设备应报废，并向原登记机关注销。

A、出现过多次事故的B超过检验周期的

C、存在严重事故隐患，无改造、维修价值的

D、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

65、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处（B）以上（D）以下罚款。

A、2000元

B、2万元

C、10万元

D、30万元

66、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（A）以上（C）以下罚款。

A、1万元

B、2万元

C、10万元

67、特种设备使用单位，应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（D）。

A、经济运行

B、高效率运行

C、节能运行

D、安全使用

68、《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年（A）起施行。

A、1月1日

B、7月1日

C、9月16日

D、10月1日

69、2014年1月1日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类设备。（B）

A、正确

B、错误

70、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备（A）和（C）。

A、安全责任制度

B、岗位安全管理制度

C、节能责任制度

71、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备（A）、检测人员和（B）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、作业人员

B、安全管理人员

C、维修人员

72、制定《中华人民共和国特种设备安全法》作用之一，就是明确特种设备生产、使用单位在特种设备安全方面的义务和法律责任。

A、正确

B、错误

73、《中华人民共和国特种设备安全法》是为了加强特种设备安全工作、预防特种设备（C），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

A、生产安全事故

B、重特大事故

C、事故

74、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当置于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

75、《中华人民共和国特种设备安全法》所称负责特种设备安全监督管理的部门是指（B）。

A、安全生产监督管理部门

B、质量技术监督部门

C、交通部门

D、劳动部门

第19页

76、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。（A）

A、正确

B、错误

77、按《中华人民共和国特种设备安全法》事故可分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。（A）

A、正确

B、错误

78、《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是（A、B、C、D）。

A、加强特种设备安全工作

B、预防特种设备事故

C、保障人身和财产安全

D、促进经济社会发展

79、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，（B、C、D）为特种设备。

A、汽车

B、锅炉

C、压力容器

D、压力管道

80、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在（A、B、C），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用等级证书注销手续。

A、严重事故隐患

B、无改造、修理价值

C、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

81、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的生产不属于监督范围。（B）

A、正确

B、错误

82、《中华人民共和国特种设备安全法》要求使用单位可以不接受特种设备的定期检验。（B）

A、正确

B、错误

83、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当建立健全特种设备安全好节能责任制度。（A）

A、正确

B、错误

84、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前2个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。（B）

A、正确

B、错误

85、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。（A）

A、正确

B、错误

86、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（A）

A、正确

B、错误

87、《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备是指危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、客运索道、大型游乐设施。（B）

A、正确

B、错误

88、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道。（B）

A、正确

B、错误

89、《中华人民共和国特种设备安全法》要求特种设备所以单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验检修，必要时还应作出记录（B）

A、正确

B、错误

第20页

90、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当置于该特种设备的显著位置。

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

91、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（A）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A、30

B、60

C、20

D、10

92、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，必须经（C），未履行该程序，或没达到合格标准，不得交付使用。

A、审批

B、备案

C、监督检验

D、告知

93、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位在检验合格有效期届满前（B）向特种设备检验机构提出定期检验的要求。

A、15天

B、一个月

C、一个星期

D、三个月

94、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，在检验合格有效期满前（B）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A、6

B、1

C、3

95、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。（A）

A、正确

B、错误

96、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。（A）

A、正确

B、错误

97、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。（B）

A、正确

B、错误

98、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标志的要求，对其生产的特种设备质量负责（B）

A、正确

B、错误

99、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。（A）

A、正确

B、错误

100、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。（A）

A、正确

B、错误

101、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备办理了使用登记后，即使未经定期检验或者检验不合格，仍可继续使用。（B）

A、正确

B、错误

102、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（A）

A、正确

B、错误

第21页

103、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时在两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。（B）

A、正确

B、错误

104、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众场所的特种设备，实施重点安全监督检查。（A）

A、正确

B、错误

105、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备事故应急专项预案由地方各级人民政府制定，使用单位只要定期进行应急演练即可。（B）

A、正确B。错误

106、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先缴纳罚款、罚金。（B）

A、正确

B、错误

107、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，构成违反治安管理行为的，依法追究刑事责任。（B）

A、正确

B、错误

108、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（A）

A、正确

B、错误

109、《中华人民共和国特种设备安全法》是一部（A）。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

110、《中华人民共和国特种设备安全法》明确，国家对特种设备实行目录管理，。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（C）批准后执行。

A、人大常委会

B、特种设备安全监督局D、国务院111、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（A）、全过程的安全监督管理。

A、分类的

B、全面的

C、部分的

112、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建、健全特种设备安全和（B）责任制度。

A、质量

B、节能

C、管理

1、开锁区域是指轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁方能打开，使开门机动作，驱动轿门、层门开启，该区称为开锁区域。（A）

A、正确

B、错误

2、平层准确度是指轿厢到站停靠后，其轿厢地坎上平面对层门地坎上平面垂直方向的偏差。（A）

A、正确

B、错误

3、电梯运行速度失控时，（B）装置可以使电梯强制制停，不使其坠落。

A、缓冲器

B、限速器和安全钳

C、超载保护

第22页

4、当轿厢安全钳作用时，装在轿厢上面的一个符合规定的电气装置应在安全钳动作以前或同时使电梯驱动主机停转。（A）

A、正确B。错误

5、渐进式安全钳适用于额定速度大于（D）m/s的电梯。

A、0.63

B、0.8

C、1

D、任何速度

6、关于安全钳的说法不正确的是（A）。

A、装在机房内

B、是通过限速器起作业D、是一种安全装置

7、（C）装在机房内。当电梯的运行速度超过额定速度一定值时，其动作能导致安全钳起作用的安全装置。

A、位置显示装置

B、选层器

C、限速器

D、缓冲器

8、瞬时式安全钳适用于额定速度小于等于（A）m/s的电梯。

A、0.63

B、0.8

C、1

D、1.5

9、当电梯发生超速行驶时，（B）是限制电梯速度的保护装置。

A、缓冲器

B、限速器

C、限位装置

D、极限装置

10、安全钳可分为三种形式，但不包括（A）。

A、重锤式

B、偏心块式

C、滚子式

D、楔块式

11、电梯机房门的要求有（A、B、C）。

A、不得向门内开启

B、装有带钥匙的锁

C、标明“机房重地闲人免进”等类似警示标识

D、机房外不用钥匙能打开

12、限速器绳张紧保护装置安装于底坑，在限速器（A、B）的时候触碰安全开关，使电梯停止运行。

A、钢丝绳断裂

B、钢丝绳松弛

C、水平漂移

D、向上跳跃

13、若限速器装在井道内，则应能从井道外面接近它。（A）

A、正确

B、错误

14、提升轿厢、对重（或平衡重）能使安全钳复位。（A）

A、正确

B、错误

15、耗能型缓冲器可用于任何额定速度的电梯。（A）

A、正确

B、错误

16、缓冲器是为了（A）而设计的。

A、防止电梯冲顶或墩底

B、提高电梯的使用寿命

C、提高电梯乘客的舒适性

D、提高电梯运行的稳定性

17、（D）位于行程端部，用来吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。

A、位置显示装置

B、选层器

C、限速器

D、缓冲器

18、弹簧式缓冲器适用于额定速度为（A）m/s以下的电梯。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

19、在轿厢运行速度超过允许值时，限速器发出信号并产生（C）动作，使电梯轿厢停止运行。

A、运行

B、电脉冲

C、机械

D、摩擦

20、正常时，电梯之所以能够准确停层，是因为安全钳把轿厢固定在导轨上。（B）

A、正确

B、错误

21、限速器有弹簧、液压式两种。（B）

A、正确

B、错误

第23页

22、在电梯出现超速状态时，（B）首先动作而带动其他装置使电梯立即制停。

A、安全钳

B、限速器

C、缓冲器

D、选层器

23、在轿厢上行或下行的速度达到限速器动作速度之前，限速器或其他装置上的一个符合规定的电气安全装置使电梯驱动主机（B）。

A、减速

B、停止运转

C、改变运行方向

D、快速平层

24、当轿厢速度达到额定速度的（D）%以上时，限速器应该动作。

A、90

B、100

C、110

D、115

25、（D）的作用是使限速器绳与绳轮之间具有足够的压紧力，使绳轮能准备反映电梯运行速度。

A、限速器

B、限速器超速开关

C、限速器绳

D、张紧装置

26、如果安全钳释放后，限速器未能自动复位，则在限速器未复位时，一个符合规定的电气安全装置应防止电梯的（C）。

A、减速

B、停止运转

C、启用

D、快速平层

27、电梯超载是指超过额定载荷的10%，并至少为75kg。（A）

A、正确

B、错误

28、限位开关是不可缺少的控制电气保护。（B）

A、正确

B、错误

29、超载开关在电梯载重量超过额定载重量的（A）时动作，使电梯门不能关闭，电梯也不能启动。

A、10%

B、5%

C、15%

D、20%

30、（B）一般设在轿厢底，利用杠杆原理控制开关，有的利用传感器配电子线路构成控制线路，当电梯超过额定载重量时，开关动作，发出警告信号，切断控制电路，使电梯不能启动。在额定载荷下，自动复位。

A、停止装置

B、超载保护装置

C、防夹安全保护装置

D、断带保护

31、强迫换速装置是端站保护之一，当电梯轿厢超过正常换速位置时，其起作用强迫电梯减速。（A）

A、正确

B、错误

32、当电梯运行到顶层或底层平层位置仍不能停产，继续向上或向下运行时，在井道中没有（B），以防电梯冲顶或墩底造成事故。

A、供电系统断相、错相保护装置

B、超越上、下极限工作位置的保护装置

C、层门锁与轿门电气联锁装置

D、慢速移动轿厢装置

33、上下限位开关动作时切断总电源。（B）

A、正确

B、错误

34、上端站防端站越位保护开关自上而下的排列顺序是（D）。

A、强迫缓速、极限、限位

B、极限、强迫缓速、限位

C、限位、极限、强迫缓速

D、极限、限位、强迫缓速

35、电梯轿厢门的安全装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。（A）

A、正确

B、错误

36、电梯的超载保护装置是当电梯的载重量达到或超过电梯额定载重量时动作（B）

A、正确

B、错误

第24页

37、当乘客在层门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被撞击，一个保护装置应自动地使门重新开启。（A）

A、正确

B、错误

38、在轿厢与厅门之间，装有（C），当电梯关门时，如触板碰到人或物，阻碍关门时，开关动作，使门重新开启。

A、停止装置

B、超载保护装置

C、防夹安全保护装置

D、断带保护

39、防止电梯门夹人的安全装置是（A）。

A、安全触板装置或光电保护、红外光幕

B、开门按钮

C、安全开关

D、电梯门锁

40、电梯停在某层，乘客进入轿厢过程中，电梯超载，下面选项中（D）描述完整。

A、超载信号灯亮

B、超载蜂鸣器响

C、电梯不关门，不启动

D、其他选项都是

41、安全触板在轿门关闭过程中，当由乘客或障碍物触及时，轿门重新打开的（C）门保护装置。

A、电气

B、光控

C、机械

D、微电脑

42、轿厢门正在关闭时，正常情况下电梯司机不能经常利用安全触板将门打开。（A）

A、正确

B、错误

43、所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机械部件应分两组装设。如果一组部件不起作用，应仍有足够的制动力使载有额定载荷以额定速度下行的轿厢减速下行。（A）

A、正确

B、错误

44、机电式制动器应持续通电来保持正常释放。在制动电路断开后，制动器应立即制动。（A）

A、正确

B、错误

45、制动器电磁铁的可动铁心与铜套间可加入（D）润滑。

A、机油

B、凡士林

C、黄油

D、石墨粉

46、制动系统在（A）情况下应能自动工作。

A、动力电源失电

B、有机械故障D、损坏

47、每一轿厢地坎上均须装设护脚板，其宽度应（B）于相应层站入口的整个净宽度。

A、小

B、等

C、大

D、没有限制

48、护脚板垂直部分的高度最小不应小于（C）m。

A、0.35

B、0.55

C、0.75

D、0.95

49、机电式制动器被制动部件应以机械方式与曳引轮或卷筒、链轮直接刚性连接。（A）

A、正确

B、错误

50、电梯制动器的电磁线圈在曳引电动机停止时吸合动作。（B）

A、正确

B、错误

51、当电气安全装置的作用是在规定的情况下动作时，应能防止驱动主机启动，或使其立即停机。（A）

A、正确

B、错误

第25页

52、以下最危险的情况是（D）。

A、层楼显示不准确

B、轿厢内照明不亮

C、一侧安全触板失效

D、厅门电气联锁失效

53、（A）是在电梯井道的顶层和底层，当电梯运行道减速位置时，应立即换（减）速，切断高速，以免造成冲顶或墩底。

A、端站减速安全保护

B、端站限位安全保护

C、端站极限开关保护

D、越程安全保护装置

54、以油作为介质吸收轿厢或对重产生动能的缓冲器，称之为（C）。

A、蓄能型缓冲器

B、弹簧缓冲器

C、耗能型缓冲器

55、以弹簧变形来吸收轿厢或对重产生动能的缓冲器，称之为（B）。

A、油压缓冲器

B、蓄能型缓冲器

C、耗能型缓冲器

56、无司机电梯是靠电梯轿门带动电梯层门是打开的。（A）

A、正确

B、错误

57、电梯对重墩在缓冲器上称为（B）。

A、撞底

B、冲顶

C、越超

D、超速

58、轿厢和对重（或平衡重）安全钳的动作应由各自的（B）来控制。

A、超载限制器

B、限速器

C、主机的电流

D、主机的电压

59、限速器动作时应带动（C）动作。

A、限位开关

B、断绳开关

C、安全钳

D、缓冲器

60、蓄能型缓冲器适用于额定速度（A）m/s的电梯。

A、≤1 A、≤1.5 C、≤2 D、≤2.5

61、轿厢安全钳应装一个电气装置，其作业是（C）。

A、操纵安全钳

B、与限速器相通

C、在安全钳动作之前或同时切断电源

D、测量动作速度

62、轿厢地坎槽及各层门地坎槽应由维修人员定期清理。（A）

A、正确

B、错误

63、地坎是轿厢或层门入口出入轿厢的带槽（C）踏板。

A、木制

B、混凝土

C、金属

D、橡胶

64、为了防止轿厢平层结束前提前开门或平层后轿厢地坎高出层门地坎时因剪切而伤害脚趾，每一轿厢地坎均须装设护脚板。（A）

A、正确

B、错误

65、沿门导轨和地坎槽水平滑动开启的层门，称为（A）。

A、水平滑动门

B、铰链门

C、栅栏门

D、垂直滑动门

66、电梯轿门在正常关闭未启动前，有人按了与运行同方向的本层外呼按钮，此时电梯门将会（B）。

A、照常关闭

B、立即自动打开

C、运行停止不动

D、出现故障

67、电梯关门过程中，开门按钮不起作用。（B）

A、正确

B、错误

68、层门入口的最小净高度为（C）m。

A、0.8

B、1.8

C、2.0

D、2.5

69、每个层站入口均应装设一个具有足够强度的地坎，以承受通过它进入轿厢的载荷。（A）

A、正确

B、错误

第26页

70、限速器的安装位置应是可接近的，以便于检查和维修。（A）

A、正确

B、错误

71、限速器动作速度调定后，其调节部位应有可靠封记。（A）

A、正确

B、错误

72、（B）是由上、下限位开关组成，如果减速开关未起作用，限位开关则动作，使电梯停止，切断方向接触器或方向继电器。

A、端站减速安全保护

B、端站限位安全保护

C、端站极限开关保护

D、越程安全保护装置

73、串联（C）电气安全装置的回路，叫电气安全回路。

A、主

B、部分

C、所有

D、低压

74、关于电梯门的说法不正确的是（D）。

A、电梯正在运行时不能打开层门

B、如果一个层门打开着，电梯不能起动或继续运行

C、电梯正在运行时轿门不应能自动打开

D、轿厢不在层站层门会自动打开

75、电气安全装置应直接作用在控制驱动主机供电的设备上。（A）

A、正确

B、错误

76、当电梯的厅门与轿门没有关闭时电梯的电气控制部分不应接通，电梯电动机不能运转，实现此功能的装置称（C）。

A、供电系统断相、错相保护装置

B、超越上、下极限工作位置的保护装置

C、层门锁与轿门电气联锁装置

D、慢速移动轿厢装置

77、下列属于自动扶梯标准要求必备安全保护装置有（A、B、C）。

A、扶手带入口保护

B、梳齿板保护

C、非操纵逆转保护

D、裙板保护开关

78、自动扶梯的工作制动器在（A、B）的情况下动作，使自动扶梯停止运行。

A、动力电源失电

B、控制电路失电

C、有人摔倒

D、无人使用

79、自动扶梯或自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。梳齿相交线处的光照度至少为50lx。照明来自（A、B）。

A、周边空间

B、设备本身

C、机房

D、梳齿板

80、轿厢安全窗不应向轿内开启。（A）

A、正确

B、错误

81、轿厢安全窗应能用规定的三角形钥匙从轿厢（A）开启。

A、内

B、外

C、上

D、下

82、在层门附近，层站上的自然或人工照明在地面上的照度不应小于（A）lx，以便使用人员在打开层门进入轿厢时，即使轿厢照明发生故障，也能看清其前面的区域。

A、50

B、100

C、150

D、200

83、安全窗打开后轿厢（B）运行。

A、能

B、不能

84、自动扶梯的梯级宽度有（B、C、D）。

A、500mm

B、600mm

C、800mm

D、1000mm

第27页

85、自动扶梯的梯级与围裙板任何一侧的水平间隙不应大于（A），在两侧对称位置处测得的间隙总和不应大于（D）。

A、4mm

B、4mm

C、6mm

D、7mm

86、电梯导向系统由（A、B、C）

A、导轨

B、导轨支架

C、导靴

D、导向轮

87、安全钳分为（A、B）两种。

A、瞬时式

B、渐进式

C、缓冲式

D、弹簧式

88、自动扶梯扶手带入口保护装置的作用是当（B、D）扶手带入口处时，使自动扶梯停止运行。

A、扶手带拉伸

B、外物被夹入

C、扶手带断裂

D、乘客手被带人

89、自动扶梯在入口处的附近应设置（A、B、C）和“禁止使用手推车”的使用须知标牌。

A、“小孩必须拉住

B、“宠物必须抱着”

C、“握住扶手带”

D、“站立时面朝运动方向，脚须离开梯级边缘”

90、自动扶梯的驱动装置由（A、B、C、D）和驱动主轴组成。

A、电动机

B、减速机

C、制动器

D、传动链条

91、一般消防用电梯具有的功能，描述正确的是（A）。

A、在底层（或基站）的厅门侧应有专供火警时能敲碎玻璃面板就可以扳动消防专用开关的消防开关箱

B、当消防开关接通后，电梯立即停止运行

C、消防人员进入轿厢并操纵电梯，可接受顺向厅外召唤信号

D、电梯在消防专用状态下，电梯门关闭是自动的、连续的

92、电梯在消防开关接通后，无论电梯处于何种状态，都应立即返回（D）。

A、端站

B、上顶站

C、下顶站

D、基站

93、当发现井道内进水时，一般将电梯开至（D），将电梯的电源切断。

A、驶回基站

B、驶回首站

C、安全楼层

D、高于进水的楼层

94、如进水已经将电梯轿厢淋湿，无论何层应立即停止行驶，然后切断电源。（A）

A、正确

B、错误

95、发生火灾时，司机人员应尽量将电梯开到（C），将乘客引导到安全的地方，待乘客全部撤出后切断电源。

A、驶回基站

B、驶回首站

C、安全楼层

D、就近楼层停止运行

96、救援轿厢内乘客应从轿外进行。（A）

A、正确

B、错误

97、电梯在向上运行中，扳动基站消防开关，电梯应（A）。

A、返回基站

B、急停车

C、就近换速停车待命

D、没反应

98、发现建筑物出现火灾时，司机首先应如何操作电梯。（D）

A、立即去往着火层救人

B、舍弃电梯逃离

C、打火警电话报警

D、去往疏散层（或基站）锁梯或转入消防状态

99、（C）状态下电梯是直使运行的。

A、空载

B、半载

C、满载

D、超载

100、检修运行是手动慢车运行，轿顶检修优先，向上、向下按钮为点动。（A）

A、正确

B、错误

第28页

101、救援装置之一的紧急手动操作装置（俗称盘车装置）放在（D）。

A、轿顶

B、井道

C、底坑

D、机房

102、（D）是提供一个特定的信号使正在正常运行的电梯立即降到事先设定的楼层；允许消防员或其他特定的人员使用该电梯。

A、轿厢操纵盘

B、厅外按钮

C、轿顶检修盒

D、消防开关103、按钮控制自动门电梯是一种具有简单自动控制方式的电梯，具有自动平层，自动关、开门功能。（A）

A、正确

B、错误

104、发生地震时，应立即（D），电梯平层开门，放出乘客，将电梯开关扳在停止状态。

A、驶回基站

B、驶回首站

C、驶回底站

D、就近楼层停止运行105、集选控制电梯与电信号控制电梯的主要区别在于（A）操作。

A、无司机

B、有司机

C、有/无司机

106、信号控制电梯是一种自动控制程度较高的（B）操作的电梯。

A、无司机

B、有司机

C、有/无司机

107、有齿轮曳引机组成部分不包括（A）部件。

A、发电机

B、制动器

C、减速器

D、曳引轮

108、常用的曳引轮绳槽有三种形式，但不包括（C）。

A、凹形槽

B、半圆形

C、圆形

D、V形

109、轿厢应装有（B）安全钳装置。

A、仅能在上行时动作的

B、仅能在下行时动作的

C、上行、下行时都能动作的

110、当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，不可能提升轿厢。（A）

A、正确

B、错误

111、地坎是层站入口或轿厢入口处的带有门导向滑槽的踏板。（A）

A、正确B。错误

112、层门方向指示灯是设置在层门上方或一侧，显示轿厢运行（A）的装置。

A、方向

B、层站

C、层站和方向

D、呼梯方向113、专业（独立）运行状态下，电梯应（B、D）。

A、与自动状态相同

B、不会自动关门

C、响应外召唤

D、不响应厅外召唤

114、安装在电梯机房的主要设备有（A、B、C）。

A、曳引机

B、控制柜

C、限速器

D、安全钳

115、电梯急停开关是安装在（A、B、C），按下后使电梯停止运行的红色开关。

A、轿顶

B、底坑

C、机房

D、制动器上

116、电梯下行超速时，安全保护装置动作的顺序是（A）。

A、限速器超速开关工作--限速器机械动作--安全钳开关动作--安全钳动作

B、安全钳开关动作--安全钳动作--限速器超速开关动作--限速器机械动作

C、限速器超速开关动作--限速器机械动作--安全钳动作--安全钳开关动作117、下列属于电梯工作条件的是（A、B、C）。

A、机房温度5℃-40℃

B、相对湿度不大于90%

C、供电电压波动±7%

D、配备专职司机

第29页

118、超载保护装置动作后，电梯应做到（A、B、C）。

A、不能正常启动及在平层

B、轿内有音响或者发光信号提示

C、动力驱动的自动门完全打开

D、安全钳动作

119、运送乘客又运送货物的电梯称为乘客电梯。（B）

A、正确

B、错误

120、电梯不包括（B）。

A、载入（货）电梯

B、施工升降机

C、自动扶梯

D、自动人行道

121、层门强迫关闭装置有（A、B），它的作用是电梯不在平层区时，打开的层门自动关闭。

A、弹簧式

B、重锤式

C、液压式

D、机电式

122、电梯常用的导靴有（A、B、C）类型。

A、固定滑动导靴

B、弹性滑动导靴

C、滚动导靴

D、是、磁悬浮导靴

123、电梯防止门夹人的保护装置有（A、B、C）等，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。

A、光幕保护

B、安全触板

C、光电保护

D、夹绳器

124、防止电梯超速和断绳的安全保护装置有（A、B、C）。

A、限速器

B、安全钳

C、上行超速保护装置

D、缓冲器

1、特种设备使用单位应制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（A）

A、正确

B、错误

2、特种设备安全管理员具有高中或同等以上文化程度。（A）

A、正确

B、错误

3、电梯的日常维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。（A）

A、正确

B、错误

4、电梯的日常维护保养单位，应对其维护保养的电梯运行性能负责。接到故障通知后，应立即赶赴现场，并采用必要的应急救援措施。（A）

A、正确

B、错误

5、特种设备使用单位应对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。

A、正确

B、错误

6、特种设备使用单位对在用特种设备应至少每周进行一次自行检查并作出记录。（B）

A、正确

B、错误

7、特种设备安全管理员应当根据本企业制定特种设备事故应急措施和救援预案。（A）

A、正确

B、错误

8、特种设备使用单位应对在用的特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。（A）

A、正确

B、错误

9、电梯的日常维护保养单位应当建立健全安全质量保证体系。（A）

A、正确

B、错误

第30页

10、特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全节能知识。（A）

A、正确

B、错误

11、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。（A）

A、正确

B、错误

12、从事电梯安装、改造、维修、日常维护保养的作业人员以及检验检测人员应当依法取得相应的许可证书。（A）

A、正确

B、错误

13、申请取得《特种设备作业人员证》的人，身体状况能够适应所申请考核作业项目的要求，进过安全教育和培训有3个月以上申请项目的实习经历。（A）

A、正确

B、错误

14、电梯的生产单位、日常维护保养单位和电梯检验检测机构，没有取得许可，也可以从事相关活动。（B）

A、正确

B、错误

15、电梯的日常维护保养单位应做好保存期不低于2年的保养记录。

A、正确

B、错误

16、特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的情况书面告知市质监局或者设区的市特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。（A）

A、正确

B、错误

17、电梯及安全设施进行预防性保养至少每15日一次。（A）

A、正确

B、错误

18、电梯使用单位应在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志。（A）

A、正确

B、错误

19、从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。（A）

A、正确

B、错误

20、电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前30日内向检验机构提出定期检验申请。（A）

A、正确

B、错误

21、电梯使用单位应当对电梯安全使用履行职责，根据产品特点和公共场所安全需要，配备电梯驾驶员和配备电梯兼职安全管理员。（B）

A、正确

B、错误

22、电梯使用单位应当落实有资格的保养单位，至少每30天进行一次清洁、润滑、调整和检查。（B）

A、正确

B、错误

23、乘客电梯季度维保项目有（B）项。

A、40

B、41

C、42

D、43

24、电梯定期检验周期为二年。（B）

A、正确

B、错误

25、电梯司机应妥善保管电梯电源钥匙和三角钥匙。（B）

A、正确

B、错误

第31页

26、乘客电梯，由专业的司机操作，主要是未运送货物而设计制造的电梯。适用于商场、仓库等运载货物或运载装在手推车或机动车上的货物及装卸人员。（B）

A、正确

B、错误

27、使用单位应采购符合安全技术规范和标准的特种设备。（A）

A、正确

B、错误

28、使用单位不购买国家明令淘汰、报废的特种设备。（A）

A、正确

B、错误

29、使用单位是特种设备安全的责任主体。（A）

A、正确

B、错误

30、电梯安全管理员应做好电梯运行和管理记录，督促电梯日常维护保养单位做好质量检查和相关保养记录。（A）

A、正确

B、错误

31、电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备兼职的安全管理人。（B）

A、正确

B、错误

32、使用单位应选择取得相应资质的单位进行电梯安装、改造或维修。（A）

A、正确

B、错误

33、设备停业1年以上的，应当封存设备，在封存后10日内向登记机关申请报停。（B）

A、正确

B、错误

34、电梯至少每10日对在用电梯进行一次日常维护保养。（B）

A、正确

B、错误

35、登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。（A）

A、正确

B、错误

36、电梯安装、改造、和重大维修施工结束后，使用单位应组织竣工验收并妥善保存施工资料。（A）

A、正确

B、错误

37、特种设备使用前或者投入使用后的10日内，使用单位应当向直辖市、设区市特种设备安全监督管理部门或经委托的县（市、区）特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记手续。（B）

A、正确

B、错误

38、使用单位应当购置符合安全技术规范的电梯，保证电梯安全运行所必需的投入，严禁购置国家明令淘汰的产品。（A）

A、正确

B、错误

39、未经定期检验或者检验不合格的特种设备，可以使用。（B）

A、正确

B、错误

40、电梯维保合同至少包括（A、B、C）内容。

A、维保的内容和要求

B、维保的时间频次和期限

C、维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任

D、维保的人员数量和资格

41、使用单位应当设置电梯的安全管理机构和配备电梯安全管理人员。（B）

A、正确

B、错误

第32页

42、使用单位可以委托具备相应能力的电梯维修单位进行电梯维保。（B）

A、正确

B、错误

43、电梯安全检验合格有效期届满前3个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。（B）

A、正确

B、错误

44、电梯三角钥匙只有经过专业培训取得作业人员证的人员才能使用。（A）

A、正确

B、错误

45、电梯运行时层门不应打开，否则会造成电梯事故。（A）

A、正确

B、错误

46、特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控以及有关的附属仪器仪表每年进行校验、检修，并作出记录。（B）

A、正确

B、错误

47、事故简要经过：本市某医院的一台病床电梯，在某早上六时许，一名清洁工上早班到各楼层打扫卫生，并向门卫要了钥匙，自行开启电梯上至五楼，推出垃圾车，清扫卫生。当清扫五层楼卫生后，清洁工很自然地用三角钥匙打开层门迈进电梯，这样清洁工连车带人一起跌入电梯井道。事故现场情况：由于冬天凌晨六时，楼道内灯光较昏暗；电梯已有人开至8楼。事故原因是：（A、B）

A、电梯钥匙无专人保管

B、清洁工擅自使用电梯三角钥匙

C、轿厢内灯光昏暗

D、离开轿厢时应切断控制电源

48、事故简要经过，本市某居民大楼（共二十层）有二台自动门电梯，由专职电梯司机操作，当班司机因家中有事请假，管理部门安排一名电工代班（无特种设备作业人员证）。该电工因上厕所，把电梯置于检修状态，返回后见电梯门关闭，认为电梯门自动关闭（实际上有人把电梯开上四楼）。就拿出三角钥匙打开层门，由于用力过猛，人体前冲跌入底坑，造成多处骨折致残。事故现场情况。电梯处于检修状态，年检合格，在有效期内运行使用。事故原因分析：（A、B、C）

A、大楼管理制度不严

B、无证操作电梯

C、电梯三角钥匙管理

D、修理工开门时用力过猛

49、1.事故简要经过；2007年某月的下午两点左右，一电气有限公司板金车间内，工人唐某和赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了电梯轿厢，电梯轿厢突然坠落到楼下，唐某因伤势过重救治无效死亡。2.事故现场情况。该简易电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。3.事故原因分析：（A、B）

A、非法制造简易电梯

B、使用非法制造的电梯

C、作业人员冒险作业，超载装货

50、电梯安全管理员的职责和要求（A、B、C、D）等。

A、检查和纠正特种设备使用中的违章行为

B、管理特种设备技术档案

C、管理好电梯的三角钥匙、机房钥匙和自动扶梯、自动人行道的开启钥匙

D、做好电梯运行管理和事故记录

51、电梯停使后应关闭（A、B、C、D）部件。

A、电源开光

B、轿厢内照明

C、轿门

D、层门

52、特种设备的事故报告应包括：事故发生单位名称、联系人、联系电话、事故发生地点，事故设备名称、经济损失和其他（A、B、C）情况。

A、事故发生时间

B、人员伤亡

C、损失情况

D、事故损失费统计

第33页

53、安全管理制度应包括：相关人员职责、维修保养制度、常规检查制度、人员考核培训制度、事故救援及紧急救援制度还有（B、D）制度。

A、操作人员守则

B、安全操作规程

C、注册登记制度

D、定期报检制度

54、电梯机房非授权人员不得进入。（A）

A、正确

B、错误

55、三角钥匙应由取得特种设备作业人员证的驾驶员保管和使用。（B）

A、正确

B、错误

56、电梯报废时，使用单位应当在30内到原使用登记机关办理注销手续。（A）

A、正确

B、错误

57、维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。（A）

A、正确

B、错误

58、《电梯使用管理与维护保养规则》不适用于各人或者单个家庭自用的电梯。（A）

A、正确

B、错误

59、电梯司机要妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌。（B）

A、正确

B、错误

60、电梯停用重新启动前，应当办理启动手续。（A）

A、正确

B、错误

61、电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续。（A）

A、正确

B、错误

62、1、事故简要经过：在本市的某居民小区1单元2号楼内，一对夫妇带一名五岁小孩从外归来欲乘电梯回家，小孩先行跑进电梯轿厢并关门运行，电梯运行至1到3楼之间突然停止，只听见小孩大声哭救，这对夫妇见状后立即报告物业管理部门，物业赶来时发现小孩被卡在电梯轿厢与井道间，情况十分危急，最后在消防人员和维保人员的救助下，该男孩才成功脱离险情。2、事故现场情况：电梯各类安全装置有效，电梯控制信号正常，轿厢地坎与井道壁间距200mm。3、事故原因分析：（A、B）

A、电梯运行中乘客强行扒门

B、轿厢地坎与井道壁间距不符合要求

C、电梯轿门存在安全隐患

63、电梯的不安全运行状态有：厅、轿门未关闭的状态下运行、电动机错相、断相状态下运行、还有（A、B、C、D）不安全运行状态。

A、超载状态下运行

B、限速器失灵状态下运行

C、故障状态下运行

D、制动器失灵状态下运行

64、特种设备安全管理员，应具备初中以上文化程度，有从事过特种设备操作或管理经历者。（B）

A、正确

B、错误

65、《特种设备安装改造维修许可证》有效期为（D）年。

A、1

B、2

C、3

D、4

66、应急救援人员与电梯轿厢内受困人员保持联系，对受困人进行安抚。（A）

A、正确

B、错误

第34页

67、对于在1个检验周期内特种设备安全监察机构接到故障实名举报达到（C）以上（含）的电梯，并且经确认上述故障的存在影响电梯运行安全时，特种设备安全监察机构可以要求提前进行维护保养单位的年度自行检查和定期检验。

A、1

B、2

C、3

D、4

68、单位应成立本单位应急指挥部、应急救援小组。（A）

A、正确

B、错误

69、电梯安装、维修及日常维护保养单位应当与相应电梯的制造单位签订有关合同或协议，保证得到其必要的技术指导、合作与备品配件的供应。（A）

A、正确

B、错误

70、使用单位必须是电梯产权所有者。（B）

A、正确

B、错误

71、对于不具备现场检验条件的电梯，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以终止检验，但必须向受检单位书面说明原因。（A）

A、正确

B、错误

72、对于定期检验报告，使用单位应当至少保存（C）个检验周期。

A、1

B、2

C、3

D、4

73、一旦发生电梯关人或电梯伤人事故及电梯机械伤害、火灾、自然灾害等紧急情况时，使用单位要首先启动单位应急救援预案，组织应急救援。（A）

A、正确

B、错误

74、电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保。（A）

A、正确

B、错误

75、维保记录应当经（A）签字确认。

A、使用单位安全管理人员

B、使用单位安全负责人

C、使用单位主要负责人

D、使用单位任何人

76、在用电梯每年进行二次定期检验。（B）

A、正确

B、错误

77、维保单位要协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案。（A）

A、正确

B、错误

78、电梯的制造、安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。（B）

A、正确

B、错误

79、电梯日常维护保养单位必须保证本单位自有职工能够及时抵达所维护保养电梯所在地，及时抵达的时间限制以双方协议规定为准，一般不应超过1小时（A）

A、正确

B、错误

80、电梯的安装、改造、修理必须由取得相应许可的单位进行。（B）

A、正确

B、错误

81、为公众提供服务的电梯运营使用单位，应当对电梯的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备兼职的特种设备安全管理人员。（B）

A、正确

B、错误

82、电梯、起重机械等特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应在（B）日内将有关技术资料移交到使用单位。

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日

83、当电梯发生故障时电梯日常维护保养单位应及时予以排除。（A）

A、正确

B、错误

第35页

84、申请《特种设备作业人员证》的人员身体健康应当满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求。（A）

A、正确

B、错误

85、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备监察机构报告。（B）

A、正确

B、错误

86、持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，按规定持证人3年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。（A）

A、正确

B、错误

87、特种设备作业人员，复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。（A）

A、正确

B、错误

88、从事电梯安装、改造、维修活动的单位应当将拟进行活动的时间、地点和内容等情况，于施工前书面告知施工所在的区（县）质量技监局。（A）

A、正确

B、错误

89、特种设备作业人员无证擅自上岗，需负法律责任。（A）

A、正确

B、错误

90、电梯变更或者报废的，原使用单位应当在变更或者报废的30日内，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（A）

A、正确

B、错误

91、持证作业人员违章操作或者管理造成特种设备事故的，终身不得申请《特种设备作业人员证》。（A）

A、正确

B、错误

92、在用电梯的定期检验周期（A）年一次。

A、一

B、二

C、三

D、四

93、电梯使用单位应制定电梯安全使用（C）制度。

A、运行

B、考核

C、管理

D、监管

94、电梯应当至少每（B）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

A、10

B、15

C、20

D、30

95、电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的（C）日内向检验机构提出定期检验申请。

A、10

B、20

C、30

D、40

96、特种设备安装、改造、维修的施工单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知或者设区的特种设备安全监督管理部门，方可施工。（A）

A、正确

B、错误

97、1、事故简要经过：某日，位于本市郊区的一商城内B号货梯驾驶员运载4名工人和一辆载有15包水泥的三轮车及一俩空载翻斗车从1楼升至4楼，当货梯到达4楼停稳后，货梯的前门自动开启时后门突然也开启了，由于后门开启正对的是井道内壁，一名依靠在后门上的工人毫无准备地从轿门和井道之间的间隙中坠落，跌至底坑后死亡。2、事故调查情况：货梯驾驶员反映电梯轿门事故前就存在问题，已向维修工反映。3、事故原因是：（A、B、C）

A、轿厢后轿门非正常开启

B、维修保养时没有及时消除隐患

C、电梯维修保养工作存在严重缺陷

D、作业人员盲目施工

第36页

98、按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求，事故调查组根据事故的（C、D），判定事故性质，认定事故责任。

A、直接原因

B、间接原因

C、主要原因

D、次要原因

99、按照《特种设备事故和调查处理规定》的要求，事故调查组应当查明引发事故的（A），并根据对事故发生的影响程度认定事故发生的（B）

A、直接原因

B、间接原因

C、主要原因

D、次要原因100、下列有关特种设备作业人员的叙述哪里符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定（A）

A、特种设备生产、使用单位（统称用人单位）应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理。

B、特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。101、电梯制造单位要协助使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。（B)

A、正确

B、错误

102、使用单位变更时，不必随机移交安全技术档案。（B）

A、正确

B、错误

103、物业保安保管电梯钥匙。（B）

A、正确

B、错误

104、质监部门投诉举报电话是（C）

A、12345

B、12315

C、12365

D、11365

105、电梯安全管理员基本条件是年龄在20周岁以上、60周岁以下，身体健康，具有初中（或相当于初中）以上文化程度。（B）

A、正确

B、错误

106、电梯制造单位要根据电梯使用的特点，制定合理的保养计划与方案。（B）

A、正确

B、错误

107、使用单位设备管理人员对维保单位的维保记录签字确认。（B）

A、正确

B、错误

108、电梯安全管理人员发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，无权作出停止使用的决定。（B）

A、正确

B、错误

109、电梯安全管理人员接到故障报警后，立即赶赴现场，实施救援。（B）

A、正确

B、错误

110、物业保安要进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。（B）

A、正确

B、错误

111、电梯安全管理人员制定和落实电梯的定期检验计划。（A）

A、正确

B、错误

112、使用单位设备管理人员实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督（B）

A、正确

B、错误

113、在没有采取安全防范措施前，电梯轿厢内不允许装载（C）。

A、单体大件物品

B、超高物品

C、易燃易爆物品

D、重量轻体积大的物品

114、当日使用电梯工作完毕后，安全管理员或电梯驾驶员应将电梯停放在（B）位置。

A、底层

B、基站

C、顶层

D、使用层

第37页

115、电梯安全管理员应妥善保管好电梯（A）钥匙。

A、三角

B、电源

C、轿厢

D、管理室

116、电梯安全管理员应当履行的职责：做好运行记录、督促日常维护保养工作、发现运行安全隐患作出暂停使用的建议并报告单位负责人和下列（A、C）工作职责。

A、监督电梯的维护保养单位定期检修保养

B、监督电梯的维护保养单位维保人员用工情况

C、妥善保管电梯层门三角钥匙、机房钥匙

D、妥善保管电梯的基站开梯钥匙

117、电梯安全管理员应（A）电梯日常巡查并做好记录。

A、负责

B、监督

C、参与

D、监视

118、检验机构在实施检验检测活动中发现安全隐患的，应当（C）告知被检验单位。

A、及时

B、电话

C、书面

D、传真

119、电梯安装、大修、改造施工前，施工单位必须持相关资料到（B）质量技术监督局特种设备监察部门进行施工告知。

A、施工单位注册地

B、施工地点

C、主管部门所在地

D、设备使用单位主管部门所在地

120、电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（B）保管使用。

A、本单位安全员

B、安全管理员

C、电梯驾驶员

D、本单位修理工

121、电梯乘客被困轿厢时电梯安全管理员应做（A、B）处理。

A、先利用对讲系统安慰乘客

B、及时通知电梯维修保养单位

C、自行松闸盘车开门救人

D、告知乘客自救办法自行解困

122、电梯安全管理员应聘用（B）文化程度、身体健康的在职人员来担任。

A、初中以上

B、高中以上

C、大专以上

D、本科以上123、电梯安全员应监督电梯日常维护保养单位（C、D）工作。

A、人员变动

B、人员等级

C、定期保养

D、保养工作124、电梯安全管理员应妥善保管电梯的（B、D）钥匙。

A、电源

B、三角

C、控制屏

D、机房

125、特种设备在投用后15日内，其使用单位应向所属地区的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应置于该特种设备的显著位置。（B）

A、正确

B、错误

126、电梯使用单位应当配备电梯的（C）安全管理员。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、聘用

127、特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除隐患后，方可重新投入使用。（A）

A、正确

B、错误

128、电梯停用半年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在30日内到原登记机关办理停用手续，重新启动前，应当办理启用手续。（B）

A、正确

B、错误

129、电梯报废时，使用单位应当在10日内到原使用登记机关办理注销手续。（B）

A、正确

B、错误

第38页

130、由持证的电梯司机操作的电梯是（A、B、D）。

A、医院提供患者使用的电梯

B、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯

C、载货电梯

D、采用司机操作的电梯

131、电梯发生困人时，使用单位要及时采取措施，安抚乘客，组织（A）实施救援。

A、电梯维修作业人员

B、电梯安全管理人员

C、电梯司机

D、电梯安装作业人员

132、学校、幼儿园、机场、车站、医院、商场、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游景点等人员密集场所的电梯使用单位，每（B）至少进行一次救援演练。

A、半年

B、1年

C、半月

D、1月

133、维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后（C）日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

A、10

B、20

C、30

D、60

134、以下属于电梯安全管理制度的是（A、B、C）。

A、维保制度

B、定期报检制度

C、电梯钥匙使用管理制度

D、事故保险制度

135、使用单位至少有一名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。（A）

A、正确

B、错误

136、电梯至少每15日进行一次（A、B、C、D）。

A、清洁

B、润滑

C、调整

D、检查

137、乘客电梯半年维保项目有（A）。

A、55

B、65

C、75

D、80

138、曳引式电梯限速器校验周期为（B）年。

A、1

B、2

C、3

D、4

139、乘客电梯半月维保项目有（B）项。

A、20

B、28

C、30

D、38

140、电梯生产单位可以向其他单位转借从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（B）

A、正确

B、错误

141、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后，其施工单位应在验收后15日内，将有关技术资料移交到使用单位。（B）

A、正确

B、错误

142、使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000以下罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（A）

A、正确

B、错误

143、电梯钥匙包括（A、B、C）。

A、电梯层门开锁钥匙

B、操纵箱钥匙

C、机房门锁的钥匙

D、控制柜钥匙

144、电梯的定期检验周期为（A），应提前（C）申请检验。

A、一年

B、二年

C、一个月

D、二个月

第39页

145、电梯使用单位在电梯投入使用后，10天内应到区、县质监部门办理登记手续。（B）

A、正确

B、错误

146、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按国家规定经特种设备安全监察管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相关工作。（A）

A、正确

B、错误

147、电梯投入使用前或者投入使用后30日内，电梯使用单位应向上级主管部门办理登记手续。（B）

A、正确

B、错误

148、特种设备安全管理人员在设备遇到情况紧急时，可以决定临时使用该设备，并及时报告有关负责人。（B）

A、正确

B、错误

149、电梯限速器的动作速度每季度要进行一次校验。（B）

A、正确

B、错误

150、载货电梯适用于办公大楼、宾馆、饭店、旅馆、商务、会堂等，要求安全、平层精度较高，可以在有/无司机状态下，手动或自动控制操纵，加减速度适合人体适应范围。（B）

A、正确

B、错误

151、电梯安全管理员应当妥善保管电梯层门三角钥匙、机房钥匙。（A）

A、正确

B、错误

152、电梯发生关人事故时，应劝阻乘客不要自行脱离轿厢，耐心等待（C）。

A、修理

B、检查

C、救援

D、抢救

153、三角钥匙必须妥善保管，由指定的人员使用，切不可给无资职人员或无关人员使用。（A）

A、正确

B、错误

154、杂物电梯不仅严禁运载人员，且在平层时也不能有人员进入轿厢装卸货物。（A）

A、正确

B、错误

155、使用单位的日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存1年。（B）

A、正确

B、错误

156、以下不属于使用单位安全管理人员职责的是（C）。

A、进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况

B、妥善保管电梯钥匙及其安全提升牌

C、接到故障报告后，赶赴现场动手消除故障

D、实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督，对维保单位的维保记录签字确认